1. 강일육교 현황

구 분		내 용		구 분		내 용
시설물명		강일육교		시설물번호		-
준공년월일		2010년 4월 (기존구간 : 2001년)		교량등급		B
시설물위치		서울특별시 강동구 하일동 360
설계하중		DB-24		노선명(이정)		고덕로
제원	연장	L ＝ 51.2m (기존구간 : 51.2m)
	교폭	B = 26.0m (기존구간 : 8.5m)
구조 형식	상부	STB : Steel Box Girder교
	하부	교 대	본 체		역T형
			기 초		Mass Con'c
교량받침		포트받침			신축이음		횡방향 : NMC 종방향 : NLJ
교차시설물 (도로, 철도, 하천)		교량하부 : 서울외곽순환고속도로(고속국도100호선)						설계도서 보유	유 (준공도)
부착시설내용		콘크리트 방호울타리, 점검로, 가로등						내진설계	유 (1등급교,준공도)

2. 고덕교 현황

구 분			내 용
시설물명			고 덕 교
시설물번호
관리번호
준공년도			2010년 04월
위 치			서울시 강동구 하일동 360번지 일원
설계하중			DB-24, DL-24
노선명(이정)			능곡길 ( 4k+007.700 ～ 4k+047.730 )
제원	연장		L = 40.0m(단경간)
	폭		B = 20.0m : 10.0m(상일)+10.0m(하일)
	차로수		왕복 4 차로
구조 형식	상부		Preflex Girder
	하부	교대	역 T형
	기초	교대	A1 : 강관파일 , A2 : 직접기초
교량받침			탄성받침
신축이음			N.B Joint
교차시설물			고 덕 천
통과 높이
부착시설내용