붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 이동식 수관가방

(실물사진) (옆면) (뒷면)
개발자	소 속	하계119안전센터		계급․성명	지방소방장 고영기
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014. 6. 17		제작비	없음 천원
제 원	※ 작성요령 - 제원: 49㎝＊38㎝＊20㎝ 무게: 빈 가방:2.8㎏ 총무게:40㎜수관-7㎏ 65㎜수관:12㎏
사용법 및 조작법	1. 불법 주·정차로 인하여 소방차량 통행에 방해가 되어 접근이 곤란한 지역 2. 골목길이 협소하여 소방차량이 화재 근처에 가까이 갈수가 없어 수관 을 몇 본식 펼치는 경우 3. 수관가방 안에 3본~5본을 미리 아코디온으로 정리한 다음 대원이 수 관가방을 들고 가면 가방 뒤에서 수관이 나오는 방식입니다. 4. 수관가방을 옆으로 2개 연결하여 사용가능 5. 예비수관이 이동식 수관가방 옆에 부착되어 필요시 사용가능
개 선 효 과	1. 차량에서 수관가방을 들고 곧바로 방수구에 연결 후 화재 현장으로 가면 연결 시간과 수관 꼬임을 방지 할 수 있다. 2. 예비 2겹말이 수관이 가방 옆에 부착되어 사용 할 수 있다.

아코디온 수관말이

※ 반드시 개발 장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성