개발장비 설명서

장비명	복식사다리 안전 손잡이 설치
제품사진 (이미지)	가로대 홈 안전손잡이
개발자	소속	양천소방서 (신월)		계급	소방사	성명	최국종
	장비개발 관련 수상·특정 이력		특이사항 없음
내 역	제작일시				산출 제작비		약 20천원
제 원	재질 : 알루미늄 10 40 10 길이 굵기 1 규격 : - 길이 : 10cm x 40cm x 10cm의 안전손잡이 2개 - 굵기 : 지름 1cm
사용법 및 조작법	○복식사다리 가로대의 2개의 홈 부분에 알루미늄 손잡이를 일정한 크기(약 40㎝～60㎝)로 부착하여 양쪽에 안전손잡이를 설치․제작하여 사다리 지지시 안전하게 사용할 수 있도록 함 - 양쪽 가로대에 들어가는 손잡이 부분을 견고하게 고정하는 방법 - 안전 손잡이를 사용할 경우만 길이를 조정할 수 있는 나사로 연결하여 조작하는 방법 ※2가지 방법 사용 후, 안전성 및 견고성 확인 후 선택
개선효과	○ 사다리 걸쇠가 완전히 고정되지 않아 밑으로 떨어질 경우, 손부상을 당할 수 있는 점을 미연에 방지함으로써 지지자가 더욱 견고하게 사다리를 확보할 수 있음 ○ 바닥 부분이 평탄하지 않은 현장에서도 지지자가 양쪽 안전손잡이의 힘의 분산을 통해 안전한 사다리 전개가 가능

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성

개발장비 설명서

장비명	고층화재용 휴대용 소화제발사기
제품사진 (이미지)
개발자	소속	양천소방서 (신월안전센터)		계급	소방사	성명	이진환
	장비개발 관련 수상·특정 이력
내 역	제작일시				산출 제작비		원
제 원	유탄발사기 + 연습용 유탄(탄두를 제거 후 소화제장착)
사용법 및 조작법	탄두에 플루오르화 케톤을 장착한 탄으로 유탄발사기를 이용한 고층건축물 화재의 신속한 초기진화
개선효과	고가차 부서시간, 화재진압대원 화점층 진입시간 전에 고층화재에 대한 초기진화

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성

개발장비 설명서

장비명	휴대용 부착식소형조명
제품사진 (이미지)
개발자	소속	양천소방서 (신월안전센터)		계급	소방교	성명	임병관
	장비개발 관련 수상·특정 이력		해당사항 없음
내 역	제작일시				산출 제작비		원
제 원	3mm 고휘도LED, BR-435 3V 배터리를 결합하여 터미널단자튜브안에 넣고 밀봉한 소형LED 조명
사용법 및 조작법	터미널단자튜브로 감싼 방수조명(길이 3cm미만)으로 사용직전 배터리를 눌러서 조명을 킨 후 양면테이프 등을 활용해 조명이 필요한 곳에 부착하여 사용
개선효과	야간 소화전 개폐시 스탠드파이프 끝부분에 부착하여 조명등이 없는 상황이나 소화전 배수가 안되어 물이 차있는 상황 등에서 활용할 수 있음

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성