개발장비 설명서

장비명 : 구조용 등강기

개발자	소 속	서울특별시 도봉소방서		계급․성명	소방장 장인덕
	장비개발 관련 수상․특전 이력		2007년(방화문걸쇠해정기 개발/서울대회 3위 입상) 2010년(동물포획용집게 개발/서울전소방서 제작보급) 2013년(다목적이동식 완강기 개발)
내 역	제작일시	2014. 5.		제작비
제 원	- 용도 : 장비를 발에 고정 후 로프이용 건물 및 암벽 등반시 사용 - 재질 : 강철 및 알루미늄 합금 - 특징 : 발 폭 조절이 가능하고 탈, 부착이 간편함. - 사용로프 : 11mm~13mm
사용법 및 조작법	1. 장비를 발에 끼운다. 2. 발 폭 조절 및 조정레바를 조여 장비를 발에 고정한다. 3. 로프를 등강기에 끼운 후 잠금장치를 체결한다. 4. 계단 오르는 형식으로 발로 로프를 이용하여 등반한다.
개 선 효 과	1. 기존 등강기에 아이젠의 기능을 접목시켜 장비 탈, 부착이 쉽고 로프이용 등반시 더욱 안정되게 오를 수 있도록 함. 2. 발 착용 후 등강기 조정밴드의 늘어짐이 없어 등반이 용이함. 3. 등반 중 등강기가 이탈되어도 손쉽게 고정 및 재 착용이 용이함. 4. 아이젠 기능이 합쳐져 겨울철 얼음 및 결빙된 지역에서도 미끄러짐을 최소화 함.

장비를 발에 고정할 수 있도록 잘 펼친 후 고정한다.
조정레바를 조여 장비를 발에 단단히 고정한다.
설치된 로프를 등강기에 끼운 후 잠금장치를 체결한다.
발로 로프를 이용하여 계단 오르듯이 밟으면서 등반한다.