개발장비 설명서

장비명	소방청사 차고문 안전장치
제품사진 (이미지)	벽부형 스피커
개발자	소속	종로소방서 신영119안전센터		계급	소방사	성명	윤용준 이재유
	장비개발 관련 수상·특정 이력		무
내 역	제작일시		-		산출 제작비		1개당 약 49만원
제 원	-안전선 LED -경보용 벽부형 스피커 -적외선 센서
사용법 및 조작법	-아래에 설명
개선효과	-차고문 안전장치의 안전선 LED로 지면을 비추어 안전경계구역이 명확하게 설정, 확인 가능. -적외선 센서가 움직임을 감지해 주의 및 경고방송을 함으로써 차고문 주위의 위험을 인지해 대원 안전 확보 기여.

적외선 센서

안전선 LED

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성

사용법 및 조작법	-차고문 내·외부에 안전선LED, 스피커, 적외선 센서를 설치 -차고문 열림과 닫힘시 안전선LED는 바닥으로 빨간선을 조사하여 안전구역 설정 -적외선 센서는 LED선 안쪽 사람의 움직임을 감지하여 스피커를 통해 안전주의 방송을 송출 -차고문 위,아래쪽에 접점을 설치하여 열림과 닫힘이 불완전할 경우 경고방송을 송출