개발장비 설명서

장비명	수관 고정틀
제품사진 (이미지)
개발자	소속	동작소방서 (노량진안전센터)		계급	소방장	성명	김용덕
	장비개발 관련 수상·특정 이력
내 역	제작일시				산출 제작비		350,000원
제 원	1. 제원 ○무게 : 3kg ○최대폭 : 24.5cm 2. 소재 : 알루미늄 합금 및 스텐(수관고정부)
사용법 및 조작법	건물창틀 부분에 수관 고정틀을 걸쳐 핸들부분을 조여 고정 수관을 고정틀 홈 부분에 수관을 확보후 결착 이중안전 벨크로(찍찍이)로 한번더 조여줌
개선효과	수관 보호틀로 고정시 수관의 파손 방지와 수관전개 및 확보시간 단축 건물 외부로 수관을 전개하여 고정시 로프 매듭이 조여져서 방수량이 줄어드는 현상방지 및 수관 꺽임 방지 수관 고정틀로 수관 안전확보를 확실히 하여 수관의 미끄러짐을 방지하고 화재진압의 효율성을 높일 수 있다.

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성