개발장비 설명서

장비명	수관카프링 금속구
제품사진 (이미지)
개발자	소속	양천소방서 (신트리안전센터)		계급	소방장	성명	신인우
	장비개발 관련 수상·특정 이력		무
내 역	제작일시		2018.2.5.		산출 제작비		20,000원
제 원	- 스테인레스 - 호스 카플링
사용법 및 조작법	- 양쪽 손잡이 날개를 펼친다. - 암카플링과 숫카플링을 결합한다. - 결합후 양쪽 손잡이를 조여준다.
개선효과	- 기존 수관(암나사)는 현장이나 훈련시 나사홈이 손상됨. - 한번 손상으로 재사용 어려움. - 나사홈이 없어서 유체의 흐름을 원활히 해줌. - 탈 부착시 기존 결합구보다 용이함. - 반영구적으로 사용가능.

개발장비 설명서

장비명	대원탈출용 소방호스
제품사진 (이미지)
개발자	소속	양천소방서 (신트리안전센터)		계급	소방사	성명	김은철
	장비개발 관련 수상·특정 이력		무
내 역	제작일시				산출 제작비		200000원
제 원	-기존 소방호스와 동일
사용법 및 조작법	암커플링 부분은 초록야광 , 수커플링 부분은 주황야광 처리로 대원탈출 시 주황야광 방향으로 탈출 암커플링 부분에 양각으로 화살표 표시로 시야 미확보시 손으로 더듬어 방향확인 후 탈출
개선효과	고립된 대원이 패닉상태에 빠졌을 때 탈출방향의 도움이 됨

개발장비 설명서

장비명	사다리 안전장치
제품사진 (이미지)
개발자	소속	양천방서 (신트리안전센터)		계급	소방위	성명	이 종 욱
	장비개발 관련 수상·특정 이력		2017년 개발장비 본선 참여
내 역	제작일시		2018. 1		산출 제작비		원
제 원	1. ① ②번은 알루미늄 재질(8㎜) 2. 원형고리 내부(지름 5㎝) 3. 결착밴드 (넒이 3㎝, 길이20㎝) 4. 안전벨트 60㎝(길이조절 가능 80㎝), 카라비너
사용법 및 조작법	사다리 위에서 작업 시 대원과 사다리를 안전벨트로 연결하여 추락방지 관창, 도끼, 지렛대, 도어오프너, 동력장비 등 장비를 원형 고리 또는 Ｕ자 고리에 고정
개선효과	사다리 위에서 작업 시 사다리와 대원을 안전벨트로 연결하여 착용함으로써 대원의 안전을 확보하고 사용하는 장비를 고리에 걸 수 있어 신속하게 다목적 작업을 하는데 매우 효과적임 (3~4가지 장비 사용 가능) (장비 세부사항 첨부)

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성

장비 설명서

1번 원형고리	2번 U자고리	3번 결착밴드	4번 안전벨트
각종재난 활동 시 장비를 사용하다가 원형고리에 장비를 보관할 수 있고 다시 재 사용 시 바로 사용할 수 있어 편리함	각종재난 활동 시 고리형 장비대에 장비를 걸 수 있게 만들어서 언제든지 장비를 보관할 수 할 수 있도록 만듬	원형고리 및 U자고리에 걸 수 없는 장비를 벨크로를 이용하여 고정함	사다리 위에서 작업시 안전벨트 또는 공기호흡기 허리벨트 및 어깨끈에 고정하여 대원들의 안전을 확보함
도끼, 지렛대, 생활구조장비 등	동력장비. 도끼, 공구가방 관창, 로프 등	도어 오프너. 생활구조장비 등	안전벨트, 공기호흡기

※ 장비라는 것은 대원들이 안전하고 편리하게 사용 할 수 있어야 한다