붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 65mm수관 관창보조 손잡이

개발자	소 속	봉천119안전센터		계급․성명	소방위 주진석
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시			제작비	천원
제 원	- 관창 보조 손잡이 및 지지 틀 몸통 전체를 주철을 이용하여 제작한다. - 관창 보조 손잡이 수관 연결 링은 합금철로 제작한다 .
사용법 및 조작법	- 수관걸이를 나비식 나사를 돌려 홈으로부터 분리 시킨다 - 관창보조 손잡이 2개를 관창수로 부터 50cm~1m후방에 1개를 설치하고 어깨넓이 만큼 후방에 1개를 추가 설치한다. - 수관걸이를 홈으로 통과한 후 나비식 나사를 돌려 단단히 결합시킨다. - 관창보조가 설치 된 보조 손잡이를 잡고 진압활동에 임한다.
개 선 효 과	- 화재현장에서 65mm수관.이용 방수 중 강한 압력이나 겨울철 수관결빙 등 으로 관창보조가 수관을 놓쳐 다치거나 제대로 된 힘을 지탱해 줄 수 없는 단점을 보완해줄 수 있음 - 관창보조 손잡이를 이용할 경우 진압에 용이함