붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 다목적굴절관창

개발자	소 속	구로119안전센터		계급․성명	소방장 최평일
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014.06.10		제작비	천원
제 원	○ 40㎜(SL-6A) 관창 1개, 40㎜엘보(SL-54C) 1개, 40㎜연결구(SLB-40P)1개 ○ 40㎜중간 연결대(1m~1.2m내외) 1개
사용법 및 조작법	○ 건물 천장내부 또는 닥트 내부 등 화재 : 40㎜ 수관에 결합하여 수직으로 세워 손잡이 개폐밸브 조작으로 방수 ○ 맨홀 배관 내 화재 : 40㎜ 수관에 결합하여 수직으로 내려 배관 내 깊숙한 곳의 화점에 손잡이 개폐밸브 조작으로 방수

개 선 효 과	1) 건물 천장내부, 닥트 내 화재 : 건물 천장 또는 닥트 내 기름 슬러지 등 심부 화재 시 관창을 이용한 방수 사각지대 발생 또는 천장 화점 방수 시 내부 화점에 도달하는 용수의 양이 방수량 대비 효과가 적어 다량의 주수를 필요로 하며 이로 인한 수손피해 발생 및 진압시간 장기화 우려. ◎ 개선효과 : 40㎜ 수관에 결합하여 진압대원이 지면에 서서 수직으로 세워 손잡이 뒤 개폐밸브 조작으로 방수함으로써 화점에 근접 방수 가능 으로 진압효과 극대화 2) 맨홀 배관 내 화재 : 기존 관창으로 배관 내부 화점방수 시 진압대원이 맨홀내부로 진입하여 배관내부에 관창을 이용 주수를 실시하면 수관의 꺽임 현상으로 인한 수압저하, 방수 효과 미비, 진압대원의 활동장애발생 및 진압대원이 배관입구에 근접하여 관창조작 등 현장활동 시 배관 내 화염분출로 인한 화상 등 안전사고발생 우려 ◎ 개선효과 : 40㎜ 수관에 결합하여 수직으로 내려 배관 내 깊숙한 곳의 화점에 관창투입 손잡이 뒤 개폐밸브 조작으로 방수함으로써 진압대원이 맨홀 외부에서 진압작업이 가능하며 화점에 근접 방수 가능으로 진압효과 극대화.