붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 어부바 들것

(정면) 미끄럼을 방지하기 위해 미끄럼방지패드와 연결을 위한 각 부분의 커넥터 설치					(후면) 후면에 설치된 손잡이로 무게중심 및 힘의 분산
개발자	소 속	구로119안전센터				계급․성명	소방사 강대성
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014.06.09				제작비	30,000원
제 원	전체적 들것틀 20,000 손잡이 및 연결커넥터12개 1,5000 미끄럼방지패드 5,000
사용법 및 조작법								1.누워있는 환자 밑에 들것을 설치한다(로그롤) 2.환자를 밑판에앉히고 접이부분을접어 등판이 환자의 등에 밀착되게한다 3.구조자가 환자의 앞에 다리를 뻗고 바로앉은자세로앉는다 4.가운데 중심축을기준으로 부분부분에 설명되어있는 신체 부분을 넣고 커넥터를 연결한다 5.연결커넥터의 길이를조절하고 조여 안정감을 확보한다 6. 후면의 손잡이로 보조요원이 힘을주고 구조자는 하지에 힘을주어 무게중심을잡고 일어난다
	3.후면으로 커넥터 연결후 정면에서 기존의 가변형들것기능 구현			4.요구조자 운반기능 사용법

개  선

효  과

응급환자 발생장소로는 아파트, 오피스텔등 구급대가 활동하기 좋은

즉, 들것 등을 이용하여 환자를 이송하기 좋은 곳도 있지만

좁은 연립주택, 협소한 골목길, 사람하나 겨우 내려갈만한 계단등

구급차와 들것으로 이송하기 어려운, 말하자면 이송사각지대가 존재한다

현재 이런 이송사각지대에서 구급대원이 사용할 수 있는 장비로

가변형 들것 , 계단형 들것 등 여러 가지 장비가 개발되어

현장에서 업무향상에 기여를 하고있지만

많은 구급대원들이 정말 좁은 공간에서 이송시 대부분 환자를 업고

내려오는 경우가 다반사일것이다

현장에서 근무하고 있는 구급대원이라면 이장비들의 한계를 인지하고 동의할것으로 생각된다

첫째로 보유하고있는 장비 중 협소한 곳에서 가장 많이 사용되는 장비인

가변형 들것은 2~4명이 환자한명을 떠서 나르는 방법으로

양쪽에 존재하는 4개의 손잡이를 2~4명의 대원이 손에 잡아

환자를 들고 내려가기 때문에 환자의 누워있는면적에

양쪽에 이송하는 2명~4명의 구급대원의 면적까지 더해져 협소한곳에 들어갈 면적을

초과하게된다

또한 2명~4명이 같이 들기 때문에 이송하는데 요구되는 체력과 힘은 적게 소모 되겠지만

여러명이 같이 움직이기 때문에 신속성에 있어서 취약할 뿐만아니라 이송요원의 호흡이

맞지않는다면 한쪽으로 기울어 한쪽 대원의 힘이 과중으로 소모 될 수 도있다.

또한 자칫하여 손잡이하나를 담당하는 대원이 넘어진다면  환자가 낙상하여 심각한 손상을 입힐수도있다

둘째로 보유하고있는 계단형들것의 경우 휴대성과 신속성이 떨어져 응급환자에게 실용성이 없다고 본인은 생각한다

이런점에 있어서 본인이 개발한 어부바 들것은 기존장비의 단점들을

완벽하게 보완할 수 있다

첫째로 기존 들것으로 옮길 수 없는 좁은공간에서의 이송이 가능하다

한명의 대원과 뒤에서 받쳐주는 보조요원의 면적만 차지하기 때문에 보다 좁고 협소한 공간에서의 이동이 가능하다

둘째로 신속성을 갖출 수 있다

환자의 무게중심을 한명의 구급대원이 중심을 잡고 이송하기 때문에 보다 빠른이송이 가능하다

셋째 안전성을 갖출 수 있다

환자의 무게중심축은 한명이 잡긴하지만 뒤에있는 보조손잡이를 이용하여 보조요원의 힘과 무게중심을 더해주는 역할을 하기 때문에 보다 안전하고 적은 힘으로 이동이가능하다

넷째로 휴대성과 다기능성이다

기존의 가변형들것보다 작고 휴대하기 용이하며 넓고 이송하기 쉬운지역에서는 후면에 커넥터를연결해들것을 변형시켜 가변형들것의 기능으로도 사용할 수 있다

이런점에 있어서 본인이 개발한 어부바 들것은

기존 들것의 단점들을 완벽하게 보완할 수 있다고 자부한다