붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 수관 고정장치

개발자	소 속	중곡안전센터			계급․성명	소방위 이낙규
	장비개발 관련 수상․특전 이력			없 음
내 역	제작일시	2014. 6.			제작비	2만원
제 원	※ 작성요령 - 테이프 또는 코드슬링 1.2 m - 후크용도의 고리 또는 소형 카라비너 1개
사용법 및 조작법	건물화재시 외벽 또는 계단실 등에 수관전개시 카플링에 감아 신속히 수관을 고정하거나 회수 할 수 있음.
개 선 효 과	기존 11㎜로프로 수관을 감아매는 방법은 로프의 길이가 길고 진입하는 대원이 휴대가 불편해 필요시 펌프차에 왕래하는 불편이 있으나, 용도에 맞게 박음질된 슬링에 후크용도의 고리를 장착함으로 부피가 적어 방화복 주머니에 휴대 가능. 필요시 짧은 시간에 설치 및 회수가 가능 가능. 40㎜, 65㎜수관 모두 사용 가능.

※ 반드시 개발 장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성