개발장비 설명서

장비명 : 낚시대 크레인(소방자동차용)

정면도				평면도
후면도				작동 개념도
개발자	소 속	마포소방서 염리119안전센터			계급․성명	소방장 박주석
	장비개발 관련 수상․특전 이력		․
내 역	제작일시	실물제작 선정 후			제작비	미정
제 원	높이: 70cm(소형소방펌프차용) 및 60cm(중형소방펌프차용) 가로길이: 70cm 크레인한계하중: 100kg(안전최대하중 60kg)

사용법 및 조작법	차량에서 하차를 위한 조작은 크레인 손잡이를 풀어 전면에 장착된 카라비너에 이동식 발전기, 이동식펌프등의 소방장비를 결합한다. 크레인 손잡이를 낚시대 감듯 감아 소방장비를 20cm가량 상승 시킨 후 브레이크를 잡아 손잡이를고정한다. 핸들을 회전하여 크레인 선단 부분이 소방차량의 차체 바깥을 향하도록 회전 시킨다. 핸들을 잡고 브레이크를 풀어 로프를 하강시켜 차량 지면에 소방대원 및 작업자에게 장비를 전달한다. 차량 적재를 위한 상승은 하강의 반대순.
개 선 효 과	재난현장 및 일상 장비 정리 등의 현장에서 차량위에 적제 된 소방장비(이동식 펌프, 이동식 발전기, 염화칼슘등)등을 지면으로 하차 시키거나 상차 시킬 때 보다 안전하고 큰 힘들이지 않고 상, 하차 작업할 수 있다 기존 인력으로 작업 시 장비를 하차 시키는 과정에서 작업자가 장비를 들어 차량 아래 대원들에게 직접 전달하는 과정에서 실수 및 중심 이동을 잘 못하여 추락할 우려를 없애 주며 장비를 들어 올리는 과정에 허리등 신체 부담을 대부분 줄일 수 있어 보다 안전한 작업이 가능하다. 특히 소형 소방펌프차 등에는 이동식 송풍기, 이동식 발전기,이동식 수중펌프, 유압 스프레더 등등의 부피 및 무게가 무거운 장비를 차량 적재함에 적재하기에 공간의 한계가 있어 부득이 차량 지붕에 적재하고 있는데 이 경우 특히 그 효용이 우수할 것이 예상됨. 구조가 비교적 간단하고 필요시 모터 등을 장착하면 더욱더 간단히 스위치 조작만 으로도 당 개발 장비를 작동 시킬 수 있음.