인수·인계서 시설물 목록표

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

기관명	부 서	시설물		규격			단위	물량	비고
강서도로사업소	시설보수과	도로 분야	지하차도	B=18.50m(4차로)			m	736	-U-TYPE : 381m -Box-TYPE : 355m
		도로포장분야	본선	PSMA포장			a	186.9	-지하차도내부~본선종점부 -STA0+284~1+160
		구조물 분야	지하차도	U-TYPE			m	381	-시점:185m, 종점:196m
				BOX-TYPE			m	355	-2@9.0m×5.279m
				소 계				736
			옹벽	4구간(PC PILE말뚝기초) H=1.45~4.30m			m	101.76	본선(우) -STA0+118.24~0+220
				5구간(L형옹벽) : H=2.5~3.0m			m	65.81	본선(우) -STA0+220~0+284
				6구간(L형옹벽) : H=1.45~2.84m			m	42.70	본선(좌) -STA0+240~0+265.4
				소 계				249.91
		기타 시설물	본선	충격흡수 시설		CC-1(60km/h) (신도산업)	벽체타일 (100x200x15T)	1	-STA0+120(광명유출 분리점)
						CC-2(80km/h) (신도산업)	개소	1	-STA1+020(북측측도 분리점)
				지하차도		안전난간(STS) (W=4.0xH=1.0) (우성안전)	경간	350	-구로IC방향 : 175경간 -오류IC방향 : 175경간
						신축이음장치 (W=30cm, T=8cm) (이지스죠인트)	m	613	-구로IC방향 : 306.5m -오류IC방향 : 306.5m
						벽체타일 (100x200x15T)	㎡	6,079	-구로IC방향 : 3,039.5m -오류IC방향 : 3,039.5m
			남측측도	차량충돌 방지봉 설치 (STEEL PIPE : Φ101mm)			개소	2	-개봉고가 교각 보호대
			북측측도	차량충돌 방지봉 설치 (STEEL PIPE : Φ101mm)			개소	2	-개봉고가 교각 보호대
			방음벽	터널형방음벽	강화접합유리8.76T (W=19.5m)		m	306	-시점부 : 153m -종점부 : 153m -상부점검시설 포함
				직립형	3구간(H=5.0m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)		m	75.74	-본선(좌) -STA0+240~0+319
					7구간(H=3.5m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)		m	166.99	-본선(우) -STA0+117~0+284
					8구간(H=3.5m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)		m	35.05	-본선(우) -STA0+284~0+319
					9구간(H=4.0m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)		m	45.89	-본선(우) -STA0+974~1+020
					10구간(H=4.0m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)		m	46.00	-본선(좌) -STA0+974~1+020
					소 계		m	369.67

인수·인계서 시설물 목록표

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

기관명	부 서	시설물		규격		단위	물량	비고
강서도로사업소	도로보수과	도로 분야	본선도로	B=4~6차로		m	1,160	-일반 : 424m -지하차도 : 736m
			남측측도	B=(2~4차로)		m	792	-2@9.0m×5.279m
			북측측도	B=(2~4차로)		m	955
			연결로	B=6.5m(1차로)		m	346
		구조물 분야	옹벽	2구간	SHEET-PILE일체형 (H=3.5M)	m	17.00	본선(좌) -오류철도고가교 접합부 -STA0+5.1~0+20
					역T형옹벽 (H=2.5~5.0m)	m	173.63	본선(좌) -STA0+20~0+200
					L형옹벽 (H=2.5m)	m	38.74	본선(좌) -STA0+200~0+240
					소 계		229.37
				4구간(PC PILE말뚝기초) H=1.45~4.30m		m	83.24	본선(우) -STA0+35~0+118.24
				7구간(역L형옹벽) : H=3.5m		m	57.68	연결로(좌) -개봉철도고가교 하부 -STA0+228~0+268.54
				9구간(L형옹벽) : H=1.0~4.9m		m	95.0	광명유출램프 -STA0+120~0+215
				소 계			745.86
		도로포장분야	본선	저소음배수성포장		a	59.06	-시점부 -STA0+0~0+284
			남측측도	PSMA포장		a	65.0	-개봉고가하부~공사종점 -STA0+520~1+020
				저소음배수성포장		a	55.6	-시점부~개봉고가하부 -STA0+0~0+500
				#78		a	7.6	-개봉고가하부 -STA0+500~0+520
			북측측도	PSMA포장		a	27.1	-개봉역~공사종점 -STA0+700~1+020
				저소음배수성포장		a	71.2	-두산정문~개봉역 -STA0+240~0+700
			연결로	저소음배수성포장		a	14.9	-두산정문~시점부 -STA0+212.4~0+346.84
			광명유출램프	PSMA포장		a	5.0	-광명유출램프 -STA0+120~0+215
			소 계	PSMA포장		a	97.1
				저소음배수성포장		a	200.8
				#78		a	7.6
				소 계		a	305.5

인수·인계서 시설물 목록표

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

기관명	부 서	시설물		규격		단위	물량	비고
강서도로사업소	도로보수과	기타 시설물	본선	중앙분리대(SB4등급:형광방지망포함) W3000xH900(개방형:신도산업)		경간	141	-STA0+0~0+284 -STA1+020~1+160
				라운드레일(중분대용) 300x250x3.2mm(신도산업)		개	4	-시점 : 2개 -종점 : 2개
			남측측도	노측용가드레일(SB2등급) 900x320x3000(개방형:신도산업)		경간	70	-KBS송신소앞 가.감속차로 -STA0+940~1+160
			북측측도	중앙분리대(SB4등급) W3000xH870(개방형:엠에스로드)		경간	55	-북측측도 (두산정문~삼환정문) -STA0+279~0+469
				라운드레일(중분대용) 300x250x3.2mm(엠에스로드)		개	6
				충격흡수 시설	CC-1(60km/h) (신도산업)	개소	2	-STA0+240(두산정문앞) -STA0+540(개봉고가하부)
			광명유출램프	알루미늄난간 W2000xH750		M	95	-광명유출램프 옹벽상단
			시선유도 표시	표지병	백색단면	EA	522	-본선 및 측도
				황색양면		EA	105	-본선 및 측도
			노면표지	백색실선(고휘도)		㎡	1,1125.85	-본선 및 측도, 연결로
				백색파선(고휘도)		㎡	312.38	-본선 및 측도, 연결로
				황색실선(고휘도)		㎡	1,401.45	-본선 및 측도, 연결로
				문자 및 기호(고휘도)		㎡	846.45	-본선 및 측도, 연결로
				횡단보도(고휘도)		㎡	438.60	-본선 및 측도, 연결로
				과속방지턱(고휘도)		㎡	26.0	-연결로 0+122, 연결로 0+218
			방음벽	직립형	1구간(H=3.5m) PMMA8T	m	151.2	-본선(좌) -STA0+3~0+161
					2구간(H=5.0m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)	m	76.5	-본선(좌) -STA0+161~0+240
					5구간(H=3.0m) (강화접합유리8.76T:유지관리형)	m	82.04	-본선(우) -STA0+41.96~0+124
					소 계	m	309.74