철근간격재(스페이서) 개선

철근콘크리트 구조물의 피복두께 확보를 위해 사용하는 철근 간격재를 매립형에서 외부 탈부착형으로 시공하여 철근콘크리트 품질 개선

□ 문 제 점

○ 기존 사용되는 철근 간격재(스페이서)는 몰탈 또는 플라스틱 재질의 제품이 주로 사용되나, 콘크리트와 재질이 달라 일체화 되지 않고  철근과 부착력이 거의 없으며 콘크리트 타설시 등 탈락될 경우 사후 보완이 어렵고 거푸집 탈형 후 면보수 등이 필요한 실정 임.

□ 개선사례

○ 볼트와 너트를 이용하여 거푸집 상단에 고정 후 회전시켜 설계피복두께 유지 (반복사용이 가능)

[ 시공도 ]

개선 전	개선 후

※ 철근 간격재(스페이서)의 이탈 등 고려하여 견고한 정착 및 콘크리트 타설시 주의가 필요하며 설치시 다소 인력 추가 소요

□ 개선효과

○ 철근 피복두께 확보로 철근콘크리트 구조물 품질확보 유리