터널 측방 배수공 개선

□ 시공현황 및 문제점

○ 시공현황

굴착 및 지보, 락볼트, 숏크리트 타설	⇨	인버트 기초 콘크리트 타설	⇨	측방 배수관 부설, 필터콘크리트 타설	⇨	방수공	⇨	콘크리트 라이닝 철근 배근 및 콘크리트 타설

○ 문 제 점

- 콘크리트 라이닝 배근 철근의 배수관 간섭으로 배수공 품질확보 어려움

□ 개선사례

○ 시공방법

- 측방 배수관 설치 위치를 추가 굴착하여 배수관 부설

[ 시공도 ]

개선 전	개선 후

※ 단면검토 필요, 굴착량 및 필터 콘크리트 타설량 다소 증가

□ 개선효과

○ 콘크리트 라이닝 배근 철근의 배수관 간섭 최소화 등으로 배수공 품질확보 유리