개인 보호장비 5종 품질 개선 의견서

< 은평소방서 수색119안전센터 >

구 분	개선의견	의견 제시 사유
특수방화복	○ 신축성 강화 필요 ○ 무릎 및 팔꿈치 보호대 필요 ○ 내·외피를 단피로 개선 ○ 멜빵 교체가능 ○ 쟈크 및 벨크로 개선	○ 신축성이 부족하여 현장 활동 시 체력 소모율 증가 및 활동성 저하 ○ 현장 활동 시 모서리나 각 진 부위 부딪쳐서 부상방지 등 안전사고 방지(보호대 교체 또는 위치변경 가능토록 제작) ○ 이중으로 되어있어 땀이나 물로 인해 뒤틀림이 발생하여 착용이 불편하고 세척이 용이하지 않으며 두께를 얇게 제작(내피와 외피를 누빔형식으로 제작) ○ 멜빵이 신축(탄성)성이 없는 경우 교체토록 2개 이상 지급(또는 별도구매 가능) ○ 쟈크는 개폐불량이 많아 고급사양제품으로 개선하고, 벨크로는 3개소로 부분 부착되어 착용 시 벨크로 위치를 확인하고 붙여야 하는 불편함과 부착 후 뒤틀림이 발생하여 개선요구
소방헬멧	○ 보안렌즈 발수코팅 필요 ○ 보안경 내부 매립형으로 개선 (현 구조헬멧 보급 중) ○ 턱끈 개선 삼점식 ○ 헬멧의 경량화 ○ 화재진압용과 구조활동용 헬멧을 별도 지급	○ 방수시 선명한 시야확보 필요 ○ 보안경이 외부에 있어 현장에서 훼손되어 실사용시 시아확보 불가(현재 지급 중인 구조헬멧 지급확대) ○ 턱끈이 이점식으로 되어있어 현장 활동 시 벗겨지고 틀어지는 등 사용 시 불편하여 삼점식으로 개선 ○ 헬멧이 장시간 사용시 무거워 두통을 유발하여 경량화 개선 ○ 생활구조대 및 운전원들에게 구조활동용 헬멧을 지급하여 현장에 맞는 장비를 갖추고 활동하도록 조치
안전장갑	○ 장갑 두께를 줄임 필요성 ○ 손목부위 조임기능 부착 ○ 손목부위 짧게 제작	○ 장갑 두께가 두꺼워 로프 매듭시 정확도 및 신속성이 뒤처지며 세밀한 장비조작이 어려움 ○ 손목부위(내부)에 고무줄로 되어있는데 사용빈도에 따라 탄성이 없어져 벨크로 또는 조임장치를 설치하여 벗겨짐 등을 개선 (현재 손등 부위에 형식적으로 부착되어 있음) ○ 방화복과 겹치는 부위가 접혀서 물이 들어오고, 방화복 소매를 장갑 안에 넣는 시간이 소요 및 장갑이 벗겨지는 등 착용이 불편함.
방화두건	○ 의 견 없 음	○
안전화	○ 발목부위 및 안전화 입구 확대	○ 신속한 착화를 위하여 확대 필요

※ 개인보호장비 5종에 대한 KFI 인정기준을 참고하여, 성능개선 의견이 있는 경우도 작성.