□ 개인보호 장비착용기준(Personal Protective Equipment)

※ 본 기준은 장비착용 최소기준을 규정하며, 현장 상황에 따라 최소기준 이상을 준용하여 적용하여야 함

단, 현장지휘관 판단 하 상황에 따라 적용을 달리 할 수 있음(예: 화재(공기호흡형) → 잔화(필터형) 전환)

가. 화재사고

【개인보호장비 착용기준】
헬멧, 방화복, 안전화, 인명구조용 장갑, 제논탐조등, 휴대용랜턴, 헤드랜턴, 공기호흡기, 면체, 파괴장비, 개인경보기, 안전밸트, 무전기, 구조로프 등
	특수화재 시	일반화재 시

나. 붕괴사고

【개인보호장비 착용기준】
구조복, 구조조끼, 안전밸트, 헤드랜턴, 휴대용랜턴, 보안경, 청력보호구, 방진마스크, 구조장갑, 안전화, 관절보호대, 카라비너, 하강기, 등강기, 호루라기, 무전기, 구조로프 등

다. 화학사고

1) 오염지역(오염, 준오염)

【개인보호장비 착용기준】
헬멧, 방독마스크, 생화학보호복(Level-A or Level-B), 안전화 또는 덮신, 무전기, 체크리스트, 영상기록기 등 ※ 방화복 + 공기호흡기(방독마스크)는 Level-B에 준함.
	오염(Level-A급 이상)	준오염(Level-B급 이상)

2) 안전지역(오염의심)

【개인보호장비 착용기준】
헬멧, 방독마스크, 생화학보호복(Level-C), 안전화 또는 덮신, 무전기, 체크리스트 등

라. 폭발사고

【개인보호장비 착용기준】
○ 폭발탐지 : 방폭헬멧, 방폭복, 방폭담요, 투시용 탐지기, 카메라 등 ○ 인명구조 : 헬멧, 방화복, 안전화, 인명구조용 장갑, 제논탐조등, 휴대용랜턴 공기호흡기, 면체, 파괴장비, 개인경보기, 안전밸트, 무전기, 구조로프 등
	폭발탐지	인명구조

마. 맨홀사고

【개인보호장비 착용기준】
구조복, 구조헬멧, 구조조끼, 구조장갑, 안전화, 제논탐조등, 휴대용랜턴, 헤드랜턴, 공기호흡기, 면체가방, 개인경보기, 안전밸트, 파괴장비, 무전기, 탐색줄

바. 교통사고

【개인보호장비 착용기준】
방화복(구조복), 구조헬멧, 구조조끼, 구조장갑, 안전화, 휴대용랜턴, 헤드랜턴, 무전기, 관절보호대
	일반구조 시	차량화재 시

사. 감전사고

【개인보호장비 착용기준】
구조복, 내전복, 내전장갑, 내전화 그라운드시트(고무, 절연)

아. 방사능사고

【개인보호장비 착용기준】
위험구역(Hot Zone) : 탐지 및 구조요원 화재진압용 구조헬멧, 공기호흡기, 방사능보호복, 안전화 또는 덮신, 무전기, 체크리스트, 탐지장비 등 준오염 및 안전지역(Warm, Cold Zone) 헬멧, 방독마스크, 생화학보호복(Level-C), 안전화 또는 덮신, 무전기, 체크리스트 등
	Hot, Warm Zone 활동	Cold Zone 활동

자. 사고현장 활동대원 보호장구

차. 개인보호장구(PPE) 착용기준

1) 신체보호

분류	Level A(특수사고)		Level B(화재동반)	Level C(인명구조)	Level D(안전조치)
사진 (예)
형태	방열복, 화학보호복(A형)		특수방화복 + 공기호흡기세트	구조복 + 구조조끼 + 관절보호대	기동복 또는 활동복 + 구조조끼(필요시)
적응	화생방, 특수화재 등		화재(교통), 폭발 등	붕괴, 맨홀, 일반교통 등	기타 안전사고

※ Level C급은 Level B급으로 대체할 수 있음.(B급을 C급으로는 불가)

2) 안전벨트

분류	Level A(인명구조)	Level B(추락방지)	Level C(안전확보)
사진 (예)
형태	상ㆍ하 일체형	하체용	허리밸트형
적응	고소 및 구조작업용	화재, 산악, 확보용	화재, 수상, 수난

3) 호흡보호

분류	Level A(완전밀폐)	Level B(유독물질)		Level C(유해물질)
사진 (예)
형태	폐쇄식 호흡기	전(반)면형 마스크(필터방식)		방연(진)마스크 + 보호경
적응	화생방, 화재(내부), 맨홀 등	생물, 화학(적응),화재(외곽)		붕괴, 화재(외곽)