개인보호장비 5종 품질 개선 의견서

< 능동119안전센터 >

구 분	개선의견	의견 제시 사유
특수방화복	○ 신축성있는 재질로 변경 요함 ○ 피부 표면의 땀 등을 흡착하여 외부로 열기를 배출하는 재질로 변경 ○ 방화복 자크 재질 개선	○ 뻣뻣한 재질로 인해 현장활동시 활동성 제약 ○ 혹서기 현장활동시 외부 및 내부 체온으로 급격히 온도가 올라 탈수증세가 올 수 있음 ○ 방화복 자크가 고장나는 경우가 간혹 있으며, YKK재품 등으로 교체요함
소방헬멧	○ 소방헬맷 턱끈을 부드럽고 질긴 소재로 변경 ○ 소방핼맷에 연기투시랜턴을 부착할 수 있는 전용 마운트 설치	○ 턱 끝에 의한 피부손상 방지 ○ 소방핼멧에 연기투시랜턴 부착마운트를 설치하여 탈부착이 쉽도록 설치요함
안전장갑	○ 안전장갑 손가락 관절부분 부드럽고 신축소재 사용	○ 안전장갑을 끼고 소방장비 등 파지가 힘드므로 손가락 관절 부분에 신축성과 부드러운 재질을 적용해서 관창, 갈쿠리 등 각종 장비 파지시 놓치지 않도록 요함
방화두건	○ 방화두건 재질을 두껍게	○ 신축성은 좋으나 실제 방염성능대한 의구심이 있고, 플래쉬오버 현상때 충분한 보호성능을 요함
안전화	○ 안전화 인솔(깔창)을 충격방지 기능제품으로 교체 ○ 바닥창(아웃솔)은 미끄럼 방지가 되는 릿지창으로 교체	○ 공기호흡기 등 보호장구 착용후 무릅이나 발목에 가해지는 충격이 크므로 인솔에 충격방지 기능제품 요함 ○ 현장활동시 물, 기름 등으로 미끄러우므로 최대한 접지력이 좋은 릿치창으로 교체 요함

※ 개인보호장비 5종에 대한 KFI 인정기준을 참고하여, 성능개선 의견이 있는 경우도 작성.