개인안전장비 제작규격 및 기술기준 개정의견

< 종로소방서 >

□ 소방용 공기호흡기

(현행)	(개정안)	개정 사유
제2조 (용어의 정의) 1.∼23.(생략) 〈신 설〉	1.∼23.(현행과 같음) 24.“등지게 허리벨트”라 함은 등지게에 연결되어 등지게를 사용하는자의 신체에 연결되어지는 블록이 장착된 벨트를 말한다.	※공기호흡기에 대한 구조기준 추가
제4조(구조)⑫.등지게의 구조는 다음 각호에 적합하여야한다.. 1.∼10.(생략) 〈신 설〉	1.∼10. (현행과 같음) 4⑫.11.가슴벨트를 사용하는 경우는 다음 각목에 적합하여하한다. 가.너비 30mm 이상이어야하며, 착용에 필요한 부분의 길이는 100mm이상50cm이하이어야한다. 나.길이를 조정할 수 있는 구조로 되어 있어야한다..	○등지게의 구조에 대한 정비
○ 면체가 안면부를 감싸고 있고 뒤에서 밴드로 조이는 형식으로 되어 있음.	○ 면체를 안면부 뿐만 아니라 귀 목 등을 감쌀수 있도록 면체와 두건(기타 다른재질)의 일체화.	○ 화재출동시 면체와 방화두건을 따로 착용하는 번거러움을 없애고 면체착용시 잊을 수 있는 두건을 일체화시킴으로써 화상 및 사고를 방지한다.

※ 개인안전장비별로 작성, 제출하여 주시기 바랍니다.