개최결과 및 정산보고

<안전총괄실 도로관리과>

□ 개최결과 총괄

○ 동아리명 : U.G.안전지킴이

○ 연구과제 : ‘지하안전 도시 서울’ 구현

○ 주    제 : 지반침하 선제적 대응을 위한 공동조사 현장 견학

○ 일    시 : 2019. 6. 27. (목) 10:30~18:00

○ 장    소 : ㈜광성지엠 (경기도 화성시)

○ 참여기관 : 도로관리과(지하안전팀) + ㈜ 광성지엠

○ 참 여 자 : 총 10명 (내부회원 6명, 초청전문가 4명)

구 분	소 속	직위(직급)	성 명
회 장	도로관리과	주무관	박세준
총 무	〃	〃	강다은
내부회원	〃	〃	최 현
〃	〃	〃	김낙현
〃	〃	〃	정호운
〃	〃	〃	이석주
초청전문가	㈜광성지엠	상무	장일호
〃	〃	이사	강상윤
〃	〃	부장	유충희
〃	〃	사원	이하나

□ 개최실적 요약

◦ ㈜광성지엠 수행업무 및 분야 등 소개

◦ 3D GPR(지반투과 레이다) 이용한 공동조사 흐름 파악

- GPR의 정의 및 기본원리 이해

- 작업 순서, GPR 자료 분석 및 처리 절차 파악

◦ 공동조사 테스트베드 시연

- 목 적: 도로하부 공동 및 지장물에 대한 GPR 반응신호 연구

- 구 성: 모의공동(스티로폼), PVC, 호박돌, 함수비 센서

- 시연 결과: 모의공동 부분 GPR 반응신호 탐지

◦ 친환경 복구를 위한 ‘유동성 채움재’ 견학

- 굴착공사 없는 친환경 복구공법 적용 원리 및 과정 견학

- 채움재 특성: 시멘트 모르타르가 아닌 토양 재질과 같은 자재

◦ 기자재 공장 견학

- 함마, 강관, 그라우팅 믹서 등 제조 공장 견학

□ 예산 집행결과 정산     ※ 집행잔액 일상경비 반납 처리예정

세 부 항 목	배정액(원)	집행액(원)	집행액 산출내역	잔액(원)
계	1,000,000	440,420		559,580
식비	230,000	298,000	2식(중식,석식)×10인	-68,000
다과비	150,000	116,000	10,000/1인×10인	34,000
회의개최비용	200,000	26,420	10,000/1인×10인	173,580
기 타 (차량대여 등)	420,000			420,000

□ 민관협업활동 개최실적

□ 주제 및 달성목표

◦ 주제: 지반침하 선제적 대응을 위한 공동(空洞)조사 현장 견학

◦ 목표: 공동(空洞)조사 현장 이해도 및 전문지식 함양

□ 문제점 및 해결방안

◦ 문제점

- 지반침하 예방의 주요 업무인 공동조사의 경우 현장 중심의 업무로 탐사 과정, 분석 업무 등 동아리원들의 전문지식 부족

◦ 해결방안

- 2019-1단계 공동조사 용역업체 ‘광성지엠’ 견학을 통해 공동조사 관련 전문지식 함양

- 견학 후 관련 내용 토의 및 개선 방안 연구

□ 활동내용

공동조사 흐름 파악	테스트베드 시연	공장 견학

◦ 3D GPR(지반투과 레이다) 이용한 공동조사 흐름 파악

- GPR의 정의 및 기본원리 이해

- 작업 순서, GPR 자료 분석 및 처리 절차

	주요 내용
◆ 원리 - 지반 투과성 레이다 파를 도로에 투과시키면 파동이 확산되다가 경계에서 반사를 일으킴. 이때 크게 포장 경계층, 공동(空洞), 지하매설물이 경계부가 되는데, 반사파의 특성을 분석하여 공동을 탐지 ◆ 작업 순서 - 탐사 노선(도로) 결정, 탐사 경로 결정, 일기 및 도로 사정 획득, 탐사 일정 결정, 탐사 시행, 분석, 공동 추정 지역 선정, 추가 정밀 탐사, 복구

◦ 공동조사 테스트베드 시연

- 목 적: 도로하부 공동 및 지장물에 대한 GPR 반응신호 연구

- 구 성: 모의공동(스티로폼), PVC, 호박돌, 함수비 센서

- 현 황

구 분	내 용			비 고
규모	길이×폭×깊이 = 15.0×4.0×2.0(m)
매설물	모의공동 (스티로폼)	0.5×0.5×0.2	5개
		0.75×0.5×0.2	2개
		0.75×0.5×0.4	3개
	PVC파이프	D100mm	2개
	호박돌	0.5×0.5×.2	1개
센서	함수비 측정센서			심도 0.5m

- 시연 결과: 모의공동 부분 GPR 반응신호 탐지

◦ 친환경 복구를 위한 ‘유동성 채움재’ 견학

- 굴착공사 없는 친환경 복구공법 적용 원리 및 과정 견학

- 채움재 특성: 시멘트 모르타르가 아닌 토양 재질과 같은 자재

- 처리과정 비교

◦ 기자재 공장 견학

- 함마, 강관, 그라우팅 믹서 등 제조 공장 견학

□ 개최성과

◦ 공동조사를 위한 3D GPR 탐측기술 이해도 증진

◦ 공동조사 효율화를 위한 기술 분야 전문 지식 함양

◦ 공동복구를 위한 유동성 채움재 적용 및 활용성 이해

□ 실행계획

활동기간		~2019. 12월		달성지표
활동계획	무엇을(What)		어떻게(How to)			누가(Who)	언제까지 (by When)
	견학 주요 내용 공유 및 토의		공동조사 및 유동성 채움재 적용 및 활용방안 연구			지하안전팀	~2019. 8월
	2019 공동조사용역 보고회 참석		2019 용역 보고회 개최에 따른 참석			지하안전팀	~2019. 12월