『화재 시 건물 외장재에 따른 소방 현장대응 능력 향상을 위한』

소방활동 지식교육

전농119안전센터 2팀

(겨울철 특수시책)

「건물외장재 종류 및 현장지식」

연번	외장재 종 류	사 진	원자재	소방활동(현장) 지 식
1	드라이 비 트		아크릴	○화재취약 ○다량의 유독 가스 발생 ○급속한 연소 확대
2	테라 코타 판넬		점 토	○준불연재료 이상

연번	외장재 종 류	사 진	원자재	소방활동 지 식
3	성형 시멘트 판넬		시멘트	○불연재료 (내화성,불연성)
4	노출 콘크 리트		콘크리트	○불연재료 (내화성,불연성)
5	징크		아 연	○D급 금속화재 ○급속한 연소 확대

연번	외장재 종 류	사 진	원자재	소방활동 지 식
6	아노 다이징		알류미늄 자체에서 경질의 산화 피막이 생성된 것	○D급 금속화재 ○급속한 연소 확대
7	알루 미늄 복합 패널		알루미늄 코일 폴리 에틸렌	○D급 금속화재 ○급속한 연소 확대
8	폴리 카보 네이트		플라스틱의 일 종	○화재취약 ○급속한 연소 확대 ○시너,아세톤 등 유기용제 에 약함 ○다량의 유독가스 발생