건물 에너지효율화사업(BRP) 융자지원 안내

건물의 에너지 손실과 비효율적 요인을 개선하기 위해 에너지 절약시설 및 생산시설을 개선 또는 설치하여 에너지 절감과 생산을 통해 에너지 이용 효율을 향상시키는 건물 에너지효율화사업(BRP)에 융자지원코자 함.

□ 건물 에너지효율화사업(Building Retrofit Project) 융자지원

○ 지원대상 : 건물 소유자(세입자 포함), ESCO사업자, 시공업체, 에너지절약기기

생산업체, 도시가스 사업자 등

○ 지원항목 : 에너지절약시설(단열재, 단열창호, 고효율LED조명, 냉․난방효율 향상공사 등)

○ 융자범위 : 최소 5백만원 ~ 최대 20억원(대학 등 집단건물은 2배까지 지원가능)

○ 융자이율 : 연리1.75%(고정금리), 8년 분할상환(건물은 3년거치 가능)

○ 신청방법 : 신청양식에 근거 서울시 환경정책과(☎ 02-2133-3578) 접수

○ 신청기간 : 2015년 11월 20일 까지 접수, 단 융자규모(150억) 소진 시 종료

□ 융자 절차

융자신청	➡	사업 심의	➡	융자대상 추천	➡	대출(신용)심사	➡	사업완료 보고서 제출	➡	자금대여 및 융자실행	➡	사후관리
(신청자→시)		(융자심의 위원회)		(시→ 금융기관,신청자)		(금융기관)		(신청자 →금융기관)		(시→금융기관→신청자)		금융기관,시

□ 추진 사례

지하주차장 LED 교체	폐열회수히트펌프 설치	고효율보일러 교체	건물 리모델링

【에너지절약시설 세부항목】

에너지절약시설	세 부 내 용
① 건물단열	외벽 창호(복층유리, 이중창, 고기밀성, 단열창호)개선 단열재 강화 ‣ 기존단열재 철거 후 새로이 설치시 : 신축단열기준 적용 ‣ 단열재 추가 설치시 ․ 내단열 : 열관류율 1.333W/㎡K(열전도율 나등급+두께 30㎜ 해당) 이하 ․ 외단열 : 열관류율 0.8 W/㎡K(열전도율 나등급+두께 50㎜ 해당) 이하
② 조 명	고효율 또는 KS인증 LED 조명(건물 전체 조명의 50% 이상)
③ 건물자동화 제어장치	자동제어, 건물에너지관리시스템(BEMS) 등
④ 폐열회수설비	열교환장치, 히트펌프 등
⑤ 에너지 절약형 공조시스템	고효율 인버터, 고효율 송풍기 및 전동기 등
⑥ 냉․난방효율 향상공사	고효율보일러, 냉온수기, 냉동기 등 냉․난방기기
⑦ 발전시설	자가열병합 발전시설
⑧ 수변전설비	고효율 변압기
⑨ 대기전력저감 우수제품	대기전력 자동차단용 인공지능형 콘센트 60% 이상 교체
⑩ 고효율에너지기자재설치공사	에너지이용합리화법에 의한 고효율기자재
⑪ 신재생에너지	태양광, 태양열, 지열, 수소연료전지(효율화부문에 50% 이상 투자시 지원)
⑫ 기타	절수기, 쿨루프, 벽면녹화사업, 미활용에너지 활용
⑬ 에너지절약시설	공인시험기관에서 에너지절약 효과가 10%이상이라고 인증한 설비 또는 에너지관리공단 ESCO 자금지원 세부내역 항목 등
⑭ 에너지 절약과 이용효율화시설	고효율기자재 또는 공인시험기관의 제품검사서(품질보증서 포함)제출하고 에너지 절감산출 가능하여야 함