우기대비 건설공사 등 안전점검표

공사(시설)명	구의아리수정수센터	관 리 주 체	구의아리수정수센터
점 검 자	김달회,김수영,이희점,윤기영	점 검 일	2017.6.27.

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦우기 대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태	O	적정	-
◦안전관리 조직의 적정성	O	적정	-
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부	O	실시	-
◦침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등	O	적정	-
◦수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태	O	적정	-
◦비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부	O	적정	-
◦양수기 예비량 확보 및 기능 정비여부 - 양수기의 작동여부(수위자동조절 기능) - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 매일 작동여부 확인)	O	적정	-
◦교통안전시설 관리 - 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태 - 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 - 노면단차 발생부에 대한 조치 및 차선도색상태 점검	O	적정	-

□ 기초 지반 및 절토부, 비탈면

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 기초지반
◦맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부	O	이상없음	-
◦주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부	O	이상없음	-
◦세굴, 활동 발생 유무	O	이상없음	-
◦침하 발생 유무	O	이상없음	-
2) 절토부
◦인장균열 발생 여부	O	이상없음	-
◦침하 발생 여부	O	이상없음	-
◦급격한 지하수 용출 여부	O	없음	-
◦지속적인 낙석 발생 여부	O	없음	-
3) 비탈면
◦붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부	O	없음	-
◦사면보호조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)	O	적정	-
◦굴착 단부의 출입금지 조치 여부	O	적정	-
◦산마루 측구 설치 여부	O	적정	-
◦굴착면 적정 구배 준수 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부	O	적정	-
◦굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부	O	이상없음	-
◦높이 5m마다 최소 2m 이상의 소단 설치 여부	O	적정	-

□ 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 콘크리트 옹벽
◦옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	O	이상없음	-
◦배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부	O	이상없음	-
◦누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	O	이상없음	-
◦철근 노출 발생 여부	O	이상없음	-
◦옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부	O	적정	-
2) 보강토 옹벽 및 석축
◦파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부	O	이상없음	-
◦수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	O	없음	-
◦변형(배부름 등) 발생 여부	O	없음	-
◦배면토의 침하, 침수 여부	O	이상없음	-
◦배수구 설치 및 청소 여부	O	적정	-
◦옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부	O	적정	-
3) 게비온 옹벽
◦채움재 유실 여부	-	해당없음	-
◦와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부	-	해당없음	-
4) 주변시설
◦주변시설(배수로,측구)의 설치 여부	O	적정	-
◦주변 배수시설의 관리 상태	O	적정	-
◦배수시설의 배수기능 적합 여부	O	적정	-
◦도로융기 발생 여부(도로시설)	O	이상없음	-
◦인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부	O	없음	-
◦침하의 발생 여부(상부지반)	O	없음	-
◦주변 시설 변형 여부	O	없음	-
◦인접 지중 매설관의 누수 여부	O	없음	-
◦상·하수시설물 파손 여부	O	없음	-

□ 건설 공사장

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 일반사항
◦현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획 수립 여부	O	적정	-
◦수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보	O	적정	-
◦현장내 비상대기반 편성, 운영 여부	O	적정	-
◦공사용 가설도로에 대한 안전 확보	-	해당없음	-
◦지하매설물 관련기관과 우기대비 협의 및 비상연락망 구축 여부 - 비상사태 발생시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축	O	적정	-
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시	O	이상없음	-
◦양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보	O	이상없음	-
◦공사용 도로상태 점검 - 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시	O	이상없음	-
◦가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하매설물 점검	O	이상없음	-
3) 배수공
◦측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부	O	이상없음	-
◦배수암거 및 집수정 필요시 조기시공	-	해당없음	-
◦가배수로 및 침사지 설치 여부 - 기존수로 연결 - 지하 구조물 주변 - 법면 상단 및 단지 외각	O	이상없음	-
◦기 시공된 배수관로 청소 여부	O	적정	-
◦토사유실 및 붕괴보호 조치 여부 (옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기 - 비닐 천막 덮기	O	이상없음	-
◦강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부	-	해당없음	-
◦유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부	O	이상없음	-
4) 흙막이 지보공
◦시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부	해당없음	-	-
◦용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상, 변형, 부식, 변위, 탈락 등의 이상 유무	“	-	-
◦흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무 확인	“	-	-
◦수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener)설치	해당없음	-	-
◦계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부	“	-	-
◦토류판 설치후 적정간격으로 흘러내림 방지용 stopper 설치여부	“	-	-
◦토류판 설치지역 우수 유입으로 부식, 이탈 및 배면공동 발생 여부	“	-	-
◦배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부	“	-	-
◦집수정 주변 안전시설 설치상태 확인	“	-	-
◦지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정 여부	“	-	-
◦지하매설물 상태 일일점검 실시 여부	“	-	-
5) 거푸집 설치 상태 점검
◦기 설치된 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 적합 여부	해당없음	-	-
◦거푸집 내부, 오물 등의 제거 유무	“	-	-
◦긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 방청 유무	“	-	-
◦거푸집 변형 발생 유무	“	-	-
6) 동바리 설치 상태 점검
◦구조검토에 따른 조립도의 적정성 - 가설공사 표준시방서 유효본 적용 여부 - 고정하중, 활하중 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 동바리ㆍ멍에 부재의 재질ㆍ단면규격ㆍ설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 2m마다 양방향으로 수평연결재 설치	해당없음	-	-
◦거푸집 동바리의 재료의 변형, 부식 및 손상 여부 - 불량재료의 사용 여부 - 이음의 상태(전용철물 사용)	“	-	-
◦상부 U-Head의 편심 유무 확인	“	-	-
◦수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성	“	-	-
◦단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성	“	-	-
◦경계부위 쇄기설치 여부 및 적정성	해당없음	-	-
◦가새 필요성 검토 및 설치상태	“	-	-
◦하단부의 침하 등 변형 발생 여부	“	-	-
7) 비계 설치 상태 점검
◦비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무	해당없음	-	-
◦비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부	“	-	-
◦공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부	“	-	-
◦비계 기둥간 적재하중의 적정성	“	-	-
◦구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성	“	-	-
◦비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부	“	-	-
◦비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부	“	-	-
◦비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태	“	-	-
8) 비탈면 상태 점검
◦깍기비탈면의 적정구배 준수 여부	O	이상없음	-
◦지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태	O	이상없음	-
◦비닐 Sheet씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치	O	이상없음	-
◦산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비	O	적정	-
◦굴착단부의 출입금지 조치	O	이상없음	-
9) 장비․자재 등 기타관리
◦장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동	O	이상없음	-
◦강풍시 크레인 이용한 자재 운반작업 금지	-	해당없음	-
◦강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지	O	이상없음	-
◦각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태	O	이상없음	-
◦도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태	-	해당없음	-

※ 지반침하

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 공사 계획
◦공사전 지반의 형상, 지질 등 조사 여부	O	이상없음	-
◦지반의 함수, 누수, 갈라짐 등 조사 여부	O	이상없음	-
◦절취면의 높이 및 구배 결정시 토사의 형상, 지질 등 조사결과 반영 여부	O	이상없음	-
◦토사의 함수, 누수, 갈라짐 등의 근거로 시공중 배수계획 수립 여부	O	이상없음	-
2) 착공전 준비
◦가설공사 및 토공사의 전체 공사내용 파악 여부	O	이상없음	-
◦설계도서 검토 및 시공계획 반영 여부	O	적정	-
◦현장 입지조건의 가설공사 반영 여부	O	적정	-
◦주변에서 수행되고 있는 공사 또는 앞으로 수행될 공사와의 관련성 검토 여부	O	적정	-
◦착수전 실시한 조사내용의 시공계획서 반영 여부	O	적정	-
◦소음, 진동, 지반 변화 등에 대한 영향조사 여부	O	적정	-
◦지하매설물의 사전 조사 및 관계 기관과의 충분한 협의 진행 여부	O	적정	-
3) 가설공사
◦일반			-
- 가설재 사용시 재질, 규격 등의 이상 유무	O	적정	-
◦가설흙막이공			-
- 토류․지보공 설계조건의 충분한 이해 및 시공관리 여부	-	해당없음	-
- 굴착작업시 굴착개소 및 그 주위 상황 고려 여부	-	해당없음	-
- 굴착깊이, 토질, 지하수, 작용토압 검토 여부	-	해당없음	-
- 토압계 등 계측기기 설치를 포함한 토류․지보공의 안전관리계획 수립 여부	-	해당없음	-
- 토류․지보공의 변형 및 충분한 강성 확보 여부	-	해당없음	-

- 시공계획에 따른 부재설치 이후 다음단계 굴착시행 여부	-	해당없음	-
- 굴착면과 토류판 사이 공극채움 및 쐐기 등 고정 여부	-	해당없음	-
- 지표수의 토류벽 배면 침투방지 조치상태 확인	-	해당없음	-
- 지하수위, 지반변화 등의 정기적 관측․기록 여부	-	해당없음	-
- 지반융기․침하 등 이상현상 발생 여부	-	해당없음	-
- 계측기 정상 작동 여부	-	해당없음	-
- 흙막이부근의 용수 발생시 토사유실 방지조치 여부	-	해당없음	-
- 연약지반 시공시 보일링, 히빙 등 안전검토 여부	-	해당없음	-
- 급격한 수위상승, 세굴, 히빙, 보일링 등에 의한 흙막이 파괴방지 검토 여부	-	해당없음	-
- 편토압 작용시 가설흙막이 전체에 대한 안전성 검토 여부	-	해당없음	-
- 버팀대로 흙막이를 지지하는 경우 부착부의 견고한 구조 적용 여부	-	해당없음	-
- 유수의 이동이나 세굴에 의한 수심변화 고려 여부	-	해당없음	-
- 월류시 영향 검토 및 대책 수립 여부	-	해당없음	-
- 굴착도중 흙의 함몰 발견 및 조치 여부	-	해당없음	-
- 흙막이 구조 및 주변지반 변위계측 등 시공관리 여부	-	해당없음	-
4) 관로공사
- 관의 재질 및 규격의 적합 여부	해당없음	-	-
- 관의 부등침하 방지 대책 적정 여부	“	-	-
- 관로 및 맨홀 이음부 방수처리 적정 여부	“	-	-
- 관로 터파기 구간의 적정 다짐시공 여부	“	-	-
- 다짐 시공에 따른 관로 변위 및 손상 여부	“	-	-
- 맨홀 및 피트 내측까지 관체 인입시공 여부	“	-	-
- 되메우기시 측면 및 하부에 공극이 발생하지 않도록 충분한 다짐시공 여부	“	-	-