시 행	안전관리과-840	(	2014.4.18.	)
접 수	토목부-7558	(	2014.4.21.	)
보존기간	년
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	안전관리과장
협 조

건설공사장 강교거치 관련 장비 점검결과

【강남순환 4공구 건설공사】

□ 점검일시 : 2014. 4. 18(금)

□ 점 검 자 : 안전관리과 박상태, 정달영, 이상훈

◆ 공사현황 및 지적사항

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - P4 주변 파렛, 전선드럼, 샌드위치 판넬, 플렉스블관 등은 장비거치 장소를 확보하기 위하여 정리하기 바람.
○ 추락재해 예방에 관한 사항 - 작업자용 답단높이(H=560mm)가 높으므로 높이를 조정하는 대신 내부에 알루미늄 수직 사다리를 별도 보강 조치 바람.	답단 : 560mm

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 지조립장 도로경계석(H=200mm)이 높으므로 적재차량 이동시 석분 및 철판(T=30mm이상) 보강 요망
○ 건설기계 안전에 관한 사항 - P4, P5 위치에 각각 위치하는 크롤라 크레인 275, 500톤의 작업반경을 각각 10m, 14m로 산정하였으므로 작업시 작업반경이 확인가능하도록 표기하고 운전원에게 주지하여 작업반경을 초과하지 않도록 충분한 교육을 하기 바람.(도면화하여 작업종사자 모두인지하도록 하기바람) - 혹은 작업반경을 실측하여 가능한 범위를 표기하여 유효한 작업이 되도록 재검토하기 바람. - 크레인 거치 위치의 지내력 시험을 확인하여 각각 허용지내력 이상이 나오도록 조치하고 작업하기 바람.
○ 권고사항 - 양중용 슬링벨트, 강교 Lug 영접 시험성적서, 운행허가증 등 관련서류를 비치하여 확인가능 하도록 하기 바람. - 운행허가증, 양중용 Lug 계산서 등을 제출하기 바람. - Down Ramp A-2 쌍줄비계 조립상 벽체와의 간격이 (w700) 과다하므로 추락 방지망을 설치할 것 - 고속절단기의 고정용 바이스를 손망실 하였으므로 조치하기 바람.

끝.