기동불시점검 지적사항 조치결과

□ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

□ 점 검 일 : 2014. 04. 02. (수)

□ 점 검 자 : 안전관리과 박수엽 외 1명

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시점검

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	- 935정거장 구조물 작업장 내 전동 공구에 전선이 노후되고 절연테이핑이 되어 있지 않아 작업중 감전 등 안전사고 위험이 있으므로 작업전 사전점검을 철저하고 보수 후 사용요함.	- 노후된 전동공구 반출하고, 새로운 전동공구 반입함.	사진#1
2	- 936 쉴드TBM 작업대기실 분전함 내부에 설치되어 있는 콘센트를 외부쪽으로 설치하여 감전 사고를 예방할 것.	- 936 쉴드TBM 작업대기실 분전함 내부에 설치되어 있는 콘센트를 외부쪽으로 설치완료	사진#2
3	- 현장내 전기분전함 및 용접기 작업 보관함의 설치 하부에 습기가 항상 있는 구조로 되어 있어 조작시 감전등의 사고위험이 있으므로 습기에 접촉되지 않도록 작업대 및 발판등 주변여건 정리 요함.	- 작업대 및 발판 등 주변여건 습기제거 및 정리 완료	사진#3~5
4	- 935정거장에 설치중인 시스템동바리가 일부 기울어져 설치되어 있는 봐 동바리의 수직도 관리를 철저히 하여 작업시 붕괴 등 사고위험에 대비할 것.	- 거푸집 해체 중 일부 기울어진 동바리 해체완료	사진#6
5	- 935정거장에 설치중인 시스템 동바리 u-헤드 체결이 부적합하여 작업중 붕괴등의 위험이 있으므로 작업시 철저한 시공 요함.	- 3Span 동바리 및 거푸집 설치 작업 중으로 U-헤드 부분 교정 완료	사진#7
6	- 외부 고압 변압기 부위 가까이에서 화재에 취약한 재료(본드)를 이용하는 작업대가 설치되어 있는 상황으로 화재 발생시 변압기 폭발등 2차 사고 위험이 있으므로 변압기 근접해서 화기에 약한 재료를 이용한 작업을 금지할 것.	- 재료 반출 조치완료	사진#8
7	- 쉴드터널 백업작업대차가 작업자가 없는 상황에도 전원이 들어와 있는 상태로 작업종료 및 중지시 전원 차단 및 안전조치 철저요함.	- 작업종료 후 전원 차단 및 차단 안내표지판 설치완료	사진#9
8	- 쉴드터널 세그먼트 운반 작업장 내 슬링벨트가 변형훼손된 것이 있어 사용 중 낙하 등의 사고 위험이 있으므로 점검 후 폐기처리 하고 관리 철저요함.	- 훼손된 슬링벨트 폐기처분 후 신형 슬링벨트 반입.	사진#10
9	- 쉴드터널 OP 부위에 위치한 인양체인 고리부분의 변형이 심한 것이 발견되어 사용중 낙하 등의 사고위험이 있으므로 사전에 점검하여 이상유무 확인를 철저히 하고 교체요함	- 설치된 인양체인블록은 반출하고, 신형 인양체인 고리를 1식으로 교체 하였음	사진#11
10	- 플랜트내부 각종밸브에 밸브의 사용용도를 표기하여 오작동에 의한 안전사고를 예방하기 바람.	- 플랜트 내부 밸브에 사용용도 표시 완료	사진#12
11	- 쉴드터널 부속플랜트 설비 조작부위 계기판이 확인이 불가한 상태로 운영되어 불시 사고 등을 사전에 확인하기 어려움으로 계기판이 눈으로 확인 가능토록 청결관리 할 것	- 쉴드터널 부속플랜트 설비 조작부위 확인 가능하도록 계기판 교체완료	사진#13
12	- 터널이동통로 작업발판이 견고하게 설치되지 않아 들뜸현상이 발생한 발판조치 요함	- 터널이동통로 작업발판 용접하여 견고하게 설치 조치완료	사진#14

사 진 대 지 (#2)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 936 쉴드TBM 작업대기실 분전함 내부에 설치되어 있는 콘센트를 외부쪽으로 설치하여 감전사고를 예방할 것.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 936 쉴드TBM 작업대기실 분전함 내부에 설치되어 있는 콘센트를 외부쪽으로 설치완료

사 진 대 지 (#1)
위 치	935정거장	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 935정거장 구조물 작업장 내 전동 공구에 전선이 노후되고 절연테이핑이 되어 있지 않아 작업중 감전 등 안전사고위험이 있으므로 작업전 사전점검을 철저하고 보수후 사용요함.
위 치	935정거장	일 자	2014. 04.02
조치내용	- 노후된 전동공구 반출하고 새로운 전동공구로 교체하였음.

사 진 대 지 (#3)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 현장내 전기분전함 및 용접기 작업 보관함의 설치 하부에 습기가 항상 있는 구조로 되어있어 조작시 감전등의 사고위험이 있으므로 습기에 접촉되지 않도록 작업대 및 발판 등 주변여건 정리 요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 작업대 및 발판 등 주변여건 습기제거 및 정리 완료

사 진 대 지 (#4)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
지적내용	- 현장내 전기분전함 및 용접기 작업 보관함의 설치 하부에 습기가 항상 있는 구조로 되어 있어 조작시 감전등의 사고위험이 있으므로 습기에 접촉되지 않도록 작업대 및 발판등 주변여건 정리 요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 작업대 및 발판 등 주변여건 습기제거 및 정리 완료

사 진 대 지 (#5)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 현장내 전기분전함 및 용접기 작업 보관함의 설치 하부에 습기가 항상 있는 구조로 되어 있어 조작시 감전등의 사고위험이 있으므로 습기에 접촉되지 않도록 작업대 및 발판등 주변여건 정리 요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 작업대 및 발판 등 주변여건 습기제거 및 정리 완료

사 진 대 지 (#6)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 935정거장에 설치중인 시스템동바리가 일부 기울어져 설치되어 있는바 동바리의 수직도 관리를 철저히 하여 작업시 붕괴 등 사고위험에 대비할 것.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 거푸집 해체 중 일부 기울어진 동바리 해체완료

사 진 대 지 (#7)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 935정거장에 설치중인 시스템 동바리 u-헤드 체결이 부적합하여 작업 중 붕괴등의 위험이 있으므로 작업시 철저한 시공 요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 3Span 동바리 및 거푸집설치 작업중으로 U-헤드 교정완료

사 진 대 지 (#8)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 외부 고압 변압기 부위 가까이에서 화재에 취약한 재료(본드)를 이용하는 작업대가 설치되어 있는 상황으로 화재 발생시 변압기 폭발등 2차 사고 위험이 있으므로 변압기 근접해서 화기에 약한 재료를 이용한 작업을 금지할 것.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
조치내용	- 재료반출 조치완료

사 진 대 지 (#9)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 쉴드터널 백업작업대차가 작업자가 없는 상황에도 전원이 들어와 있는 상태로 작업종료 및 중지시 전원 차단 및 안전조치 철저요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
조치내용	- 작업종료 후 전원 차단 및 차단안내표지판 설치 완료

사 진 대 지 (#10)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 쉴드터널 세그먼트 운반 작업장 내 슬링벨트가 변형훼손된 것이 있어 사용 중 낙하 등의 사고 위험이 있으므로 점검 후 폐기처리 하고 관리 철저요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	-변형훼손된 슬링벨트 폐기처분 후 신형 슬링벨트 반입.

사 진 대 지 (#11)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 쉴드터널 OP 부위에 위치한 인양체인 고리부분의 변형이 심한 것이 발견되어 사용중 낙하 등의 사고위험이 있으므로 사전에 점검하여 이상유무 확인을 철저히 하고 교체요함.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.04
조치내용	-설치된 인양체인블록은 반출하고 신형 인양체인 고리를 1식으로 교체함

사 진 대 지 (#12)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 플랜트 내부 각종밸브에 밸브의 사용용도를 표기하여 오작동에 의한 안전사고를 예방하기 바람.
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
조치내용	-플랜트 내부 밸브에 사용용도 표시완료

사 진 대 지 (#13)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 쉴드터널 부속플랜트 설비 조작부위 계기판이 확인이 불가한 상태로 운영되어 불시 사고 등을 사전에 확인하기 어려움으로 계기판이 눈으로 확인 가능토록 청결관리 할 것
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.03
조치내용	- 쉴드터널 부속플랜트 설비 조작부위 확인가능하도록 계기판 교체완료

사 진 대 지 (#14)
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
지적내용	- 터널이동통로 작업발판이 견고하게 설치되지 않아 들뜸 현상이 발생한 발판조치 요함
위 치	쉴드터널	일 자	2014. 04.02
조치내용	- 터널이동통로 작업발판 용접하여 견고하게 설치 조치완료