건설공사장 기동불시 안전 점검 결과

[경춘선 폐선부지 공원조성 공사 〕

□ 점검일시 : 2014. 4. 8(화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 신정, 정삼기

○ 안전관리계획 심사에 관한 사항 - 경춘선 폐선부지 조성공사 착공신고시 안전관리 계획을 작성하여 발주처(푸른도시국)에 2014.2.4.일 제출 하였으나, - 발주처에서는 아직까지 안전관리 계획서 심사결과를 통보하지 않고 있음 - 안전관리계획을 제출받은 발주처는 15일 이내에 심사하여 적정여부를 통보하여야 함【건설기술관리법시행령 제93조(안전관리계획수립)4항】위반	감리단 제출서류
	시공사 제출서류

○ 건설기계 안전에 관한 사항 - 기존옹벽 철거 후 되메우기중인 굴삭기(서울62카 7438)의 후면에 작업반경내 접근금지 표지 부착요함
- 백호우와 붐대를 연결하는 부분에 안전핀이 미설치 되어 있으니 전용 분할핀을 사용하여 설치요하며, 후크해지장치가 파손되어 있으니 교체 요함

○ 감전재해 예방에 관한 사항 - 한전주에서 직접 인입하여 가설전기를 사용중으로 관리책임자 및 시건장치 설치 요함 - 하부에 가설 분전반을 별도로 설치하여 감전으로 인한 안전사고 예방 요함

○ 시공상세도 작성에 관한 사항 - 가설방음벽 설치 등 시공상세도를 PPT자료 도면으로 근로자에게 전달하여 설치하였으나, 시공상세 도면은 시공상세도 작성에 관한 지침에 의거 도면을 작성하여 근로자에게 작업내용을 정확히 전달하여 근로자가 작업시 혼돈되지 않도록 작성 요함 ☞ 시공계획서
☞별첨 시공상세도(PPT자료)