건설공사장 기동불시 특별안전 점검 결과보고

[우이~신설 1공구 건설공사 〕

□ 점검일시 : 2014. 5. 6(화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 오반교(건설안전 분야)

○ 붕괴 재해예방에 관한사항 - 관리동 페로테크 상부에 자재적치 시 철골부재에 직접 지지되도록 적치하여 과하중으로 데크가 무너지지 않도록 관리바람

○ 전도재해 예방에 관한 사항 - 관리동 페로테크 설치 이후 후속작업(전기, 통신관로 설치, 자재 운반 등)시 작업원이 걸려 넘어지지 않도록 상부에 작업통로 발판을 설치하기 바람

○ 추락재해 예방에 관한 사항 - 강관비계 작업발판 전도방지를 위하여 벽이음을 설치하였으나 한부분만 연결되어 불리하니 철골 플랜지 양단에 고정되도록 개선요함.

○ 전도방지 예방에 관한 사항 - 작업자 경사로가 상하 이동시 걸려 넘어질 우려가 있으니 개선요함

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014. 5. 14(수)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.