건설공사장 기동불시 특별점검 지적사항 조치결과

〔 방재시설부, 건축부 〕

□ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

□ 점 검 일 : 2014. 9. 25(목)

□ 점 검 자 : 안전관리과 오반교, 박수엽

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시점검

□ 조치결과 : 2014. 10. 1(수) 조치완료

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1 (송정)	○ 감전재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 철근 조립현장에서 쓰고 있는 전기 릴선콘센트의 접지 연결부분이 절곡되어 접지선 연결이불량하니 보수 후 사용바람 (건축부 소관)	○ 감전재해 예방에 관한 사항 (조치완료) - 전기 릴선 즉시 교체 조치완료	사진 #1
2 (송정)	○ 기계기구 안전에 관한 사항 (현장시정 사항) - 거푸집 조립현장에서 쓰고 있는 고속절단기의 전선 피복이 손상되어 있으니 보수 후 사용바람 (건축부 소관)	○ 기계기구 안전에 관한사항 (조치완료) - 고속절단기의 전선 피복 손상부위 즉시 보수 조치완료	사진 #2
3 (송정)	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (검토사항) - 현재 지상3층 철근조립 및 거푸집설치 작업중이나 1층에서 3층으로 이동하는 계단에 구조물 타설시 사용한 강관동바리가 존치되어 있고 폼타이도 미 제거된 상태인 바 근로자 이동시 추돌우려가 있는 불필요한 가설물은 일제 정비바람. (건축부 소관)	○ 기타 안전관리에 관한사항 (조치완료) - 1층에서 3층으로 이동하는 계단의 불필요한 강관동바리 철거 및 폼타이 제거 조치완료	사진 #3
4 (송정)	○ 화재 재해예방에 관한 사항 (현장시정 사항) - 현장에 설치된 위험물 저장소는 저장물질에 따른 MSDS 자료를 비치하여 관리하고, 위험물 저장소 주변 천막지 제거 및 소화기 비치바람. (방재시설부 소관)	○ 화재 재해예방에 관한사항 (조치완료) - 위험물 저장소의 저장물질 MSDS 자료 비치, 위험물저장소 주변 천막지 제거, 소화기 비치 조치완료	사진 #4
5 (송정)	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (현장시정 사항) - 거푸집 철거 후 비계 사이에 방치되어 있는 폐자재는 즉시 정리 바람 (건축부 소관)	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (조치완료) - 거푸집 철거 후 비계 사이에 방치되어 있던 폐자재 즉시 제거 조치완료	사진 #5

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
6 (송정)	○ 가설통로 안전에 관한사항 (현장시정 사항) - 거푸집 설치작업을 위해 이동하는 주통로에 방치된 거푸집 자재에 걸려 넘어질 우려가 있으니 정비하기 바라며 작업장 주변을 쓰레기 제거 등 청소바람 (건축부 소관)	○ 가설통로 안전에 관한사항 (조치완료) - 거푸집 설치작업 주통로에 방치된 거푸집자재 즉시 반출 및 작업장주변 쓰레기 제거 등 청소 조치완료	사진 #6
7 (사근)	○ 감전 재해예방에 관한 사항 (현장시정 사항) - 가설사무실 옆에 설치된 가설분전함의 외부 콘센트가 파손되어 있으니 즉시 교체 후 사용바람 (방재시설부 소관)	○ 감전 재해예방에 관한사항 (조치완료) - 파손된 가설분전함 외부 콘센트 즉시 보수 조치완료	사진 #7
8 (사근)	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (현장시정 사항) - 사근 빗물펌프장내 기계설비 작업시 사용한 자재 및 폐기물들이 방치되어 있으니 일제 정리 및 반출요함 (설비부 소관)	○ 기타 안전관리에 관한사항 (조치완료) - 사근 빗물펌프장내 기계설비 작업시 사용한 자재 및 폐기물 반출 조치완료	사진 #8

사 진 대 지 (#1)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 감전재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 철근 조립현장에서 쓰고 있는 전기 릴선콘센트의 접지 연결부분이 절곡되어 접지선 연결이불량하니 보수 후 사용바람 (건축부 소관)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
조치내용	○ 감전재해 예방에 관한 사항 (조치완료) - 전기 릴선 즉시 교체 조치완료

사 진 대 지 (#2)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 기계기구 안전에 관한 사항 (현장시정 사항) - 거푸집 조립현장에서 쓰고 있는 고속절단기의 전선 피복이 손상되어 있으니 보수 후 사용바람 (건축부 소관)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
조치내용	○ 기계기구 안전에 관한사항 (조치완료) - 고속절단기의 전선 피복 손상부위 즉시 보수 조치완료

사 진 대 지 (#3)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (검토사항) - 현재 지상3층 철근조립 및 거푸집설치 작업중이나 1층에서 3층으로 이동하는 계단에 구조물 타설시 사용한 강관동바리가 존치되어 있고 폼타이도 미 제거된 상태인 바 근로자 이동시 추돌우려가 있는 불필요한 가설물은 일제 정비바람. (건축부 소관)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 27
조치내용	○ 기타 안전관리에 관한사항 (조치완료) - 1층에서 3층으로 이동하는 계단의 불필요한 강관동바리 철거 및 폼타이 제거 조치완료

사 진 대 지 (#4)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 화재 재해예방에 관한 사항 (현장시정 사항) - 현장에 설치된 위험물 저장소는 저장물질에 따른 MSDS 자료를 비치하여 관리하고, 위험물 저장소 주변 천막지 제거 및 소화기 비치바람. (방재시설부 소관)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 10. 1
조치내용	○ 화재 재해예방에 관한사항 (조치완료) - 위험물 저장소의 저장물질 MSDS 자료 비치, 위험물저장소 주변 천막지 제거, 소화기 비치 조치완료

사 진 대 지 (#5)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (현장시정 사항) - 거푸집 철거 후 비계 사이에 방치되어 있는 폐자재는 즉시 정리 바람 (건축부 소관)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 26
조치내용	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (조치완료) - 거푸집 철거 후 비계 사이에 방치되어 있던 폐자재 즉시 제거 조치완료

사 진 대 지 (#6)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 가설통로 안전에 관한사항 (현장시정 사항) - 거푸집 설치작업을 위해 이동하는 주통로에 방치된 거푸집 자재에 걸려 넘어질 우려가 있으니 정비하기 바라며 작업장 주변을 쓰레기 제거 등 청소바람 (건축부 소관)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 9. 26
조치내용	○ 가설통로 안전에 관한사항 (조치완료) - 거푸집 설치작업 주통로에 방치된 거푸집자재 즉시 반출 및 작업장주변 쓰레기 제거 등 청소 조치완료

사 진 대 지 (#7)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 감전 재해예방에 관한 사항 (현장시정 사항) - 가설사무실 옆에 설치된 가설분전함의 외부 콘센트가 파손되어 있으니 즉시 교체 후 사용바람 (방재시설부 소관)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 9. 26
조치내용	○ 감전 재해예방에 관한사항 (조치완료) - 파손된 가설분전함 외부 콘센트 즉시 보수 조치완료

사 진 대 지 (#8)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 9. 25
지적내용	○ 기타 안전관리에 관한 사항 (현장시정 사항) - 사근 빗물펌프장내 기계설비 작업시 사용한 자재 및 폐기물들이 방치되어 있으니 일제 정리 및 반출요함 (설비부 소관)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 9. 27
조치내용	○ 기타 안전관리에 관한사항 (조치완료) - 사근 빗물펌프장내 기계설비 작업시 사용한 자재 및 폐기물 반출 조치완료