외부전문가 기동점검 조치결과 보고서

점 검 명		외부전문가 기동점검단 점검
첨부 1	공 사 명	서남권 돔야구장 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사
	점 검 일 자	2014년 10월 03일
지적내용	점검결과 지적내용		조치(계획) 사 항
	○ 기계 기구 안전에 관한 사항 -철근가공장내에 있는 밴딩기 스위치 접촉상태 불량(ON/OFF 스위치 전원상태 확인 및 내부 단락여부 점검요) ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조 (관리감독자의 유해위험방지 업무)		○ 기계 기구 안전에 관한 사항 -밴딩기 사용중지 하고 수리요청 함. 2014년 10월 03일 조치완료
	○ 중량물 취급 안전에 관한 사항(검토사항) -보행광장 광명방향에 항공마대를 이용 철선 및 철근 등을 담아 운반 예정으로 작업시 찔림으로 인한 안전사고 우려되니 전용 전용철재함 이용하여 운반 요함 ※건설안전기본지침 89page 자재운반구 참조		○ 중량물 취급 안전에 관한 사항(검토사항) -철선 및 철근 보관용 항공마대 폐기 및 전용철재함 비치 운영중. 2014년 10월 04일 조치완료
	○ 화재 재해예방에 관한 사항 -인화물질은 위험물 저장소에 별도 보관 관리 하고 MSDS관리대장에 기록하여 관리 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제16조 (위험물 등의 보관) ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조 (관리감독자의 유해.위험 방지 업무) ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제225조 (위험물질등의 제조등 작업시의 조치)		○ 화재 재해예방에 관한 사항 -인화물질(박리제)는 위험물 저장소에 별도 보관하고 MSDS(물질안전보건자료) 기록 및 비치토록 조치 2014년 10월 03일 조치 완료
	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -철근가공장내 밴딩기 작업 AREA에 근로자가 작업하는 작업공간이 협소하여 전도 위험이 있으니 별도 확보 요함 ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조 (전도의 방지)		○ 전도 재해예방에 관한 사항 -협소한 철근가공장에 있는 밴딩기를 안양천변 철근가공장 예정부지로 조속히 이동 조치 2014년 10월 15일 조치 완료
	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향에 설치된 비계에서 하부로 내려가는 작업발판 설치상태가 미흡하여 근로자 통행시 전도로 인한 안전사고 예방을 위하여 제거하고 표준안전난간으로 재설치 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조 (작업발판의 구조)		○ 전도 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향에 설치된 작업발판 철거 및 표준안전난간(계단) 설치 조치 2014년 10월 04일 조치 완료

점 검 명		외부전문가 기동점검단 점검
첨부 1	공 사 명	서남권 돔야구장 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사
	점 검 일 자	2014년 10월 03일
지적내용	점검결과 지적내용		조치(계획) 사 항
	○ 기타 안전관리에 관한 사항 -교각 기초 되메우기 실시중으로 목재나 이물질은 제거 후 되메우기 실시 요함.		○ 전도 재해예방에 관한 사항 -교각 기초 되메우기 검측시 목재 및 이물질 제거 확인후 되메우기 실시. 2014년 10월 04일 조치완료
	○ 낙하 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향에 설치된 비계 작업발판에 철근, 조임철물, 폐콘크리트가 적치된어 있어 낙하로 인한 안전사고 우려되니 제거 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 (낙하물에 의한 위험의 방지)		○ 낙하 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향 비계 작업발판에 적치된 철근, 조임철물, 폐콘크리트 등 제거 조치. 2014년 10월 03일 조치 완료
	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -카고크레인 작업시에는 인양중인 화물이 장비 작업자의 머리위를 통과하지 않도록 후방작업 실시 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제146조 (크레인 작업시의 조치)		○ 전도 재해예방에 관한 사항 -카고크레인 작업시 인양 화물이 장비조정원울 통과하지 않도록 후방작업 조치. 2014년 10월 03일 조치 완료
	○ 거푸집 동바리 붕괴 재해예방에 관한 사항 -안양천 고수부지에 작업발판 일체형 거푸집을 적치하였으나, 하부 고임목이 변형된 실정으로 적치시에는 견고한 지반에 적치 요함. -일체형 시스템 거푸집 사보강재와 수평받침대 를 연결한 볼트는 도면대로 볼트4개 모두 체결 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제337조 (작업발판 일체형 거푸집의 안전조치)		○ 거푸집 동바리 붕괴 재해예방에 관한 사항 -작업발판 일체형 거푸집을 견고한 지반에 적치 조치. -사보강재와 수평받침대 연결볼트 4개를 시공상세도면과 같이 체결 조치. 2014년 10월 04일 조치 완료

점 검 명		외부전문가 기동점검단 점검
첨부 1	공 사 명	서남권 돔야구장 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사
	점 검 일 자	2014년 10월 03일
지적내용	점검결과 지적내용		조치(계획) 사 항
	○ 건설기계 안전에 관한 사항 -폐콘크리트 상차중인 백호우는 장비계획서가 미작성되어 있음. -건설기계 사용허가증은 답십리 16구역아파트 현장 허가증임. -백호우는 차량계 건설기계로서 사전조사 및 장비작업계획서 작성 대상이며, -현장 투입시에는 전락, 지반의 붕괴등으로 인한 근로자의 위험방지를 위하여 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 차량계 건설기계의 운행경로 및 작업방법 등이 포함된 장비계획서 작성 및 장비운전사 교육 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 장비작업계획서의 작성 등)		○ 건설기계 안전에 관한 사항 -폐콘크리트 상차중인 백호우 장비계획서 보완 작성 비치 조치. -건설기계 사용허가증 비치 조치. -향후 투입되는 장비에 대하여 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법 등이 포함된 장비계획서 작성 및 장비운전사 교육 철저히 하겠음. 2014년 10월 06일 조치 완료
	○ 추락 재해예방에 관한 사항 -교각 설치를 위한 거푸집 조립중으로 도면대로 워킹타워 설치 후 작업 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)		○ 추락 재해예방에 관한 사항 -작업 근로자 출입 및 통행을 위한 워킹타워 설치 2014년 10월 08일 조치 완료

붙임 : 사진 대지 각 1 부.   끝.

건설공사장 기동 불시 특별점검 조치결과 보고

□ 현 장 명 : 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사

□ 점검일시 : 2014년 10월 03일 금요일

□ 점 검 자 : 안전관리과 정삼기

□ 점검결과 및 조치사항

◆ 점검자 : 안전관리과 정삼기

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 기계 기구 안전에 관한 사항 -철근가공장내에 있는 밴딩기 스위치 접촉상태 불량(ON/OFF 스위치 전원상태 확인 및 내부 단락여부 점검요) ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조 (관리감독자의 유해위험방지 업무)	○ 기계 기구 안전에 관한 사항 -밴딩기 사용중지 하고 수리요청 함. 2014년 10월 03일 조치완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 중량물 취급 안전에 관한 사항(검토사항) -보행광장 광명방향에 항공마대를 이용 철선 및 철근 등을 담아 운반 예정으로 작업시 찔림으로 인한 안전사고 우려되니 전용 전용철재함 이용하여 운반 요함 ※건설안전기본지침 89page 자재운반구 참조	○ 중량물 취급 안전에 관한 사항(검토사항) -철선 및 철근 보관용 항공마대 폐기 및 전용 철재함 비치 운영중. 2014년 10월 04일 조치 완료
○ 화재 재해예방에 관한 사항 -인화물질은 위험물 저장소에 별도 보관 관리 하고 MSDS관리대장에 기록하여 관리 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제16조 (위험물 등의 보관) ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조 (관리감독자의 유해.위험 방지 업무) ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제225조 (위험물질등의 제조등 작업시의 조치)	○ 화재 재해예방에 관한 사항 -인화물질(박리제)는 위험물 저장소에 별도 보관하고 MSDS(물질안전보건자료) 기록 및 비치토록 조치 2014년 10월 03일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
	철근가공장 예정지
○ 전도 재해예방에 관한 사항 -철근가공장내 밴딩기 작업 AREA에 근로자가 작업하는 작업공간이 협소하여 전도 위험이 있으니 별도 확보 요함 ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조 (전도의 방지)	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -협소한 철근가공장에 있는 밴딩기를 안양천변 철근가공장 예정부지로 조속히 이동 조치 2014년 10월 15일 조치 예정
○ 전도 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향에 설치된 비계에서 하부로 내려가는 작업발판 설치상태가 미흡하여 근로자 통행시 전도로 인한 안전사고 예방을 위하여 제거하고 표준안전난간으로 재설치 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조 (작업발판의 구조)	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향에 설치된 작업발판 철거 및 표준안전난간(계단) 설치 조치 2014년 10월 04일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 기타 안전관리에 관한 사항 -교각 기초 되메우기 실시중으로 목재나 이물질은 제거 후 되메우기 실시 요함.	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -교각 기초 되메우기 검측시 목재 및 이물질 제거 확인후 되메우기 실시. 2014년 10월 04일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 낙하 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향에 설치된 비계 작업발판에 철근, 조임철물, 폐콘크리트가 적치된어 있어 낙하로 인한 안전사고 우려되니 제거 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 (낙하물에 의한 위험의 방지)	○ 낙하 재해예방에 관한 사항 -보행광장 광명방향 비계 작업발판에 적치된 철근, 조임철물, 폐콘크리트 등 제거 조치. 2014년 10월 03일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 전도 재해예방에 관한 사항 -카고크레인 작업시에는 인양중인 화물이 장비 작업자의 머리위를 통과하지 않도록 후방작업 실시 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제146조 (크레인 작업시의 조치)	○ 전도 재해예방에 관한 사항 -카고크레인 작업시 인양 화물이 장비조정원울 통과하지 않도록 후방작업 조치. 2014년 10월 03일 조치 완료
○ 거푸집 동바리 붕괴 재해예방에 관한 사항 -안양천 고수부지에 작업발판 일체형 거푸집을 적치하였으나, 하부 고임목이 변형된 실정 으로 적치시에는 견고한 지반에 적치 요함. -일체형 시스템 거푸집 사보강재와 수평받침대 를 연결한 볼트는 도면대로 볼트4개 모두 체결 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제337조 (작업발판 일체형 거푸집의 안전조치)	○ 거푸집 동바리 붕괴 재해예방에 관한 사항 -작업발판 일체형 거푸집을 견고한 지반에 적치 조치. -사보강재와 수평받침대 연결볼트 4개를 시공상세도면과 같이 체결 조치. 2014년 10월 04일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 건설기계 안전에 관한 사항 -폐콘크리트 상차중인 백호우는 장비계획서가 미작성되어 있음. -건설기계 사용허가증은 답십리 16구역아파트 현장 허가증임. -백호우는 차량계 건설기계로서 사전조사 및 장비작업계획서 작성 대상이며, -현장 투입시에는 전락, 지반의 붕괴등으로 인한 근로자의 위험방지를 위하여 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 차량계 건설기계의 운행경로 및 작업방법 등이 포함된 장비계획서 작성 및 장비운전사 교육 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 장비작업계획서의 작성 등)	○ 건설기계 안전에 관한 사항 -폐콘크리트 상차중인 백호우 장비계획서 보완 작성 비치 조치. -건설기계 사용허가증 비치 조치. -향후 투입되는 장비에 대하여 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법 등이 포함된 장비계획서 작성 및 장비운전사 교육 철저히 하겠음. 2014년 10월 06일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 추락 재해예방에 관한 사항 -교각 설치를 위한 거푸집 조립중으로 도면 대로 워킹타워 설치 후 작업 요함. ※산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)	○ 추락 재해예방에 관한 사항 -작업 근로자 출입 및 통행을 위한 워킹타워 설치 2014년 10월 08일 조치 완료