건설공사장 안전관리실태 기동불시점검 조치결과

□ 현 장 명 : 신림-봉천터널 도로건설공사(2공구)

□ 점검일자 : 2014. 07. 29(화)

□ 조치확인 :                GS건설(주) 현장대리인  최 성 욱  (인)                           신성엔지니어링  책임감리원  금 동 욱  (인)

□ 조치결과

점 검 내 용	조 치 결 과
○ 붕괴 재해 예방에 관한사항 - 개착박스 사당방향 3Span 시스템 동바리 설치 중으로 일부 수평연결재· 가새·브레이싱 설치가 승인된 시공계획 도면과 상이하니 재설치 요함 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조	시스템 동바리 수평연결재 및 가새 위치 조정하여 재설치하였음. X브레이싱은 3Span 콘크리트 타설구간 전체에 설치되어 있으며 해당구간은 타설구간외(2Span) 구간임. 추후 2Span 시공시에도 X-브레이싱을 전구간에 설치하겠음.

점 검 내 용	조 치 결 과
○ 낙하 재해예방에 관한 사항 - 사당방향(5k+336m) 갱구부에 갱문을 설치(7.8일 레미콘 타설 완료)하였으나, 2014.5.30.일 승인된 시공계획서 (영구갱문강재거푸집 설치)에는 강재와 강재 접합을 고장력볼트 체결토록 되어 있으나, 일부 용접으로 시공되어 있어 해체시 강재낙하로 인한 안전사고 우려되니 볼트 보강 체결 후 해체 작업 요함 ☞ 전경 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제368조(터널 거푸집 동바리)	용접 시공된 구간 고장력 볼트로 보강 완료하였음.
○ 낙하재해 예방에 관한사항 - 구로 방향 갱문 설치예정으로 숏크리트 일부가 탈락되어 있고 부석이 있어 낙하로 인한 안전사고 우려되니 갱문설치 시에는 숏크리트 및 부석정리 후 작업 요함 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제351조	구로방향 갱문부위 부석정리 완료하였음.

사 진 대 지
조치전	일부 수평연결재, 가새등 시공계획도면대로 재설치 요함
조치후	가새 및 수평연결재 위치 조정하여 재설치 완료

사 진 대 지
조치전	일부 볼트체결 구간 용접 시공된 부위 볼트 체결 요함
조치후	용접 시공 부위 볼트 체결 보강 완료

사 진 대 지
조치전	숏크리트 탈락부분 부석정리후 작업요함
조치후	부석정리 완료(숏크리트는 차주내 시공 예정)