투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	건설공사장 안전사고 예방 중점관리항목 위반사항 알림

1. 건설공사장 기동불시점검결과보고(안전관리과-123, 2014. 3. 18)호와 관련입니다.

2. 신림2 빗물펌프장 설치공사에 대한 점검내용 중 일부 사항 검토결과, 건설공사장   안전사고  예방을 위한 중점관리항목에 위반 사항이라 판단되여 다음과 같이 알려드립니다.

가. 위반내용

현황사진	위반내용	관련근거
	○ 약 2.5m의 높이로 작업계단 설치시 안전난간 설치기준 미준수 ※ 근로자보호 기본사항 위반	○ 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하여야 함. (산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조 및 제30조)
	○ 이동식 크레인의 아웃트리거를 자재 상부에 거치하여 아웃트리거 당초 기능유지 불가. ※ 안전시공 기본사항 위반	○ 아웃트리거 설치 시 지지력을 확인한 견고한 바닥에 설치하여야 함. (이동식크레인 안전보건작업 지침 5.2.1)

끝.

	안전관리과장
주무관			안전관리과장
협조자
시행	안전관리과-126	(	2014.3.19.	)	접수	방재시설부-272	(	2014.3.19.	)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층	/
전화	3708-8751	/전송	3708-8756	/	p25800@seoul.go.kr	/	대시민공개