건설공사 안전관리 및 사고관리 매뉴얼

2014. 1.

S  H  공  사

<품질혁신팀>

목   차

제Ⅰ장 안전관리 매뉴얼

제1절 일반사항

1. 목  적	1

2. 안전관리	1

2.1 안전관리 업무 수행

제2절 설계분야

3. 설계발주	1

3.1 건설안전을 고려한 설계서(과업지시서)의 작성

4. 설계시행	3

4.1 설계검토

5. 설계완료	3

5.1 최종 설계 성과품의 검토

제3절 공사분야

6. 공사발주 및 착공 이전	4

6.1 안전관리계획서의 심사

6.2 안전관리비의 계상

7. 공사시행	7

7.1 안전관리계획서 이행여부 확인

7.2 안전관리비의 집행확인

7.3 안전점검 확인

7.4 SH공사 자체 안전점검 확인

7.5 안전교육 결과확인

7.6 건설현장에서 발생한 안전사고조사 결과 및 조치결과의 확인

8. 공사완료	11

8.1 건설공사안전점검종합보고서의 보관 및 제출

8.2 설계도서의 보관 및 활용

제Ⅱ장 사고관리 매뉴얼

1. 사고의 처리	13

2. 사고 발생 보고	13

3. 긴급 조치	14

4. 사고 조사	14

5. 사고 처리 보고	14

6. 중대재해 벌점부과	14

별첨 Ⅰ : 감리원 및 시공자 안전점검 체크리스트	15

별첨 Ⅱ : SH공사 자체 안전점검 체크리스트	31

별지 Ⅰ : 공사사고 보고서	39

1	안전관리 매뉴얼

제1절 일반사항

1. 목적

이 매뉴얼은 에스에이치(SH)공사(이하 “공사”라 한다)가 시행하는 건설공사장등의 안전관리에 관한 사항을 규정하고 적절한 작업환경을 조성함으로써 건설공사의 안전관리에 노력하고 경제적이고 안전하게 인명과 재산을 보호함을 목적으로 한다.

2. 안전관리

2.1 안전관리 업무수행

2.1.1 시공부서의 장은 건설공사 현장별로 안전관리 참여자의 업무가 제대로 이행되고 있는 지를 확인하는 등 건설공사 안전관리 업무수행에 만전을 기하도록 한다.

2.1.2 건설공사 설계자, 시공자, 감리원 등의 업무와 책임은 본 매뉴얼을 바탕으로 사업계획 단계에서부터 철저하게 검토 되어야 한다.

제2절 설계분야

3. 설계발주

3.1 건설안전을 고려한 설계서(과업지시서)의 작성

3.1.1 계획(설계)부서의 장은 해당 건설공사 위험요소, 원인 및 통제수단을 바탕으로 설계서(과업지시서)의 설계조건을 작성하여야 한다.

3.1.2 또한 건설안전을 고려한 설계가 될 수 있도록 다음과 같은 각 호의 설계조건을 설계서(과업지시서)에 포함하여야 한다. 이밖에도 필요한 경우 외부 전문가의 도움을 받아 건설안전을 고려할 수 있는 설계조건을 작성할 수 있다.

(1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

(2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

(3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

(4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

(5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

(6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

(7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

(8) 해체 및 개․보수 공사시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

(9) 건설공사중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

3.1.3 설계완료 후 설계자로 하여금 다음 각 호의 내용이 포함된 문서를 제출하도록 설계 성과품으로 명시하여야 한다.

(1) 설계과정 중에 실시한 건설안전 위험성 평가결과에 관한 사항

(2) 설계과정 중에 식별한 위험요소의 유형과 강구한 통제수단에 관한 사항

(3) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(4) 설계에 남아 있는 위험요소의 유형 및 통제수단에 관한 사항

4. 설계시행

4.1 설계검토

4.1.1 계획(설계)부서의 장은 설계의 각 단계별로 설계서를 검토하여, 다음과 같은 각 호의 내용이 준수되고 있는 지를 검토·확인하여야 한다.

(1) 설계서(과업지시서)의 설계조건에 따라 해당 건설공사의 위험요소를 설계과정 중에 지속적으로 식별하고 통제수단을 강구하고 있는 지의 여부

(2) 설계에 가정된 시공법과 절차, 설계에 잔여된 위험요소의 유형, 통제하기 위한 수단이 문서로 정리되고 있는 지의 여부

(3) 다수의 공종별 설계자가 참여한 경우, 동일한 위험요소 식별 및 평가기준의 채용여부

(4) 건설안전을 고려한 설계를 협의하기 위한 공종별 설계자의 회의 개최여부

(5) 설계과정 중의 참여 기술자가 건설안전에 대한 전문성이 부족한 경우, 건설안전 전문가 참여 여부

4.1.2 우리공사의 요구에 의해 설계 변경사항이 발생한 경우에도, 설계서(과업지시서)의 설계조건 작성기준이 충족되도록 설계자에게 요구하여야 한다.

4.1.3 설계검토를 위한 설계자문위원회(건설기술관리법 제5조의2 및 동시행령 제21조)에는 해당분야 전문가가 참여하여야 한다.

5. 설계완료

5.1 최종 설계 성과품의 검토

5.1.1 계획(설계)부서의 장은 최종 설계 성과품으로 다음과 같은 각 호의 내용이 포함된 문서가 있는 지를 확인하고 시공자에게 전달하기 위해 정리하여야 한다.

(1)  설계과정 중에 실시한 건설안전 위험성 평가결과에 관한 사항

(2) 설계과정 중에 식별한 위험요소의 유형과 강구한 통제수단에 관한 사항

(3) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(4) 지반조사보고서(각종 실내 및 현장시험 결과 포함)

(5) 설계에 남아있는 위험요소의 유형 및 통제수단에 관한 사항

5.1.2 설계조건으로 제시한 해당 건설공사 위험요소의 통제수단이 설계에 적정하게 고려되고 있는 지를 건설안전 전문가의 자문을 받아 확인 할 수 있다.

5.1.3  최종 설계 성과품이 설계서(과업지시서)의 설계조건을 충족하지 못한 경우에는 설계자로 하여금 수정․보완토록 하여야 한다.

제3절 공사분야

6. 공사발주 및 착공 이전

6.1 안전관리계획서의 심사

6.1.1 안전관리계획서 심사

(1) 시공부서의 장은 시공자가 안전관리 계획을 작성한 때에는 안전관리계획에 대한 검토의견을 포함한 감리원의 확인서를 첨부하여 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정지 및 가설사무소 설치 등의 공사준비행위는 착공으로 보지 아니한다)하기 전에 제출토록 하여야 한다. 안전관리계획서를 변경한 때에도 또한 같다.

(2) 「건설기술관리법 시행령」제93조제2항 따라 시공자로부터 제출받은 안전관리계획을 15일 이내에 그 내용을 「건설기술관리법 시행규칙」제50조제1항 및 제2항의 작성기준에 따라 심사하여 시공사에게 그 결과를 통보하여야 한다.

(3) 「건설기술관리법 시행령」제95조제2항에 따른 안전관리계획의 내용을 건설안전점검기관에 의뢰하여 검토하게 할 수 있다.

(4) 「건설기술관리법 시행령」제93조제4항에 따라 안전관리계획의 심사결과를 다음 각 호와 같이 구분․판정한다.

①  적정: 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때

② 조건부 적정: 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때

③ 부적정: 시공시 안전사고 발생의 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

(5) 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 (3)의 ③항에 따라 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

6.1.2 안전관리계획서 작성기준

(1) 안전관리계획

가. 공사의 개요: 공사전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도·공사개요·전체공정표 및 설계도서(해당 공사를 인가·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우를 제외한다)

나. 안전관리조직: 공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변 안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표

다. 공정별 안전점검계획: 자체안전점검, 정기안전점검 시기·내용·안전점검공정표 등 실시계획 등에 관한 사항

라. 공사장 주변 안전관리계획: 공사 중 지하매설물의 방호, 인접시설물의 보호등 공사장 및 공사현장주변에 대한 안전관리에 관한 사항

마. 통행안전시설 설치 및 교통소통계획: 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전 관리에 관한 사항

바. 안전관리비 집행계획: 안전관리비의 계상액, 산정내역, 사용계획 등에 관한 사항

사. 안전교육계획: 안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

아. 비상시 긴급조치계획: 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급 조치 및 복구 등에 관한 사항

6.1.3 시공자가 안전관리계획서의 작성 또는 변경시 감리원으로 하여금 ‘유해위험방지계획서․안전관리계획서 통합작성지침 ’ 또는 ‘건설공사 안전관리계획서 작성지침’으로 안전관리계획서의 적정성을 검토하고 서면으로 보고하도록 하여야 한다. 또한 감리원이 서면으로 보고한 안전관리계획서의 지적사항에 대해 확인하고, 필요시 시공자에게 시정․보완토록 하여야 한다.

6.2 안전관리비의 계상

6.2.1  「건설기술관리법」제26조의2제8항 및「동법 시행규칙 」제51조에 따라 안전관리계획서 작성 및 검토비용, 공사현장의 안전점검비용, 공사장 주변 안전관리 비용, 통행안전 및 교통소통 대책비용 등을 공사금액에 계상하여야 한다.

6.2.2  「건설기술관리법」제26조의2제4항에 따라 안전관리비를 공사금액에 계상하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다.

(1)  안전관리계획 작성비용은 작성대상과 공사의 난이도등을 감안하여「엔지니어링산업진흥법」제31조에 따른 ‘엔지니어링 사업대가기준’을 적용할 것

(2)  정기안전점검비용은「건설기술관리법 시행령」제95조제7항의 에 따라 ‘건설공사 안전관리 지침’의 대가의 산출기준을 적용할 것

(3) 건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강․보수․임시이전 등에 소요되는 비용을 계상할 것

(4) 공사시행중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용에 관하여는 토목․건축 등 관련분야의 설계기준을 적용할 것

7. 공사시행

7.1 안전관리계획서 이행여부 확인

7.1.1 시공부서의 장은 시공자가 안전관리계획을 제대로 이행하는지 확인하여야 한다. 다만, 해당 건설공사에 시공감리 또는 책임감리(이하 “책임감리등”이라 한다)를 시행하는 경우에는 감리원으로 하여금 안전관리계획의 이행여부를 확인하여 보고하도록 할 수 있다.

7.1.2 전 항에 따라 안전관리계획을 검토하여 지적사항(감리원이 보고한 안전관리계획 이행에 대한 지적사항을 말한다)이 있는 경우에는 해당 사항을 검토하여 필요한 경우 시공자에게 시정하도록 하여야 한다.

7.2 안전관리비의 집행확인

7.2.1 시공부서의 장은 안전관리비 사용기준에 맞게 사용되었는지 확인하여야 한다. 다만, 해당 건설공사에 책임감리 등을 시행하는 경우에는 감리원으로 하여금 안전관리 활동실적에 따른 정산자료의 적정성을 검토하여 보고하도록 하여야 한다.

7.3 안전점검 확인

7.3.1 시공부서의 장은 감리원 및 시공자로 하여금 다음 각 호의 구분에 따라 안전점검을 실시토록 하여야 한다.

(1) 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체 안전점검을 실시할 것

(2) 안전관리 계획에서 정한 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 실시할 것

(3) 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적, 기능적 결함 등이 발견되어 보수, 보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에는 정밀안전점검을 실시할 것

(4) 「건설기술관리법 시행령」제95조제1항 해당하는 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 직전에 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 실시할 것

(5) 「건설기술관리법 시행령」제95조제1항에 해당하는 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 그 시설물에 대한 안전점검을 실시할 것

7.3.2 시공부서의 장은 감리원 및 시공자로 하여금 자체안전점검을 자체 및 정기안전점검표(별첨 1 참조)를 활용하여 실시하도록 하여야 한다. 또한 정기안전점검 및 정밀 안전점검 등을 ‘건설공사 안전관리 지침’을 적용하여 실시토록 하여야 한다.

7.3.3 시공부서의 장은 시공자로 하여금 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 건설안전점검기관에게 의뢰하도록 해야 한다.

7.3.4 시공부서의 장은 시공자가 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 ‘건설공사 안전관리 지침’ 별표1의 건설안전점검기관 승인조건에 적정한지 검토한 후 승인을 하여야 한다.

7.3.5 시공부서의 장은 안전점검을 실시한 건설안전점검기관이 점검표 및 의견서를 포함하는 안전점검 보고서를 ‘건설공사 안전관리 지침’을 기준으로 작성하여 감리원이 확인토록 해야 한다. 발주자도 안전점검 보고서를 검토하여 필요시 시공자에게 보수, 보강 등 필요한 조치를 요청하여야 한다.

7.4 SH공사 자체 안전점검 확인

7.4.1 안전점검체계

(1) 공사의 안전점검 체계는 임원 및 간부직 안전점검, 자체안전점검 및 공사현장별 안전점검으로 구분한다.

(2) 안전점검반의 편성, 점검시기 및 점검범위는 다음 각호의 방법으로 시행한다.

가. 수시 안전점검

- 편성 : 시공부서 본부장 및 처장

- 점검시기 : 수시 안전점검

- 점검범위 : 담당 사업장

나. 자체 안전점검

- 편성：시공부서 팀장

- 점검시기：월1회 이상

- 점검범위：담당 사업장

다. 공사현장별 안전점검

- 편성：시공부서 담당직원

- 점검시기：주1회 이상

- 점검범위：담당사업장

(3) 안전점검 활동은 별표2『 SH공사 자체안전점검 체크리스트』를 활용하여 현장 확인점검을 한다.

7.5 안전교육 결과확인

7.5.1 시공부서의 장은 「건설기술관리법」제26조의2제2항에 따라 시공자로 하여금 다음 각 호의 내용을 중심으로 안전교육계획을 수립토록 하여야 하며, 이에 따라 안전교육을 실시하도록 하여야 한다.

(1) 교육의 필요성 발견

(2) 교육대상, 내용 및 방법 결정

(3) 교육준비

(4) 교육실시

(5) 교육평가

7.5.2 시공부서의 장은 감리원으로 하여금 안전교육계획의 적정성을 확인토록 하여야 한다.

7.5.3 시공부서의 장은 감리원으로 하여금 시공자의 안전관리책임자 및 안전관리자가 다음의 내용 및 자료가 포함된 안전교육을 실시하는 것을 지도하도록 해야 한다.

(1) 안전사고에 관한 통계 및 정보

(2) 작업자의 자질에 관한 사항

(3) 안전관리조직에 관한 사항

(4) 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

(5) 생산공정 및 공법에 관한 사항

(6) 시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항

(7) 관계법규에 관한 사항

7.5.5 시공부서의 장은 감리원이 시공자의 안전관리책임자 및 안전관리자, 안전담당자, 작업반장, 조장을 대상으로 안전교육을 실시하여 계획, 조직, 지시 통제, 조정 등의 능력을 배양할 수 있도록 해야 한다.

7.5.6 시공부서의 장은 시공자로 하여금 안전교육의 내용을 기록․관리하도록 해야 하며, 감리원이 정기적으로 확인하도록 해야 한다. 또한 발주자는 준공 후 시공자가 실시한 안전교육의 결과를 서면으로 제출토록 해야 한다.

7.6 건설현장에서 발생한 안전사고 조사 및 조치

7.6.1 시공부서의 장은 해당 건설공사의 현장에서 안전사고가 발생하였을 경우에는 제2장 사고관리매뉴얼에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

8. 공사완료

8.1 건설공사안전점검종합보고서의 보관 및 제출

8.1.1  시공자등은 건설공사를 준공한 때에는 「건설기술관리법 시행령」제95조제1항제2호부터 제5호까지 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항을 종합보고서로 작성하여 발주자에게 제출하여야 하며, 안전점검종합보고서를 발주자 및 시설물의 관리주체에게 제출하여야 한다.

8.1.2 「시설물의안전관리에관한특별법」제2조제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 시공부서의 장은 해당 건설공사의 준공 후 3월 이내에 안전점검종합보고서를 공단에 제출하여야 한다.

8.1.3 시공부서의 장은 해당 공사의 하자담보 책임기간 만료일까지 보관하고 있어야 하며, 필요시 안전점검종합보고서를 한국시설안전기술공단으로 하여금 보존 및 관리하게 할 수 있다.

8.1.4 시공자 등은 안전점검종합보고서를 컴팩트디스크(이하 “CD”라 한다)로 제작하여 제출하여야 한다. 다만「시설물의안전관리에관한특별법」제2조 제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 경우는 안전점검종합보고서를 시스템을 통해 온라인으로 제출할 수 있다.

8.2 설계도서의 보관 및 활용

8.2.1 향후 유사 건설공사의 안전관리와 유지관리에 유용한 정보제공을 위해 해당 건설공사가 준공되면, 각 안전관리 참여자가 작성한 안전관리문서를 취합하여 「시설물의안전관리에관한특별법」제17조 에 따라 설계도서의 일부로 보관한다.

8.2.2 안전관리문서는 특별한 양식은 없으나, 설계시 공사의 안전에 영향을 줄 수 있다고 판정된 공종에 대해서는 다음 각 호의 정보를 포함하여야 한다.

(1) 설계과정 중에 실시한 건설안전 위험성 평가결과에 관한 사항

(2) 설계과정 중에 식별한 위험요소의 유형과 강구한 통제수단에 관한 사항

(3) 설계에 가정된 시공법, 절차 및 구조기준

(4) 설계에 잔여된 위험요소, 원인, 통제수단에 관한 사항

(5) 시공자가 적용한 시공법, 절차 및 구조기준

(6) 사용된 자재에 관련된 위험요소

(7) 설비․장비․기계의 위치와 사양

(8) 설비․장비․기계의 제거나 해체에 관한 요구사항

(9) 설비․장비․기계의 청소나 유지관리에 관한 요구사항

(10) 설비․장비․기계의 사용 매뉴얼

(11) 기타 설계자, 시공자, 감리원 등이 작성한 안전관리문서

Ⅱ	사고관리 매뉴얼

1. 사고의 처리

1.1 사고는 인명 및 재산상의 피해정도에 따라 중대한 사고와 경미한 사고로 구분한다.

1.1.1 중대한 사고는 다음과 같다.

(1) 사망자가 1인 이상 발생한 재해

(2) 3월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해

(3) 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10인 이상 발생한 재해

1.1.2 경미한 사고는 다음과 같다.

(1) 경상자가 발생한 사고

(2) 물자피해가 경미한 사고

(3) 대내적으로 조치가 가능한 사고

2. 사고발생보고

2.1 시공부서의 장은 해당 건설공사의 현장에서 안전사고가 발생하였을 경우에는 시공자로 하여금 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 해야 한다.

※ 산업안전보건법에 의한 안전사고 처리 절차는 산업재해처리지침 준용

2.2 시공부서의 장은 안전사고가 발생한 경우에는 감리원으로 하여금 건설사고조사 업무매뉴얼 별지 제1호 서식을 활용하여 사고의 원인 및 유발주체를 조사하도록 하고, 이의 결과 및 조치결과를 품질혁신TF팀 및 기술감사팀, 행정감사팀으로 통보 하도록 해야 한다.

2.3 시공부서의 장은  「건설기술관리법 시행령」제100조에 따른 중대건설현장사고인 경우 사고발생현황을 즉시 별지 제1호 서식을 활용하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

3. 긴급조치

3.1  사고로 인한 피해의 확대방지를 위하여 사고가 발생한 부서의 장은 다음과 같이 긴급조치를 하여야 한다.

3.1.1. 연쇄사고 및 사고확대방지를 위한 안전 조치

3.1.2. 부상자의 응급치료 및 후송

3.1.3. 사고원인의 신속규명 및 복구대책 강구

3.1.4. 기타 사고처리에 필요한 활동

4. 사고조사

4.1 안전사고조사는 소관 시공부서의 장이 하되 관련부서 또는 외부기관과 합동으로 조사할 수 있다.

4.2 4.1의 안전사고에 대하여 소관 시공부서의 장은 현장보전, 증거보전 등 사실규명에 필요한 조치를 하여야 한다.

5. 사고처리보고

5.1 시공부서의 장은 사고발생시 사고처리를 하고 그 처리결과를 서면으로 사장에게 보고하여야 한다.

6. 부실벌점부과

6.1 시공부서의 장은 중대재해 발생 후 관련법 위반(범죄)사실등이 확인된 경우는 지체없이 우리공사 상벌심사위원회 운영기준에 의거 처분요청을 한다.

[ 별첨 Ⅰ ]    감리원 및 시공자 안전점검 체크리스트

1. 가설공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 가 설 비 계	(1) 강관비계		∘강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
			∘강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가
			∘각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
			∘비계기둥 간격은 보방향 1.5～1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가
			∘지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가
			∘띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가
			∘비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가
			∘비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
			∘구조체와 수직․수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
			∘기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
			∘지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가
			∘지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가
			∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
			∘작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
			∘다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀비계	∘부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		∘전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가
		∘주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가
		∘구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가
		∘밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평․수직을 유지시켰는가
		∘각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가
		∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가
		∘띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가
		∘다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
	(3) 달비계	∘결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가
		∘다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한 가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것
		∘다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것
		∘달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		∘권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		∘와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(4) 이동식 비계	∘비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가
		∘비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가
		∘비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		∘최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		∘부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가
2. 가 설 통 로	(1) 가설 경사로	∘비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가
		∘목재는 미송․육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		∘경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가
		∘경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가설계단	∘가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25～30cm를 표준으로 설치하였는가
		∘계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가
		∘지주 및 난간기둥 간격은 120～150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가
		∘높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		∘계단 및 계단참은 500kg/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작업발판	∘발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가
		∘최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가
		∘작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		∘이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가
		∘작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 낙 하 물 방 지	(1) 방호철망	∘철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가
		∘15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	∘재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg․mm 이상인 것을 사용하였는가
		∘방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		∘단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		∘구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	∘시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		∘비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가
		∘선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다

(2) 정기안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.가 설 계 획	∘가설공사 계획의 적정성
	∘가설물의 형식과 배치계획의 작성 여부
2.비계 및 발판	∘비계용 자재의 규격과 상태
	∘외부비계의 설치 상태 (지주․띠장간격)
	∘외부비계와 구조물과의 연결 상태
	∘발판의 설치 상태 (재질,틈,고정)
	∘비계용 브라켓을 사용할 때 브라켓의 고정상태 및 강도
	∘틀비계의 전도 방지 시설
3.낙하물 방지	∘낙하물 방지시설 재료의 규격과 상태
	∘낙하물 방지망의 돌출길이 및 설치 각도
	∘벽면과 비계사이에 낙하물 방지망의 설치 상태

2. 강구조물공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :			결재
NO.1		점검일자 :
구 분				점 검 사 항					점검 결과			조치 사항
1. 건 립 작 업	(1) 인양작업			∘인양부재의 중량, 중심을 확인하고 달아 올리는가
				∘기둥 인양시는 기둥의 꼭대기 보울트 구멍을 이용해 인양용 작은 평철판을 덧대어 하중에 충분히 견디도록 하였는가
				∘매어 달 철판에 와이어로우프를 설치할 때는 새클을 사용하도록 하였는가
				∘브래킷(Bracket) 아래 부분에 와이어로우프를 걸 경우에는 보호용 굄재를 넣어 인양하도록 하였는가
				∘기둥은 일으켜 세울 때는 밑부분이 미끄러지지 않게 서서히 들어올리도록 하였는가
				∘기둥 밑부분에 무리한 하중이 실리지 않도록 하였는가
				∘인양 와이어로우프를 제거 할 때는 새클핀이나 로우프가 손상되지 않았나를 확인하였는가
				∘클램프는 수평으로 체결하고 2군데 이상 설치하였는가
				∘클램프는 정격용량 이상 인양하지 않도록 하였는가
				∘사용전 반드시 클램프의 작동상태를 점검하고 정상작동이 되는지를 확인하였는가
2. 접 합	(1) 용접		① 전기용접	∘용접기의 바깥 상자를 접지하였는가
				∘용접부의 접지는 하였는가
				∘케이블의 절연상태는 완전한가
				∘절연 호울더(Holder)를 사용하는가
				∘사용전압기의 전압은 높지 않은가
				∘작업중단시 스위치는 껐는가
				∘우천, 폭설시 작업을 하지 않는가
				∘용접 작업장 부근에 가연물이나 인화물은 없는가
				∘접지의 부착상태는 양호한가
				∘교류아크 용접기는 자동 전격방지 장치를 사용하였는가
				∘어스의 부착을 완전하게 하였는가
				∘케이블의 접속을 완전하게 하였는가

NO. 2

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 접 합	(1) 용접	② 아세틸렌 용접	∘작업장 가까이는 소화설비 또는 소화기를 준비하여 놓았는가
			∘인화물을 제거한 뒤 작업을 하는가
			∘가스용기 취급은 조심해서 하며, 팽개치거나 충격을 주지 않도록 하였는가
			∘압력계, 꼭지쇠는 수시 검사를 받아 완전한 것을 사용하는가
			∘인화성 또는 폭발성 재료를 넣은 용기를 용접 또는 절단하는 경우 용기를 깨끗하게 씻고나서 작업하는가
			∘작업전에 취관, 호스, 감압밸브를 점검하였는가
			∘동결 우려가 있을 때는 용기를 비에 젖은 곳이나 습기가 많은 곳에 놓아두지 않도록 하는가
			∘환기상태가 나쁜 좁은 실내에서 작업하는 경우에는 가스 누출에 주의하도록 하는가
			∘용기 온도는 40℃이하로 유지하는가
			∘용기는 전도 우려가 없도록 지지하였는가
			∘용기는 빈용기와 충만용기를 구별 표시하여 보관하는가
			∘용기는 전기장치 어스선의 부근에 두지 않도록 하였는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.건립작업	∘공사계획의 적합성 여부 - 부재의 형상 - 철골의 자립 안정도 - 보울트 구멍, 이음부, 접합방법 - 가설부재 및 부품 - 건립용 장비 및 건립작업성 - 건립순서 및 현장 접합의 시기
	∘조립 순서도의 작성여부 및 적정성
	∘양중 계획의 적정성
	∘부재의 수직 수평도
	∘부재의 야적방법
	∘PC공사의 코킹재질 및 시공상태
	∘고정철물 부식의 방지조치
	∘철골 공사의 용접 및 볼트 체결 상태
	∘가조립 상태의 방치 여부
	∘크레인의 와이어로우프 상태
2.접합 및 도장작업	∘용접기 및 가스용기의 보관 상태
	∘도장작업의 적정성
	∘손상된 도막의 보수 상태

3. 굴착공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1.일반사항			∘굴착면 및 굴착심도 기준을 준수하는가
			∘절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 비닐이나 가마니를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가
2. 굴 착 공 사	(1) 인력굴착		∘굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준 이하로 하였는가
			∘파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)
	(2) 기계굴착		∘공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가
			∘작업전에 기계를 점검하였는가
			∘기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가
			∘사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가
			∘굴착장비등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도외 사용하지 않도록 하였는가
			∘기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가
			∘작업구역을 로프울타리, 붉은 깃발 등으로 표시하였는가
			∘야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가
			∘도로에서 작업하는 경우는 각종 표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가
			∘기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가
			∘흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가
			∘전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 굴 착 공 사	(3) 발파굴착	∘인가를 받은 안전한 장소에 화약을 저장하였는가
		∘1일 화약류 소비량이 규정 이상인 경우 화약류의 관리 및 발파 준비를 위한 화약류 취급소를 마련하였는가
		∘화약 관계자 외는 사람이 출입하지 않는 청결하고 건조한 장소로서 햇빛의 직사를 받지 않는 곳에 두었는가
		∘화기 또는 낙석의 위험이 있는 곳에 설치하지 않았는가
		∘화약, 폭약과 뇌관을 동일한 상자, 자루 등에 집어넣지 않았는가
		∘모선은 절단, 결선빠짐, 결선틀림 등이 없도록 각선에 연결하기 전에 반드시 점검하였는가
		∘모선결선 후 안전한 개소에서 도통시험을 하였는가
		∘모선을 지상의 레일, 파이프 또는 기타 전기가 흐를 수 있을 가능성이 있는 개소에 접속시키지 않았는가
		∘발파작업을 하기 전에 발파개소 상부의 표토는 제거하였는가
		∘전기발파를 할 때는 미변전류가 없는 것을 확인하였는가
		∘낙뢰 위험이 있을 시는 발파작업을 중지하도록 하였는가
		∘부근의 지형, 건물, 교통로 등의 도면을 작성하여 우회로, 대피장소, 피난 구역을 계획하였는가
		∘전회 발파의 불발 구멍이나 잔류화약이 없는 것을 확인한 뒤에 천공하는가
		∘발파 후 막장을 점검하여 불발화약의 유무를 확인하고 조치하였는가
		∘전회 발파한 구멍을 이용하여 천공하지 않도록 하였는가
		∘전기뇌관을 운반할 때는 각선이 벗겨지지 않도록 하고 누전우려가 있는 것에 가까이 두지 않도록 하였는가
		∘장전작업에 대해서는 발파구멍이나 암반상황을 검사하여 안전을 확인하고 나서 장전하였는가
		∘발파 장소에 전기 누전 여부를 점검하였는가
		∘장전중 부근에서 천공이나 기타 작업을 하지 않도록 하였는가
		∘장약시에는 구멍을 잘 청소해서 자갈 등이 남아 있지 않도록 하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 굴 착 공 사	(3) 발파굴착	∘점화위치는 폭파의 정도에 따라 격리된 안전한 장소로 하였는가
		∘발파기의 손잡이는 점화할 때 외는 자물쇠는 채우거나 떼어놓도록 하였는가
		∘발파기와 모선과의 연결은 점화직전에 하도록 하는가
		∘전기발파에서 발파모선을 발파기로부터 떼어 내고 재점화 되지 않도록 조치하고 5분이상 경과후 발파장소에 접근하고 있는가
		∘터널 내에서는 잔류 가스 및 지반의 붕괴 위험이 없어진 후 발파장소에 접근하고 있는가
		∘불발공에 대한 점검 및 처리 규정은 설정되어 있는가
		∘불발공 폭파를 위한 천공은 평행으로 천공하고 그 간격은 기계굴착시 60cm 이상, 인력 굴착시 30cm 이상인가
4.흙막이		∘공사현장 및 주변 지역으로부터 침투하는 지표수와 지하수의 차단 상태는 적절한가
		∘인접 구조물에 대한 안전대책은 강구되어 있는가
		∘현장 내외의 집수통 설치, 배수도량의 설치 등을 완료하였는가
		∘조립도에 따라 조립되고 위험한 곳은 없는가
		∘버팀목 및 띠장은 보울트, 쐐기 등으로 견고하게 설치하였는가
		∘버팀목 및 흙막이판들의 사이에 틈은 없는가
		∘부재의 연결부분은 확실하게 이음이 되어 있는가
		∘중간지주가 있을 때 이것이 띠장에 확실히 고정되어 있는가
		∘흙막이재가 심하게 갈라지거나 부식된 것은 없는가
		∘흙막이판 뒷면에 틈이 없고 누수나 토사의 유출이 없도록 하였는가
		∘부재설치가 지연되거나 동바리에 근접한 상단에 재료를 쌓아 두지 않았는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.굴착공사	∘굴착예정지의 실지조사 여부 - 지형, 지질, 지하수위, 암거, 지하매설물의 상태 - 주변시설물, 전주, 가공선의 상태 - 유동성 물질의 상태
	∘다음에 대한 계획의 수립여부 및 적정성 - 지하매설물의 방호 및 인접시설물 보호 - 굴착순서, 굴착면의 경사 및 높이 - 건설기계의 종류 및 점검․정비 - 흙막이 공사
	∘지반의 종류에 따른 굴착높이 및 구배의 준수여부
	∘발파굴착시 화약의 보관 상태
	∘발파후 처리 상태
	∘전기발파시 누전여부의 확인
2.흙막이공사	∘조립상세도의 적정성 여부
	∘시공시 부재의 품질, 토질 및 수압 등의 고려 여부
	∘보일링 또는 히이빙의 발생 또는 위험 여부
	∘부재연결 부분의 상태
	∘누수 및 토사의 유출여부
	∘버팀목 및 흙막이판의 조립상태
	∘지보공 주변 지반면의 균열 상태

4. 성토 및 절토공사

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1.흙쌓기공사		∘사전에 나무뿌리 등의 유해한 잡물을 제거하였는가
		∘우수에 의한 토사의 유출 및 붕괴 방지를 위하여 바닥면에 지하 배수구를 설치하였는가
		∘성토중에 항상 배수에 유의하여 쌓는 각 층에 물이 고이지 않도록 하였는가
		∘변상상태 등의 관찰(함몰, 균열등)을 수시로 하는가
		∘비탈면의 하부 및 상부, 작은 단부 등에 배수시설을 설치하였는가
		∘비탈면 상부에 물의 침투 방지조치(시트 등의 활용, 가설배수로 설치, 조기식재 등)를 하였는가
		∘비탈면 상부에 중량물을 두지 않으며, 또한 중장비의 주행을 삼가하도록 하였는가
2.흙깍기공사		∘상부 비탈면에 내리는 우수나 용수가 비탈면을 흐르지 않도록 비탈면 상단부에 배수구를 설치하였는가
		∘비탈면이 높은 경우 보통 5～10m높이마다 소단을 설치하고 거기에 측구를 설치하여 우수의 유도를 하도록 하였는가
		∘소단을 설치하지 않은 경우에는 비탈면 하단에 배수구를 설치하였는가
		∘하향 배수의 유도를 위하여 비탈면을 따라 종배수시설을 설치하였는가
		∘우수후에는 토사붕괴의 예방을 위해 균열 등 비탈면의 상태를 반드시 점검하는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.흙쌓기 공사	∘원지반의 유해물 제거여부
	∘흙쌓기 부위의 다짐상태
	∘배수시설 설치상태
	∘흙쌓기면의 함수비
	∘흙쌓기 재료의 적정성
2.흙깍기 공사	∘시공전․후 현장상태의 기록 보관유무
	∘지질조사 및 지하 매설물의 검토 확인여부
	∘지하 매설물의 보호대책 수립여부
	∘비탈면 배수시설의 적정성
	∘비탈면 구배의 안전성

5. 교통안전관리

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 도로의관리		∘도로를 점유․사용하는 경우 출입방지시설을 포함하여 항상 보수관리를 하도록 하였는가
		∘차선의 차단,우회 등의 통해경로의 변경시 임시 노면표시를 하였는가
		∘간판, 표식 등은 소정의 장소에 통행을 방해하지 않도록 설치하고, 항상 정비・점검을 하는가
		∘야간조명, 보안등, 유도등 등은 전구가 끊어졌는가를 점검하여 항상 보수관리를 하는가
2. 간판,표식의 정비		∘공사간판, 우회로 안내판, 등 각종 표지등은 진동이나 바람 등에 쓰러지지 않도록 고정조치를 하였는가
		∘안내표식, 협력요청 간판 등은 조종자 및 보행자가 보기 쉬운 장소에 설치하였는가
		∘표시판, 표식등 간판류는 표시내용이 야간에도 명확이 보이도록 조치를 하였는가
3. 공사현장의 출입구		∘현재 사용하는 도로에 면한 보도를 낮추거나 높여서 출입구를 설치하는 경우 단차, 빈틈, 미끄러짐 등이 없는 구조로 하였는가
		∘출입구에는 필요에 따라 교통 정리원을 배치하였는가
4. 기타		∘공사장소 주변에 학교등이 있는 경우 학생들의 등・하교시 공사 차량의 통행에 대한 유의사항을 공사 관계자에게 주지시켰는가
		∘공사착수전 주변 주민들에게 공사개요를 알리고 협력요청을 하였는가
		∘공사현장밖이라도 작업원이 운전하는 차량 등의 교통안전에 대해 주의시켰는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.교통안전	∘교통관리 계획서의 작성여부 및 적정성
	∘교통통제 시설의 설치상태
	∘도로의 점유 및 사용상태
	∘교통관리 구간의 점검상태

6. 공사현장 및 인접구조물

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 공 사 현 장	(1) 작업 환경	∘자연환기가 불충분한 곳에서 내연기관을 사용할 때에는 충분한 환기조치를 하였는가
		∘분진․비산의 방지 조치를 하였는가
		∘토석, 암석 등의 분진이 심하게 발생하는 갱내, 옥내의 작업장 등에서 분진측정을 하였는가
		∘통풍설비가 설치되는 갱내 작업장에서의 통풍량, 기온, 탄산가스 등의 측정을 하였는가
		∘산소결핍 등의 위험이 있는 작업장에서의 산소, 황화수소 등의 농도측정을 하였는가
	(2) 좁은 공간의 작업	∘작업공간이 좁은 곳에서 기계와 인력의 공동작업이 이루어질 때는 작업계획을 사전에 검토하여 안전확보를 위한 대책을 세웠는가
		∘시공장소나 공간크기에 따른 동작범위․능력을갖는 기계 등을 선정하였는가
		∘기계의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
		∘될 수 있는 한 기계와 사람의 동시작업을 피하도록 하였는가
		∘작업방법 및 신호 등에 관하여 충분히 검토하였는가
	(3) 출입 방지 시설	∘공사현장의 주위는 강판, 시트, 또는 가아드펜스 등의 울타리를 설치하여 공사구역을 명확히 하였는가
		∘출입방지시설은 관계자외 쉽게 들어올 수 없는구조로 하였는가
		∘출입구에 잠금장치를 설치하였는가
		∘도로에 근접하여 굴착등 땅을 파고 있는 경우에는 보호덮개 또는 보호울타리를 설치하여 빠지지 않도록 하였는가

NO.2

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2.인접구조물	∘기초 상태와 지질조건 및 구조형태를 점검하였는가
	∘작업방식, 공법에 따른 안전대책을 수립하였는가
	∘구조물 하부 및 인접 굴착시 크기, 높이, 하중 및 외력(진동,침하,전도등)을 충분히 고려하였는가
	∘기존 구조물의 침하방지 조치를 하였는가
	∘웰포인트공법을 사용하는 경우 그라우팅, 화학적 고결방법 등의 대책을 강구하였는가
	∘비상투입용 보강재를 준비하였는가
	∘인접구조물의 피해발생시 대책은 강구되어 있는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.공사현장	∘현장 주변의 정리․정돈상태
	∘현장 출입방지 시설의 상태
	∘현장주변의 계시물 상태
2.인접구조물	∘인접구조물 현황의 파악 상태
	∘피해발생시의 대책
	∘작업방식,공법에 따른 안전대책의 수립여부와 적정성
	∘인접구조물의 피해발생여부

7. 해체작업

(1) 자체 안전점검표

점검대상 :		결재
점검일자 :
구 분	점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
(1) 가설공사	∘해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대해서 절연 방호장치를 확인하였는 가
	∘자재의 낙하․비산방지 조치를 하였는가
	∘해체는 조립의 역순으로 하는가
(2) 흙막이공사	∘인접 시설물에 근접해서 타설한 강널말뚝이나 H형강 말뚝을 인발하지 않고 그대로 놔두는 것을 고려하였는 가
	∘흙막이 해체작업전 변위상태를 확인하였는가
	∘인발장비의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
	∘장비작업과 인력작업을 동시에 하는 것을 피하도록 하였는가
(3) 콘크리트 공사	∘거푸집해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가
	∘지주의 바꾸어대기를 시행하고 있는가
	∘해체작업시 구조체에 충격을 주지 않는가
	∘상ㆍ하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가

[ 별첨 Ⅱ ] SH공사 자체 안전점검 체크리스트

해빙기 대비 안전점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

점검항목		위 치	점 검 결 과
일반 사항	․ 선임된 안전관리자 상주 여부
	․ 공사관련자 일상 안전점검 실시여부
	․ 유류, L.P.G 등 인화성물질 보관상태
	․ 자재정리 및 공사장 정리정돈상태
안전 사고 예방 조치	․ 성토구간 붕괴, 낙반위험 점검상태
	․ 터파기 주변 지반침하 및 인접 건축구조물 안전 여부
	․ 터파기 주변 안전난간 설치상태
	․ 터파기 상부, 버팀보자재, 장비 등 적치 여부
	․ 터파기 및 절개지의 법면 보호상태
	․ 흙막이 가시설 설치상태
	․ 흙막이 토류벽 누수 및 뒷채움상태
	․ 계측기 설치 및 계측이상유무 점검 상태
	․ 낙하방지망, 비계 및 동바리 등 가설물 설치상태
	․ 작업통로(경사로, 계단 등) 및 작업발판 설치 상태
	․ 건설자재(파일, 철근 등) 적재시 안전조치 이행 여부
기타	․ 도로통행에 장애가 되는 지장물 점검 상태
	․ 시민불편사항 존치여부
	․ 기타 위험시설물 방치여부

점검일 : 20  .   .    .

점검자 : 소속         직       성명

풍수해 대비 안전점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

구 분	점 검 사 항	위 치	점 검 결 과
수방대책	․ 수방계획 수립은 이상이 없는지
	․ 수방장비 및 자재의 확보는 적정한지
	․ 수해 취약시설의 중점관리 상태는
외곽 유입수 및 단지내 표면수 처리	․ 배수암거 및 집수정 조기시공 상태는 - 걸름망, 날개벽(마대쌓기)
	․ 가배수로 및 침사지의 설치상태는 - 기존수로 연결 - 동 지하구조물 주변 - 법면 상단 및 단지외곽
배수로정비	․ 기시공된 배수관로 청소 상태는 - 맨홀, 집수정 - 뚜껑 설치 및 안전보호망 설치
법면정비	․ 법면 조기 시공 상태는 - 성토법면 층따기 후 박층다짐 시행 - 충분한 안식각 유지
	․ 법면 보호블럭 조기시공 상태는
	․ 토사유실 및 붕괴 보호조치 상태는 - 옹벽 및 석축 등 기시공 - 마대쌓기 - 비닐 및 천막 덮기
지하구조물 침수예방	․ 구조물 조기시공 상태는 - 구조체 상호간 연결 (예:중간기계실-공동구) - 구조체 개구부 폐쇄등
	․ 터파기 부위 안전조치 상태는 - 흙막이 공사완료 - 법면 마대 쌓기 및 비닐덮기 - 상, 하단 가배수로 설치

점검일 : 20  .   .    .

점검자 : 소속         직       성명

동절기 대비 안전점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

구 분	점 검 사 항	위 치	점 검 결 과
화재예방	․ 화재위험 표지판 부착여부
	․ 소화장비 설치상태 및 작동가능여부
	․ 난로주변 접근 방지망 및 안전표지판 부착여부
	․ 인화성물질(유류, 산소통, LPG 등)타자재와 분리 보관 및 관리상태
	․ 비상연락망 정비
동파방지	․ 세대내 보일러 배관시설 퇴수 및 보온 조치여부
	․ 옥외급수간선 물탱크, 공동구 설비시설 등 퇴수 및 보온조치 여부
	․ 소화전 작동상태 양호여부
동해예방	․ 건물옹벽, 지하구조물 기초 노출부위 및 터파기 시공선의 동결여부
	․ 구조물내의 표면수 및 지하수 유입여부
	․ 높은 절성토구간 충분한 안식각 유지 및 용출 지하수 처리여부
	․ 동해우려 자재보관 및 관리여부
안전사고 예방	․ 강풍시 자재등 비래 위험여부 (낙하물 방지망에 폐자재 등 방치유무)
	․ 적설, 결빙에 대비 제설 및 응급조치용 장비 및 월동자재 확보여부(모래, 염화칼슘, 중장비 등)
	․ 강풍대비 비계, 동바리, 리프트카, 호이스트지지 및 연결부 안전여부
	․ 외관경계 가림막 지지상태 안전여부
	․ 작업발판 등 빙판의 미끄럼 방지
	․ 가설전주 지지상태 안전여부
기 타	․ 동해 우려 공종에 대한 시공계획서 수립(승인) 여부

점검일 : 20  .   .    .

점검자 : 소속         직       성명

공사현장별 안전점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

구 분	점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
일반사항	․ 안전관리자 점검 및 기록유지 상태
	․ 감리단(현장대리인) 점검 및 기록유지상태
	․ 점검 지적사항의 시정여부
	․ 유관기관 비상연락망 정비상태
안전사고예방	․ 작업전 안전점검 실시 및 기록유지 여부
	․ 개구부 주위 안전시설 설치여부
	․ 절, 성토 구간 안전난간 설치여부
	․ 근로자 안전 이동통로 확보여부
	․ 근로자 휴식시설 설치상태
	․ 자재 정리정돈 상태
	․ 낙하물 방지망 설치 및 유지관리
	․ T/C, 호이스트등 설치 운행의 적정여부
	․ 안전관련 현수막 설치 여부
	․ 안전관련 기록판, 표지판등 설치 여부
	․ 개인보호구 착용상태의 적정여부
기 타	․ 건설용 자재 및 기계, 기구 관리상태
	․ 계측기 설치 및 관리상태
	․ 가설시설물(동바리, 비계, 거푸집등) 설치상태
	․ 환경관리상태(소음, 분진, 살수차, 세륜장등)

점검일 : 20  .   .    .

점검자 : 소속         팀       (인)

자체 안전점검 체크리스트

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

구 분	세부 내용	점 검 결 과	비 고
안전관리계획 수립 및 실시	o 안전관리(유해위험방지)계획의 수립 및 실시 - 계획수립 내용의 적정성 - 검토승인 및 이행의 적정성
안전 관리 조직	o 안전관리 조직체계의 적정성 - 안전관리자 선임 및 전담여부 - 안전협의체 구성 및 운영의 적정성 - 비상연락망 유지상태 - 재해예방기관(기술지도)계약 및 이행여부
안전 관리 교육	o 안전관리교육 실시 및 기록유지의 적정성 - 안전의 날 행사실시(월1회) 상태 - 관리감독자 정기교육 실시 상태 - 근로자 정기교육 실시 상태 - 신규채용자, 작업내용 변경자 교육실시 상태 - 공사착수전 당해공종 안전교육실시 상태 - 특별(유해, 위험)안전교육
안전 점검	o 안전점검 실시 및 기록유지의 적정성 - 안전관리자 점검 및 기록상태 - 감리단(현장대리인)점검 및 기록상태 - 비상주감리원(시공사 중역)점검 및 기록상태 - 점검 지적사항 시정여부
안전 시설물	o 안전시설물 설치의 적정성 - 개구부 주위 안전시설 설치여부 - 절성토 구간 안전난간 설치여부 - 근로자 안전 이동통로 확보여부 - 자재 정리정돈 상태(안전관련)
낙하물 방지망	o 낙하물 방지망 설치의 적정성 - 낙하물방지망 첫단 설치상태 - 낙하물방지망 유지관리상태 - E/L피트내 추락방지망 설치상태

구 분	세부 내용	점 검 결 과	비 고
양 중 기	o 양중기(T/C 및 호이스트)설치 및 운행관리 - 완성(정기)검사 실시의 적정성 - 출입구의 낙하물 방호선반 설치의 적정성 - 운행관리자 배치의 적정성 - 정지 및 운행시 출입문 개폐상태 - 작업전 점검실시 및 기록유지 상태
안전 표지판	o 안전표지판 설치의 적정성 - 무재해 기록판 및 안전수칙 설치상태 - 안전관련 현수막 설치의 적정성 - 안전제일 표지판 설치여부(자재가공소등) - 안전계몽 표지판 설치의 적정성 - 위험부위 출입금지 표지판 설치의 적정성
산업안전 보건관리비	o 산업안전보건관리비 사용계획 및 집행 - 항목별 사용계획의 적정성 - 증빙서류 구비상태 - 공정진행에 따른 적정사용 여부 - 항목별 적정사용 여부 - 감독(감리)검토승인의 적정성
개인 보호구	o 개인보호구 착용상태 - 안전모, 안전화, 안전벨트 착용
공사장 관리	o 공사수행과 관련한 각종 민원처리상태 o 건설용 자재 및 기계, 기구 관리상태의 불량 o 계측관리의 적정성 o 가설시설물(동바리, 비계 또는 거푸집등)설치 상태 o 흙막이 설치 및 관리의 적정성 o 환경관리상태(소음, 분진, 살수차, 세륜장 등)
기 타	o 가설동력 - 분전함의 누전차단기 부착상태 - 전선의 절연 피복상태 확인 후 손상된 부분 교체 여부 - 전기용량 초과 사용 여부 - 옥외분전함의 덮개 및 시건장치 설치여부 o 위험물의 저장 - 화약, LPG, 산소, 아세틸렌, 유류, 도료 등 위험물저장소 분리보관 상태 및 시건여부

점검일 : 20  .   .    .

점검자 :          팀장         (인)

공사장 건설기계, 가설전력, 화약류 등 위험물 안전점검 리스트

□ 작업계획 수립 및 관리

점 검 사 항	적 정 여 부
운행경로, 작업방법,작업범위 등 포함
건설기계 투입 전 가설도로, 굴착 노견 등 전도 위험 장소 안전조치 실시
건설기계와 근로자 동시 작업 시 유도자 감시자 배치
작업계획 수립 후 내용을 근로자에게 교육 실시

□ 건설기계 안전관리

점 검 사 항	적 정 여 부
< 사용전 >
건설기계의 사용전 작업계획 수립
작업장소의 지형 및 지반상태 확인
건설기계의 성능 및 능력 검토
과부하 장치, 브레이크 등 방호장치 작동 여부 확인
연약지반 침하 및 단부 붕괴예방 조치
지하매설물 현황조사
유압배관의 이상 유무(누유 및 호스누출)
차량계 건설장비 운전면허증 취득 유무
버켓 탈락 방지용 커플러 안전핀 설치 여부
스위치 오작동 방지를 위한 열쇠형 덮개 사용 유무
후사경 부착 및 파손 유무
궤도의 이탈 및 마모상태 유무(구리스 주입 여부)
유압실린더 작동 유무
기타 불법 부착물 설치 유무

점 검 사 항	적 정 여 부
< 사용중 >
작업반경 내 출입금지 조치
용도외 사용 통제
운전자 및 작업자 안전수칙 준수
상하 동시작업 금지
작업방법의 적합성 여부
악천후시 무리한 작업 통제
신호방법 및 신호자 위치 확인
후진운전시 유도자 배치
< 사용후 >
건설기계를 견고하고 평탄한 장소에 주차
작업장치(버킷, 포크, 디퍼 등)를 지면에 내려 놓을 것
경사지에 정지할 경우 고임목 설치
브레이크 작동 및 시건상태 확인

□ 가설동력 전기사고 예방

점 검 사 항	적 정 여 부
일반인 출입금지를 위한 방지책 훼손여부 점검
분전함의 누전차단기 부착, 전선정리 및 안전표지판 부착
전선의 절연 피복상태 확인 후 손상된 부분은 즉시 교체
전기용량 초과 사용 금지
옥외분전함의 덮개 및 빗물받이 차양 설치
가설전선 침수 방지 및 차량통과부위 절연피복 보호조치
고압선 통과부위 위험표지판 및 경고 안내문 설치

□ 위험물의 저장

점 검 사 항	적 정 여 부
화약, LPG, 산소 아세틸렌, 유류, 도료 등은 위험물 저장소를 설치하여 보관․관리

작성자 :               (인)

확인자 :               (인)

[ 별지Ⅰ ]

건설공사 사고 발생현황 보고서

건설공사 사고 발생현황 보고
수신		접수일시
보고일시		발신(보고자)		O O O (인)
제목
사고일시	20 년 월 일 시 분 경			기상상태
공사명
시공사			책임자 및 연락처
감리사			책임자 및 연락처
설계사			책임자 및 연락처
현장주소
사고 종류
인적피해			장비손실
구조물 손실			피해금액
공기지연			진행상황
사고발생 경위 (발생원인)
조치상황
조치조사 방법	1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사
비고

※ 사고사진, 개략도 별첨