건설기계관리법 시행규칙

[별표 8] <개정 2002․3․11>

건설기계검사기준(제27조관련)

1. 공통사항

가. 등록번호표․등록번호 새김 및 주요제원이 건설기계검사증과

일치하고 등록번호표의 봉인상태가 양호할 것

나. 소화기는 사용이 편리한 곳에 비치되어 있을 것

다. 차체의 부식을 방지할 수 있는 외관도장이 되어 있을 것

라. 구조변경내용이 별표 6의 규정에 의한 건설기계의 구조․규격 및 성능 등의

기준과 건설기계 검사기준에 적합하고, 임의로 구조를 개조한 부분이 없을

것

마. 규격등 제원을 실측하여 건설기계제원표에 기재된 제원과 동일할

것(신규등록검사에 한한다)

바. 수시검사명령 또는 정비명령을 받은 건설기계는 명령을 받은 검사항목에

대하여만 검사를 실시할 것

2. 원동기

가. 원동기 형식이 건설기계검사증과 일치할 것

나. 원동기 성능

(1) 작동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것

(2) 원동기의 설치상태가 확실할 것

(3) 볼트․너트가 견고하게 체결되어 있을 것

(4) 대기환경보전법 제36조의 규정에 의한 배출가스 허용기준에 적합할 것

다. 냉각장치

(1) 팬벨트 및 방열기등의 손상이 없을 것

(2) 냉각수의 누출이 없을 것

라. 전기장치

(1) 전기배선․단자․개폐기의 피복 및 설치상태가 양호할 것

(2) 축전지의 접속․절연 및 설치상태가 양호하고 심하게 방전되어 있지 아니할

것

(3) 점화․충전․시동장치의 작동상태가 양호할 것

마. 윤활 계통에서 윤활유의 누출이 없고 급유상태가 양호할 것

바. 연료공급장치의 작동상태가 원활하고 파이프․호스․연료펌프․분사기․

기화기의 손상․변형 및 연료누출이 없을 것

사. 공기압축장치등 부수장치의 작동상태가 양호하고 내압용기․파이프는

설치상태가 견고하여 변형과 공기누출이 없을 것

아. 제22조 및 별표 7의 규정에 의한 정기검사대상 건설기계중 경유를 연료를

사용하는 건설기계는 조속기(가바나)의 봉인이 조작․훼손 또는 제거되어

있지 아니할 것

3. 하체부

가. 차  대

(1) 만곡․부식․균열․절단등으로 인한 차대의 변형이 없을 것

(2) 완충장치의 좌․우가 균형을 유지하고 균열․손상 및 기름등의 누출이 없을

것

나. 전동장치

(1) 클러치 페달의 유격 및 페달 상판과의 간격이 적정할 것

(2) 클러치 페달을 조작하여 이상음이 없고 작동상태가 확실할 것

(3) 볼트․너트가 견고하게 체결되어 있을 것

(4) 토크컨버터는 기름량이 적정하고 누출이 없을 것

(5) 벨트․체인․로프등이 양호할 것

다. 제동장치

(1) 제동력

(가) 검사소 입고검사

1) 모든 축의 제동력의 합이 당해 축중(빈차)의 50퍼센트 이상일 것

2) 동일차축의 좌․우바퀴 제동력의 편차는 당해 축중의 8퍼센트이내일 것

3) 주차제동력의 합은 건설기계 빈차중량의 20퍼센트 이상일 것

4) 제동드럼, 라이닝 및 라이닝 팽창장치는 심한 마모․균열․변형이 없어

야 하며, 기름의 누출이 없을 것

(나) 현장검사

1) 빈차상태에서 조종사 1인이 탑승하여 일정거리를 주행시켜 제동시 즉시

정지하고 좌․우바퀴의 제동상태(끌림․정지거리․제동흔등)에 현저한

차이가 없을 것

2) 주차제동장치는 빈차상태에서 조종사 1인이 탑승하여 경사지에서 정지

상태를 유지하거나 제동체결 상태에서 변속단은 최저감속으로 발진하여

바퀴의 끌림 및 원동기 정지상태를 육안으로 확인할 수 있을 것

(2) 제동호스와 파이프는 균열․손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 공기 또는

기름이 누출되지 아니할 것

(3) 제동력 복원 상태가 양호할 것

(4) 제동페달 및 레버의 유격은 페달과 상판과의 간격이 적정할 것

(5) 제동레버는 당김량이 적정할 것

라. 변속장치

(1) 클러치․변속기․추진축 및 연결부의 손상 변형과 기름누출이 없을 것

(2) 변속상태에서 심한 진동 및 이상음이 없고 조작이 원활할 것

마. 조향장치

(1) 좌․우 동심원으로 선회할 것

(2) 조향핸들은 회전각도와 조향각도 및 좌․우 조향력에 심한 차이가 없을 것

(3) 조향핸들은 흔들림이 없고 작동시의 유격은 유향핸들 직경의 12.5퍼센트

이내일 것

(4) 조향바퀴의 옆 미끄럼량

(가) 검사소 입고검사 : 1미터 주행에 5밀리미터 이내일 것

(나) 현장검사 : 타이어가 편마모되지 아니할 것

(5) 리닝 장치의 작동상태가 양호할 것

(6) 조향브레이크, 조향클러치, 차체굴절식조향장치의 작동상태가 양호할 것

(7) 타이로드․앤드․드래그링크․피트먼암․기어박스․파워실린더․너클등은

변형․느슨함 및 기름누출이 없을 것

바. 배기가스 및 소음방지 장치

(1) 배기관 소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출이 없을 것

(2) 덤프트럭․콘크리트믹서트럭․콘크리트펌프트럭의 배기관 개구방향은 후향

으로서 하향 30도 좌향 30도 이내일 것

(3) 배기소음은 건설기계의 안전기준에 적합할 것

(4) 차체의 가연성 부분이 배기관과 접촉하지 아니할 것

사. 주행장치

(1) 트랙․롤러․스프로킷트․프레임 레일 가이드는 심한 마모와 변형이 없을 것

(2) 무한궤도의 긴장도는 좌우가 동일할 것

(3) 차축의 외관 및 휠은 균열이 없고, 볼트․너트가 견고하게 체결되어 있을 것

(4) 타이어는 코드층이 노출될 정도로 손상이 없고 요철의 깊이가 1.6밀리미터

이상이어야 하며 공기압력이 적정할 것

아. 점등 및 조명장치

(1) 전조등․미등․측등․계기반등․후퇴등․실내등․차폭등․등화관제등․

번호등․방향지시등․제동등․답판등․작업등․속도표시등등 설치된 점등

및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가

양호할 것

(2) 입고검사 건설기계의 전조등은 다음 기준에 적합할 것

1) 광  도

2등식 : 15,000칸델라 이상일 것

4등식 : 12,000칸델라 이상일 것

2) 광축과 진폭

10미터 위치에서 다음수치 이내일 것

(단위 : CM)

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구    분 │    상    │    하    │    좌    │    우    │

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 좌    측 │    0     │    30    │    15    │    30    │

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 우    측 │    0     │    30    │    30    │    30    │

└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

자. 계기장치

(1) 시간계․전류계․온도계․속도계․연료계․유압계․회전계․압력계등

설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것

(2) 속도계는 지시오차 ＋15페센트, －10퍼센트 이내일 것

(3) 전기단자․개폐기 및 배선은 적절히 피복되어 있고 자체에 견고히 고정되어

있을 것

차. 기타장치

(1) 경음기 및 경보장치의 음의 크기는 건설기계의 안전기준의 범위 이내일 것

(2) 연결장치

(가) 연결장치는 변형․손상이 없고, 견고하게 연결되어 진동 또는 충격에

의하여 분리되지 아니할 것

(나) 연결장치의 안전잠금장치는 2개 이상 갖추어야 하며, 풀림상태에서 안전

잠금장치가 피견인장치로부터 분리되지 아니할 것

(3) 안전표지등

(가) 안전과 관계되는 레버는 식별이 쉬운 색상으로 표시되어 있을 것

(나) 굴삭기․기중기 등 선회하면서 작업할 수 있는 건설기계의 후면에는

"작업반경내 접근금지"표지가 되어 있을 것

(4) 속도표시장치․속도제한장치 및 운행기록계

덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭의 속도표시장치․속도제한장치 및 운행기록계

(한국산업규격에 의하여 승인을 받은 것)는 작동상태가 양호할 것

4. 차체

가. 적재함등

(1) 적재함은 상승․하강․정지 작용이 원활하고 호이스트에서 기름의 누출이

없어야 하며, 적재함이 상승된 상태에서는 경고등 또는 경고음이 작동할 것

(2) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것

(3) 적재량의 증가를 위한 적재함의 개조가 없을 것

(4) 개폐식 문짝의 안전잠금장치가 견고할 것

(5) 최대적재중량의 표시가 되어 있어야하며 최대적재중량은

건설기계검사증에 기재되어 있는 것과 일치할 것

(6) 측면보호대 및 후면안전판이 설치되어 있을 것

나. 조종장치등

(1) 조종석은 운전 조작에 불편이 없어야 하며, 타이어식 건설기계(시간당

30킬로미터 이상의 속도를 낼 수 있는 건설기계에 한한다)는 안전띠가

설치되어 있을 것

(2) 창문유리는 안전유리를 사용하여야 하며 타이어식 건설기계의 앞면 창유리는

접합유리를 사용하고 파손 및 균열이 없을 것

(3) 후사경은 좌․우 및 후방의 상황을 확인할 수 있을 것

(4) 조종실 내에서 운행중 시야를 가리는 부착물이 없을 것

(5) 창딱기 및 세정액 분사장치 기능이 양호할 것

다. 유압장치

(1) 유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이

없을 것

(2) 유압실린더는 변형이 없고 기름누출이 없을 것

(3) 유압호스․파이프․밸브․탱크등 연결부는 균열․손상 및 마멸이 없고 기름

누출이 없을 것

(4) 붐등은 조작레버의 각 위치에 있어서 작동이 확실하고 상승위치에서 자연

하강하지 아니할 것

라. 상부 선회장치

(1) 선회모터는 설치상태가 견고하여야 하고 회전상태에서 심한 진동과 이상음이

없으며 선회속도가 적정할 것

(2) 턴테이블, 선회기어등의 볼트․너트가 견고하게 체결되어 있을 것

(3) 선회 제동장치는 선회상태에서 임의의 위치에서 정지상태를 유지할 수 있을

것

5. 작업장치

가. 불도우저, 모우터그레이더의 배토판

(1) 배토판등은 틸트, 상하좌우의 이동 및 회전작용이 원활하고 균열과 심한

변형이 없을 것

(2) 삽날․귀삽날등은 심한 마멸과 변형이 없을 것

(3) 푸시암과 부착축의 균열이 없고 볼트 및 너트가 견고하게 체결되어 있을 것

나. 굴삭기, 로우더의 버킷등

(1) 버킷은 균열 마모와 심한 변형이 없을 것

(2) 귀삽날․이빨의 손상․풀림이 없을 것

(3) 붐․암등의 변형․손상이 없을 것

다. 기중기의 붐등

(1) 붐의 만곡․균열․손상․부식등으로 인한 변형이 없을 것

(2) 기복장치는 붐을 안전하게 유지하고 조종사의 조작에 의하여만 작동될 것

(3) 로프의 절단․마모는 규정치 이내이어야 하며, 꼬임․꺽임․파손․부식등이

없고 적절하게 윤활되어 있을 것

(단위 : ％)

┌──────────┬─────────┬──────────┐

│   구          분   │  소선수의 절단   │   공칭경의 마모    │

├──────────┼─────────┼──────────┤

│   규    정    치   │     10(이내)     │      7(이내)       │

└──────────┴─────────┴──────────┘

(4) 훅 및 시브는 파손․균열등의 변형이 없고 로프의 이탈을 방지할 수 있는

적당한 보호장치가 있을 것

(5) 기중능력 증가를 위한 평형추등의 개조가 없을 것

(6) 조종사가 보기 쉬운 장소에 붐의 경사 각도를 지시하는 장치와 정격하중을

표시하는 판이 부착되어 있을 것

(7) 과부하 경보장치등 설치된 경보장치는 작동상태가 양호할 것

라. 쇄석기등

(1) 조․롤․자이레토리콘․임펙트밀․해머등이 작동상태에서 심한 진동과

이상음이 없을 것

(2) 호퍼는 부식등의 변형이 없을 것

(3) 선별기의 스크린 및 진동장치는 골재를 소정의 크기 별로 선별할 수 있을

것

(4) 컨베이어․피이더는 정상작동되어 원석을 일정한 비율로 연속적으로 공급할

수 있을 것

(5) 볼트․너트의 체결상태가 견고할 것

마. 스크레이퍼등의 운반기능

(1) 콘베이어․버킷․벨트등의 작동상태가 양호할 것

(2) 에이프런의 개폐와 이젝터의 전진․후퇴 및 볼의 상하 작용이 확실할 것

바. 지게차등의 적화장치

(1) 마스트의 딜트 작용과 쇠스랑의 상승․하강작용이 원활하고 급속하강을

방지할 수 있을 것

(2) 체인은 손상이 없고 좌․우 장력이 같아야 하며 베어링․축등은 마모로

인한 심한 흔들림이 없을 것

(3) 핑거보드는 휨․균열이 없고 적당량의 그리스가 발라져 있을 것

사. 공기압축기능

(1) 압축장치는 설치상태가 견고하고 시동 상태에서 심한 진동이나 이상음이

없을 것

(2) 공기탱크는 언로우더 밸브와 안전변이 작동되고 설치상태가 견고하며

변형이 없을 것

(3) 호스․파이프․밸브등 연결부는 균열․손상 및 공기누출이 없을 것

아. 로울러등

(1) 롤․롤 돌기부는 부식․마모로 인한 심한 변형이 없을 것

(2) 타이어 동요장치의 잠금은 운전석에서 쉽게 조작할 수 있을 것

(3) 기진기는 작동상태가 양호하고 차체와 바퀴사이에 방진장치가 있을 것

(4) 살수장치가 정상 작동될 것

(5) 다짐 압력은 밸러스트에 의해 가감될 수 있을 것

자. 콘크리트 기계류

(1) 배칭플랜트의 계량장치는 재료공급장치와 연관작동되고 정밀도가 유지될 것

(2) 부식 및 손상으로 인한 심한 변형이 스프로킷 체인등 구동장치는 안전덮개

가 있을 것

(3) 피니셔, 살포기등의 스크류컨베이어, 피니싱 스크리드, 블레이드는 부식 및

손상에 의한 변형이 없고 원활하게 작동될 것

(4) 피니셔의 기진기는 강력과 진동과 압력으로 다짐작업을 할 수 있을 것

(5) 믹서트럭의 드럼은 회전방향과 회전수를 조종석과 외부에 설치된 조정레버등

으로 조종할 수 있을 것

(6) 쉬트의 잠금장치는 확실히 고정되어 주행중 충격으로 풀리지 아니할 것

(7) 배송장치는 작동상태에서 심한 진동이나 이상음이 없어야 하며 부식 및

손상에 의한 변형이 없을 것

(8) 펌프호퍼내의 교반 장치는 자동반전 및 복귀가 될 것

(9) 수송관의 연결부는 견고하게 연결되어 누설되지 아니할 것

(10) 원격조종장치는 상태가 양호할 것

(11) 탱크․파이프․호스등 급수장치는 누설되지 않을 것

(12) 콘크리트믹서트럭의 배송장치 하부에는 폐콘크리트 및 폐수를 수거할 수

있는 장치를 부착하여야 하며, 동장치에는 상하좌우로 작동이 원활한

유입시설이 있을 것

차. 아스팔트기계류

(1) 믹싱플랜트 골재공급장치는 공급량을 가감할 수 있고 계량장치는 정밀도가

유지될 것

(2) 믹서 내면은 라이너등이 설치되어 있고 아스팔트 공급 파이프라인은

보온되는 구조일 것

(3) 집진기는 배출되는 먼지등을 회수할 수 있을 것

(4) 피니셔의 스프레더․탬퍼․스크리드․콘베이어는 부식 및 손상에 의한

변형이 없고 작동상태가 양호할 것

(5) 버너․히터등 가열장치는 작동상태가 양호하며 화재방지를 위한 시설이

구비되어 있을 것

카. 항타기등

(1) 디젤해머․진동해머등의 작동상태가 양호할 것

(2) 원치․로프․가이드․시브등의 상태가 양호할 것

타. 천공기등

(1) 드리프트․착암기의 지지붐은 상하 또는 좌우로 이동할 수 있을 것

(2) 크로울러 구동공기모터는 좌우를 각각 독립하여 구동할 수 있을 것

(3) 드릴․가이드․로프․시브․원치․오거등의 상태가 양호할 것

(4) 호스․파이프․밸브등 연결부는 균열․손상과 공기 및 기름누출이 없을 것

파. 사리채취기 및 준설선

(1) 컨베이어의 버킷 등의 균열․마모 및 심한 손상이나 변형이 없어야 하고,

작동상태가 양호할 것

(2) 준설펌프의 설치상태 및 흡입․배출 파이프의 연결상태가 견고하여 준설물의

누출이 없을 것

(3) 래더 및 커터는 설치상태가 견고하고, 균열․마모 및 심한 손상이나 변형이

없어야 하며, 작동상태가 양호할 것

(4) 로프는 감김 및 풀림작용이 원활하여야 하고, 그래브 또는 해머의 낙하충격

이 선체에 미치지 아니할 것

(5) 승선인원에 합당한 구난장비를 갖추고 있을 것

6. 기타사항

가. 자동차손해배상보장법시행령 제2조에 해당되는 건설기계는 동법 제5조의

규정에 의한 보험가입이 되어 있을 것

나. 별표 6 건설기계의 구조․규격 및 성능등의 기준에 적합한 특별표지판이 부착

되어 있을 것

다. 사리채취기 및 준설선은 선박안전법시행령 제8조제1항제5호의 규정에 의하여

해양수산부장관의 인가를 받은 준설선의 검사기준에 따라 선박검사대행기관의

안전도검사가 되어 있을 것

라. 운전정지로 인하여 건설공사에 크게 영향을 미칠 수 있는 경우에는 운전상태에

서 검사를 시행할 수 있다.