｢건설안전기본지침｣ 학습

Ⅰ		추락 재해예방

일반사항

○ 추락이나 넘어질 우려가 있는 장소는 관계자 외 출입금지, 안전난간, 덮개 등을 설치

○ 추락위험이 있는 작업에는 안전모, 2m 이상 추락위험 장소에는 안전벨트 지급과 착용

○ 높이 2m 이상 장소에서 작업시에는 작업발판 설치, 발판 설치가 곤란할 때에는 안전방망 설치와 안전벨트 착용

○ 높이 2m 이상인 장소 작업시 조명유지, 악천후시 작업금지

○ 추락위험이 있는 작업에는 관리감독자를 지정, 작업 지휘, 작업방법과 절차 주지

이동식 비계 설치기준 및 안전작업 기준

○ 작업발판은 빈틈없이 깔고 고정, 추가 연장 작업대 사용금지

○ 안전난간 견고하게 설치 사용

○ 제동장치 설치, 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거 설치 및 고정

○ 최대높이는 밑변 최소폭의 4배 이하, 최대 적재하중 준수

○ 이동시 충분한 인원 배치, 탑승상태 이동 금지

○ 작업시 추락방지용 안전벨트 착용

사다리 설치기준 및 안전작업기준

○ 사다리는 2m 미만 작업에 사용

○ 부득이한 사다리 작업에는 불량사다리 사용금지, 미끄럼방지장치 설치, 아웃트리거 설치, 2인 1조 작업 등 전도방지조치 필수

○ 이동식 사다리는 6m 초과 금지, 벽면상부에서 60Cm 이상 연장길이 확보

개구부 방호시설 설치기준 및 안전작업기준

○ 개구부 추락 위험지역에는 안전난간 설치, 충분한 강도의 덮개 설치, 개구부 표시

○ 안전난간 설치를 못하거나 임시 해체시에는 안전방망 설치 및 근로자 안전벨트 착용 작업

안전벨트 부착설비 설치기준 및 안전작업기준

○ 안전벨트를 걸어서 사용할 수 있는 부착설비 설치

○ 지지로프를 부착설비로 사용시 처짐과 풀림 방지 설치

○ 작업시작 전 이상 유무를 점검 후 작업 투입

○ 발판없는 작업시 체결용 후크가 2개인 더블 죔줄 그네식 안전벨트 착용

Ⅱ		낙하 재해예방

낙하․비래 안전시설 및 작업기준

○ 작업장 낙하물 위험 장소에는 보호망 설치 등의 조치

○ 물체 떨어짐 위험 장소에서는 안전모, 안전화 착용

○ 높이 3m 이상 장소에서 물체 투하에는 투하설비 설치와 감시인 배치

○ 물체가 떨어지거나 날아올 위험 장소에는 낙하물 방지망, 수직보호망 설치, 출입금지구역 설정, 보호구 착용 등 위험방지조치

○ 낙하물 방지망, 보호선반은 높이 10m 이내마다 설치, 내민길이는 2m 이상, 수평 각도는 20~30도 유지

개구부, 가설통로, 작업대 가시설 등의 낙하방지

○ 개구부 등 낙하위험이 있는 경우 수직방망, 낙하물 방지망을 견고하게 설치하거나 높이 10Cm 이상의 발끝막이판 설치

○ 덮개 설치할때는 개구부보다 덮개 크기를 크게하고 밀실하게 설치

○ 개구부 및 통로, 작업발판 및 작업대 주변에 자재를 불안전하게 적치하거나 기대지 말 것

○ 낙하방지시설을 설치하기 곤란한 경우에는 출입금지구역 설정 및 감시인 배치

중량물 취급, 기타 낙하방지 안전시설 및 작업기준

○ 중량물 취급 작업에는 추락,낙하,전도,협착, 붕괴 예방용 안전대책에 관한 작업계획서 작성하고 준수

○ 안전대책 작업계획서 내용을 해당 근로자에 주지

○ 중량물 취급 작업에는 작업지휘자를 지정

○ 굴삭기 버켓에는 안전핀을 설치하고 작업

○ 상하 동시작업에 의한 낙하위험 없도록 작업방법 개선

○ 자재 적치시 불안전한 다단적치 금지, 구름방지조치 실시