신도림동 330-42 건설현장
(관리번호 N0 : 작성일 2023년 12월 05일
현 황	위 치	서울시 구로구 신도림동 330-42
	철근콘크리트조, 일부철골조, 대지면적 763㎡, 건축면적 150㎡, 연면적 3,040.79㎡, 2/9층 1동
	대표자성명 전화(휴대폰)	신도림동 330-42	관리소장(기계팀장) 전화(휴대폰)	김성일 *************
	근무인원	10명	작업인원	3명
	소 화 기 (간이소화용구)	35개	공정률	20%
	건축착공신고일		소방착공신고일	2023-11-24
	층별 용도	지하1~2층 주차장, 지상1층 상가, 지상2~9층 공동주택(원룸) ※ 2024년 11월 완공예정
화기취급	용접작업 등		인근 소방용수시설	지상식 1171호 지하식 2474호
우레탄 폼 작업여부	없음
기타 화재예방상 위험요인	특이사항 없음
임시소방 시설 설치 현황	소형소화기: 30 대형소화기 : 5 간이옥내소화전 : 비상경보장치 : 유도등: 피난유도선: 기타 :
위치도 및 사진( 사진용량 300KB 이하)
위치도(큰 위치도)			위치도(작은 위치도)
건설현장 사진			건설현장 사진

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도(반드시 확보)

□ 공사진행도(반드시 확보)