(재난안전 관련 건의/수범사례) 제목

상･하 15㎜, 좌･우 20㎜, 머리글･꼬리말 10㎜

【00부(시‧도) 000과, 담당자, 전화번호】(휴먼명조 16p)(비공개)

※ 언론에 비공개 하여야 할 자료만 비공개 표시

◈

-

□ 주요내용(문단 위 20/ HY헤드라인M 16p)

○ (문단 위 10/ 휴먼명조 15p)

- (문단 위 5/ 휴먼명조 15p)

-

-

※ (중고딕 13p, 문단 위 3)

-

○

-

□ 건의사항 / 수범사례(문단 위 20/ HY헤드라인M 16p)

○ (문단 위 10/ 휴먼명조 15p)

- (문단 위 5/ 휴먼명조 15p)

○

-

※ (중고딕 13p, 문단 위 3)

참고 1

【예시】

공공기반시설 부속 환기구 설치 및 관리기준 마련

【서울특별시 시설안전과, 홍길동 02-2133-○○○】

◈ 공공기반시설 부속 환기구에 대한 설치 및 관리기준을 정립하여 구조적 안정성과 기능성을 확보하여 ‘안전도시 서울’ 구현에 기여

□ 추진개요

○ 추진배경 : 판교 환기구 사고를 계기로 환기구 안전기준 필요성 대두

○ 추진기간 : 2015. 5. 6. ~ 8. 31.

○ 추진방법 : 표본조사, 전문가/관리기관 자문․검토, 표준기준 개발 등

○ 사업금액 : 85백만원(참여위원 : 토목구조, 건설안전, 철도기술사 등 5인)

※ 일반 환기구 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 개정(국토부, ’15.7.9.)

□ 추진성과

○ 국내 최초 ‘공공시설 환기구 설치·관리·보강 표준기준’개발(10.1. 시행)

구 분	설치기준	관리기준	보강기준
개 발 내 용	①설치위치, ②활하중, ③처짐, ④형태, ⑤걸침턱, ⑥높이 등 규격, ⑦구조물, ⑧내하중성, 시험, 검사, 내하중성, 소재 등 제작기준, ⑨출입문, ⑩덮개, ⑪안전시설(접근방지시설, 안내판 등), ⑫덮개받침 설치기준	①교체주기, ②점검구 보안시설, ③점검주기·방법, ④점검항목, ⑤실태점검, ⑥재료 내구성 확인방법	①점검구, ②설치각도, ③중간지지대, ④덮개받침 보강기준
예 시

○ 지하철 환기구 개선공사부터 ‘표준기준’ 적용하여 보수․보강 시행

- 지하철 환기구 개선공사 : 30억원(’15.6월 ~ ’16.12월)

○ 정부 및 지자체, 서울시 각 기관에‘표준기준’배부(3,000부)

□ 향후계획

○ 공공시설(지하철 등) 환기구 보완현장 적정성 조사 : ’16년 상반기