건축계획 자문 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D24-2,5블럭 건축계획

▣ 자문의견

○ 2개의 필지를 합해서 1개의 건물(동)으로 계획하는 것은 인정하되,     ▪6m 통합 녹지축(부지사이)의 평면부분은 개방형으로 직원들 휴게      공간 등으로 활용하도록 유도 필요

▪VOID로 인식되도록 설계 유도

▪상부는 입면 분절하되 완화측면의 분절이 바람직함(입면 일부 후퇴+연결)

▪ 2층부터 상층은 통합하여 건축하되 입면 중앙에 분절효과가 있도록    온실, 테라스 또는 휴게시설을 배치 할 것

○ 보행친화길(4m)은 건축물 가이드라인에 표기된 위치를 준수하는 것이   바람직하며,

▪기존 계획의 장점을 살린 계획으로 가는 것이 바람직함(우측은 회사       로비로 좌측은 공공의 로비)

▪현상을 유지하고 산업도로측은 업무용로비, 산업용도로는 공공로비로     활용하면 바람직한 것으로 보임, 다만 주차 출입구는 북측으로 이전 계획 요망

▪저층부 피로티 보행공간은 유효높이 6m 이상 되어야 함

▪주차장 출입 램프는 보행로 시발점에서 먼 곳으로 배치 할 것

▪사선의 보행축은 기업의 홍보요소로 충분히 활용할 가치가 있다고 사료됨