건축공사장 소방인큐베이터 운영 결과

	1		관련 근거

❍ 서장님 지시사항 “건축공사장 안전대책 강구”

❍ 강북소방서 예방과-9911(2014.10.31.) “2014년 겨울철 소방안전대책”

❍ 강북소방서 예방과-3999(2014.05.01.) “2014 건축공사장 및 지하시설물       소방안전대책 알림”

	2		추진 방향

❍ 건축공사장 관계자의 안전의식 고취

❍ 현장대응능력 강화로 유사 시 피해최소화

	3		추진 개요

❍ 기   간 : 2015. 2. 1 ~ 2. 28.

❍ 대   상 : 건축공사장(착공 중 20개소 및 향후 착공신고대상)

(2015. 2. 11. 현재)

계	3만㎡ 이상	3만㎡ 미만 1만㎡ 이상	1만㎡ 미만 5천㎡ 이상	5천㎡ 미만 2천㎡ 이상	2천㎡ 미만
20개소	1	1	2	4	12

❍ 건축공사장안전관리 및 소방인큐베이터 운영

구 분	2,000㎡미만	2,000㎡이상 ~ 5,000㎡미만	5,000㎡이상 ~10,000㎡미만	10,000㎡이상 ~30,000㎡미만	30,000㎡이상
소방인큐베이터 운영 용접화재동영상 상영 소화기실습장 심폐소생술 실습장 등			○	○	○
서장님 현지방문 독려			○	○	○
골든타임잡기 현지적응훈련 (기간중 1회)	○	○	○	○	○
간부 현지방문 지도감독 (2주 1회)			○	○	○
관계자간담회 실시 (현지방문 시)			○	○	○
임시소방시설설치 안내 (안내문발송 등)	○	○	○	○	○
연결송수관,옥내소화전 소화배관우선설치 권고 (안내문발송 등)	○	○	○	○	○
소화수, 방화사 등 비치 (안내문발송 등)	○	○	○	○	○
비상조명등 설치			○	○	○
안전사고예방 배너 설치			○	○	○

	4		추진결과

소방 인큐베이터 설치운영

❍ 실   적 : 2개소 소방인큐베이터 설치운영(붙임2)

❍ 목   적

- 인큐베이터를 거치면 화재에 대한 경각심이 고취되고, 화재 시

초기소화 및 응급조치능력 배양

대형건축공사장 관서장 현지방문 독려(1회) ❍ 대 상 : 4개소(연면적 5,000㎡이상) ❍ 실 적 : 현장방문 2회 ❍ 내 용 - 공사장 화재 및 안전사고예방 당부 등 - 관계자 안전의식 고취 등

간부 현지방문 지도감독(2주 1회) ❍ 대 상 : 4개소(연면적 5,000㎡이상) ❍ 실 적 : 센터장 현장방문 2회 ❍ 내 용 - 우레탄 작업, 용접 등 안전관리 지도 및 확인 - 관계자의 소방안전 관심도 제고 등

대형건축공사장 관계자 간담회 실시

❍ 대   상 : 4개소(연면적 5,000㎡이상)

❍ 실   적 : 현장방문 1회

❍ 주   관 : 예방과장(예방팀장, 시설지도)

❍ 내   용

- 공사 중 우레탄 작업, 용접 등 소방안전관리

- 임시소방시설 설치권고 등

임시소방시설설치 안내

❍ 대   상 : 전 대상

❍ 실   적 : 20개소 안내문발송 · 현장방문교육 및 착공신고시 안내

❍ 내   용 : 법규개정 관련 화재위험작업시 설치토록 안내

연결송수관, 옥내소화전 소화배관 우선 설치

❍ 대   상 : 전 대상

❍ 실   적 : 20개소 안내문발송 · 현장방문교육 및 착공신고시 안내

❍ 내   용 : 건축물골조와 함께 주배관, 방수구 설치하여 유사 시 소방용수 공급

소화수, 방화사 등 비치

❍ 대   상 : 전 대상 - 임시소방시설설치와 병행

❍ 실   적 : 20개소 안내문발송 · 현장방문교육 및 착공신고시 안내

❍ 내   용 : 소화수 등을 공사장 규모에 맞게 수량(용량) 비치

- 층 마다, 사용하기 쉬운 장소에 비치

인명대피를 위한 비상조명등 설치

❍ 대   상 : 연면적 5,000㎡이상 4개소

❍ 실   적 : 4개소 현장방문교육 및 착공 신고시 권고

❍ 내   용 : 각 층 피난통로에 설치, 유사 시 작업자의 대피를 용이하게 함

공사장 화재감시자 지정 운영 ❍ 대 상 : 연면적 5,000㎡이상 4개소 ❍ 방 법 : 현장소장과 협의, 화재감시자 지정·운영 ❍ 내 용 : 공사장의 소방안전관리자 역할부여 및 교육 등