공사장 안전점검표

대 상 명	YTN서울타워	위 치		용산구 남산공원길 105			대표자	YTN
공사업체	양우건설(주)	안전(방화) 관 리 자		강 귀 선			전 화	070-7728-9083
작업인원	40명	야 간 근 무 자		없음			공정내용 (공정율)	95%
건물구조	철근콘크리트조 5/1층 15,187㎡						특수장소 구분(용도)	업무시설 및 관광시설
분 야	점 검 내 용				점 검 결 과				조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부				○ 소화기 적정 비치토록 지도함 ○ 피난 확보토록 지도함
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부				○ 소방차량 진입 가능함 ○ 특수차 전개 가능함
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책				○ 위험물 사용처 발견하지 못함 ○ 유독성 가스 발생 시 즉시 피난토록 지도함
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등				○ 매일 작업시작 전 안전교육 실시토록 지도함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부				○ 용접기 등 화기시설 취급 시 소화기 분산 배치토록 지도함
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인				○ 문어발식 콘센트 사용 엄금토록 지도함 ○ 가연성 가스 취급 없음 ○ 비상구 확보되었으며, 인명대피 요령 교육 실시함
검 사 일			검 사 자			119안전센터장
2015. 11. 18			소방위 유제국 소방사 정명준			센터장 이동석