남산센트럴타워건물 공사장 관리카드

작성일	2017.11.15.

□ 일반현황

위 치	중구 소공로 48 (회현동2가)			관 할	회현119안전센터
규 모	철골철근콘크리트조, 22/2층 1동, 대지면적 2,309.30㎡, 건축면적 1,751.30㎡, 연면적 33,022.89㎡
공사기간	2017.09.29.~2017.11.17.
건축주	페블스톤자산운용(주)		현장소장	황용구 (*************
건설사	㈜장안이앤씨		안전담당	황용구 (*************
용 도	업무, 근생		공정율	지상3~7층 95%)
층별용도	지하2층	기계실. 전기실. 방재실	완공예정	2017.11.17.
	지하1층	식당. 매점	소방용수
	지상1층	은행.로비. 근생
	지상2층	판매시설
	지상3층~21층	사무실
	지상22층	방송국

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	자진설비	소방설계	삼신설계주식회사
착공신고	2017. 09. 29.	소방시공	㈜장안이앤씨/ 책임기술자 (정은미)
		소방감리	㈜호성엔지니어링 / 책임감리원 (정상철)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지, 비상방송, 비상조명등, 연결송수관, 제연(거실), 제연(부속실), 무선통신보조, 비상콘센트설비
소방시설 현황(사용가능)	소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지, 비상방송, 비상조명등, 연결송수관, 제연(거실), 제연(부속실), 무선통신보조, 비상콘센트설비

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
각층 3.3Kg 2개	없음	3~7층 20Kg 1개씩	없음	없음	이동식소화기함 2개

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
3				3

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	3층~7층 내부 용접작업(2017.09.29~2017.11.17.)
위험물
우레탄 폼 작업여부
화재예방상 위험요인
관계자 화재 예방활동	일 1회 아침 TBM조회

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2017.11.15.)		공사장 내부 사진(촬영일 : 2017.11.15.)
		공사장 사진(촬영일 : 2017.11.15.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	중부 회현	0.2	정면	소화전 3154호
2착대	중부 충무로	1.5	정면	소화전 3147호
3착대	서대문 미근	2.2	정면	소화전 3146호

□ 평면도

평면도(지상4층)

평면도(기준층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표(공정 100% 완료)