도곡동202호 외3필지, 상지리츠빌카일룸 공사장 관리카드

작성일	2017.11.22.

□ 일반현황

위 치	강남구 도곡동202호 외3필지 (남부순환로373길)			관 할	역삼센터
규 모	철근콘크리트조, 7/4층 1동, 대지면적 2,438.00㎡, 건축면적 905.56㎡, 연면적 10,904.07㎡
공사기간	2017.03.17. ~ 2018.12.31.
건축주	필룩스(주)(070-7780-8000)		현장소장	이정환(*************)
건설사	상지건설(주)(02-2058-2717)		안전담당	안재욱(*************)
용 도	아파트		공정율	12.23%(지하3층)
층별용도	지하4층~지하2층	주차장 및 기계실	완공예정	2018.12.31
	지하1층~지상7층	아파트(23세대)	소방용수	지하식 3558호 지하식 3556호 지하식 2160호

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
3.3Kg 12개		20kg 2대	휴대용확성기	○

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장·창호	내부장식	기타
40	38	2

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	현재시 화기취급 없음(마감시 용접작업 별도실시 예정)
위험물	지상1층 소량위험물(등유 40ℓ, 고체성알콜100kg)저장취급
우레탄 폼 작업여부	현재시 작업 없음.
화재예방상 위험요인	건축자재 안전관리 안내함.
관계자 화재 예방활동	일 2회 아침, 점심, TBM 조회 안전관리자(현장소장,안전담당) 2명 주시 순회 순찰 실시.

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2017.11.22.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2017.11.22.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	강남 역삼대	2.2	정면	소화전 3558호
2착대	서초 양재대	2.8	좌측	소화전 3556호
3착대	강남 현장대응단	4.8	우측	소화전 2160호

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)