젠트리빌건물 공사장 관리카드

작성일	2022. 11. 14.

□ 일반현황

위 치	양천구 신정동 319-26번지(목동서로 293)			관 할	신트리센터
규 모	철골철근콘크리트조, 19/4층 1동, 대지면적 1,076.4㎡, 건축면적 614.66㎡, 연면적 10,193.18㎡
공사기간	2021.12.15.~2022.10.31.
건축주	코리아신탁㈜		현장소장	정선철 (*************)
건설사	우석건설→상록건설(02-2642-7374) / 2022.10.25.변경		안전담당	유해준 (*************)
용 도	복합건축물(업무, 근생, 운동)		공정율	60%
층별용도	지상5층~지상19층	업무시설	완공예정	2023년 3월 예정
	지하2층	수영장	소방용수	250030(출입구 10m) 250070(건물 좌측 20m) 250067(건물 우측 30m)
	지하3층,지하1층~지상4층	근린생활시설
	지하4층~지하4층 중층	관리실, 기계실, 방재실

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	1차 2021.00.00. 2차 2022.00.00.	소방설계	전기, 기계 서림방재기술㈜
착공신고	2021. 09. 10.	소방시공	㈜고려소방 / 책임기술자 (계○○)
		소방감리	㈜예다종합설계 / 책임감리원 (박○○)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소방설비, 경보설비, 피난구조설비, 소방용수설비, 소화활동설비
소방시설 현황(사용가능)	소화기,(지하층)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
각층 3.3Kg 8개	없음	지하4층 20Kg 2개	확성기	있음	이동식소화기함 2개

□ 작업인원 현황 (인원 관리 책임자1 : (총괄책임) 유해준 / *************)

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
16	10	2	2	2

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1		1			1	1	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	지하층 내부 용접작업(2021.09.01.~2023.03.31.) 소규모
위험물
우레탄 폼 작업여부	없음
화재예방상 위험요인	에폭시 작업(예정)
관계자 화재 예방활동	일 1회 아침 TBM조회 주 야간 경비원2명 근무 안전관리자(반장) 2명 수시 순회 순찰 실시

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2022. 11. 14.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2022. 11. 14.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	양천 현장대응단	1.9	정 면	소화전 250030호
2착대	양천 신트리	2.6	좌측면	소화전 250070호
3착대	양천 신정	2.9	우측면	소화전 250067호

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표