공사장 관리카드(세종로 100)

작성일	2022. 9. .

□ 일반현황

위 치	종로구 세종로 100			관 할	현장대응단
규 모	철근콘크리트조, 지하3층, 지상 15층 대지면적 8,444.90㎡, 건축면적 3,773.56㎡, 연면적 68,855.54㎡
공사기간	2022년 09월 ~ 2023년 월
건축주	주식회사 케이티		현장소장
건설사			안전담당
용 도	복합건축물(근린생활시설, 문화및집회시설)		공정율	% (작성일 현재)
층별용도	지하 3층		완공예정	2023년 월
	지하 2층		소방용수
	지하 1층
	지상 1층
	지상 2층 ~ 15층

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2021년 5월 25일	소방설계
착공신고	2022년 9월 1일	소방시공	삼우설비 주식회사(*************)
		소방감리	㈜건축사사무소 건원엔지니어링

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화설비: 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물및불활성기체소화설비 경보설비: 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비 피난설비: 피난구조설비(완강기,인명구조기구세트),비상조명등,휴대용비상조명등 소화활동설비: 제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비
소방시설 현황(사용가능)	현재 없음

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	없음
위험물	없음(골조작업 중)
우레탄 폼 작업여부	없음(골조작업 중)
화재예방상 위험요인	도심지 공사 특성 고려 안전교육 당부
관계자 화재 예방활동	1일 3회 예방활동 실시 지도

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2022. 9. .)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2022. 9. .)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	숭인대		건물전면
2착대	용두		건물우측면
3착대	무학대		건물좌측면

□ 평면도

평면도(지하3층)

평면도(지하2층)

□ 평면도

평면도(지하1층)

평면도(지상1층)

□ 평면도

평면도(지상2층 ~ 15층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표(공정  % )

현장대리인 연락처

구분	상호	기술인력		현장소장		비고
		성 명	연락처	성 명	연락처
건축
소방