역삼동 773-6, 안강건물 공사장 관리카드

작성일	2017.11.14.

□ 일반현황

위 치	강남구 역삼동 773-6(언주로 327)			관 할	역삼센터
규 모	철골철근콘크리트조, 8/2층 1동, 건축면적 300.12㎡, 연면적 2841.19㎡
공사기간	2017.10.18.~2018.02.28.
건축주	아폴로빌딩		현장소장	박종남
건설사	㈜다하리		안전담당	조정래(*************)
용 도	근린생활시설 및 의료시설		공정율	8/2층(15%)
층별용도	지상4층~8층	의료시설	완공예정	2018.02.28.
	지상1층~3층	근린생활시설	소방용수	405(출입구 우측 30m) 2888(출입구 좌측 40m)
	지하2층~지하1층	주차장
	지하2층~지하1층	기계실, 전기실, 창고

□ 임시소방시설 설치 현황(정확하게 파악)

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
3.3Kg 15개	없음	지하 1층 20Kg 1개	없음	없음	없음

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장·창호	내부장식	기타
35	10	9	9	7

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	2		1				1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	내부 용접작업(2017.10.18.~2017.12.)
위험물	위험물 특이사항 없음.
우레탄 폼 작업여부	우레탄 폼 작업 이전에 실시함.
화재예방상 위험요인	내부 용접작업
관계자 화재 예방활동	일 1회 아침 TBM조회 주간 안전관리 및 경비 2명 근무 안전관리자(반장) 2명 수시 순회 순찰 실시

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2017.11.14.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2017.11.14.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	역삼대	0.4	정면	소화전 2888호
2착대	현장대응단	2.9	정면	소화전 2888호
3착대	영동대	3.2	정면	소화전 405호

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)