역삼동 651-17, 전민식건물 공사장 관리카드

작성일	2017.11.13.

□ 일반현황

위 치	강남구 역삼동 651-17(언주로107길 44)			관 할	역삼센터
규 모	철골철근콘크리트조, 6/0 1동, 건축면적 74.74㎡, 연면적 98.15㎡
공사기간	2015.00.00.~2016.00.00.
건축주	㈜다인건설		현장소장	허성철 (*************)
건설사	다인건설(*************)		안전담당	허성철 (*************)
용 도	업무, 근생		공정율	6/0층(99%)
층별용도	지상1~2층	근린생활시설	완공예정	2017.11.
	지상3~6층	업무시설(사무실)	소방용수	2957(출입구 좌측 50m)

□ 임시소방시설 설치 현황(정확하게 파악)

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
각층 3.3Kg 11개 2.5kg 6개	없음	없음	없음	없음	없음

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장·창호	내부장식	기타
12						10	2

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1		1				1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	특이사항없음.
위험물	특이사항없음.
우레탄 폼 작업여부	특이사항없음.
화재예방상 위험요인	특이사항없음.
관계자 화재 예방활동	일 1회 아침 TBM조회 안전관리자(반장) 1명 수시 순회 순찰 실시

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2017.11.13.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2017.11.13.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	역삼대	1.6	출입구 정면	소화전 2957호
2착대	영동대	2.0	출입구 정면	소화전 2957호
3착대	현장대응단	3.3	출입구 정면	소화전 2957호

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

지하층 없음

평면도(기준층)