역삼동756-16, 한티신소애건물 공사장 관리카드

작성일	2017.11.22.

□ 일반현황

위 치	강남구 역삼동756-16호 (선릉로319)			관 할	역삼센터
규 모	철근콘크리트조, 7/3층 1동, 대지면적 588.60㎡, 건축면적 263.83㎡, 연면적 2,425.49㎡ (금회 2개층 407.63㎡(지상6층 206.48㎡,지상7층201.15㎡) 증축)
공사기간	2017.08.15. ~ 2017.12.31.
건축주	박정원(*************)		현장소장	오수봉(*************)
건설사	다안종합건설(주)(02-574-8304)		안전담당	오수봉(*************)
용 도	근린생활시설 및 교육연구시설		공정율	80%(지상7층)
층별용도	지하3층~지하2층	주차장 및 기계실	완공예정	2017.12.31
	지하1층~지상2층	근린생활시설	소방용수	지상식 42호 지상식 14호
	지상3층~지상5층	교육연구시설
	지상6층~지상7층	근린생활시설(의원)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
3.3Kg 4개

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장·창호	내부장식	기타
8	8

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	현재시 화기취급 없음(마감시 용접작업 별도실시 예정)
위험물	취급없음.
우레탄 폼 작업여부	현재시 작업 없음.
화재예방상 위험요인	건축자재 등 안전관리 안내함.
관계자 화재 예방활동	일 1회 아침, 점심, TBM 조회 안전관리자(현장소장) 1명 주시 순회 순찰 실시.

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2017.11.22.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2017.11.22.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	강남 역삼대	1.1	정면	소화전 42호
2착대	강남 현장대응단	2.5	우측	소화전 14호
3착대	강남 개포대	3.4	정면	탱크차급수

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)