염리제2주택 재개발아파트 공사장 관리카드

작성일	2017.06.13

□ 일반현황

위 치	서울시 마포구 염리동 45번지 일원			관 할	염리119안전센터
규 모	지하4층,지상25층/ 148,606.845㎡
공사기간	2016.01. ~ 2018.09.
건축주	GS건설(주)		현장소장	이양진
건설사	GS건설(주)		안전담당	김태환
용 도	복합건축물(근린,아파트)		공정율	41%
층별용도	-1 ~ -4 : 주차장		완공예정	2018. 9월
	1 ~ 25 : 아파트		소방용수	242, 240

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2014. 8. 11	소방설계	전기 : ㈜유민엔지니어링조합건축 기계 : ㈜○○○○
착공신고	2016. 10. 17	소방시공	㈜삼언정공 / 책임기술자 (임명수)
		소방감리	㈜건축사사무소세정이에프씨 / 책임감리원 (이기진)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기구, 옥내소화전, 스프링클러설비, 피난기구, 인명구조기구, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 청정소화약제설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기, 유도등, 휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 비상조명등설비, 무선통신보조설비
소방시설 현황(사용가능)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
200		15	24	30

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
260	250	10

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	4		4		8		3	2

□ 기타 화재취약 사항

화기취급
위험물	―
우레탄 폼 작업여부	―
화재예방상 위험요인	―
관계자화재 예방활동	―

□ 공사장 사진

공사현장 진입구	공사장 끝에서 내려다본 전경

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	신수	1.3	정면
2착대	공덕	1.4	측면
3착대	염리	1.8	측면

□ 평면도1

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(지하층/위험성 고려)

□ 평면도2

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표