역세권 청년주택 공사장 관리카드

작성일	2023.09.07.

□ 일반현황+

위 치	서울특별시 동대문구 장한로 2길 48			관 할	현장대응단
규 모	철골철근콘크리트조, 대지면적:1,174.90㎡, 건축면적:704.5533㎡, 지하2층/지상25층 연면적:13,706.6759㎡
공사기간	2022.04 ~ 2024.08
건축주	㈜씨드원		현장소장	이성원 (*************)
건설사	㈜두진건설 (전화번호 : 2249-9385 )		안전담당	홍승윤 (*************)
용 도	공동주택 (284세대) 근린생활시설		공정율	19% (23.8.30.기준)
층별용도	지하2층(근린생활시설,기계실,전기실,주차장)	지상3층(주민공동시설,공동주택,근린생활시설)	완공예정	2024.11
	지하1층(기계실,전기실,주차장)	지상4층~23층(공동주택)	소방용수	319(출입구 정면 50m) 2915(건물 우측 50m) 455(건물 좌측 70m)
	지상1층(주민공동시설,공동주택,근린생활시설,주차장	지상24층(주민공동시설,공동주택)
	지상2층(공동주택,근린생활시설,기계실,전기실)	지상25층(공동주택)

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2020.12.18. 2023.08.10	소방설계	전기 : ㈜ 기계 : ㈜ 한일엠이씨
착공신고	2023.08.10	소방시공	㈜ 태성이엔지 / 책임기술자 (정상섭)
		소방감리	㈜ 한일엠이씨 / 책임감리원 (김 웅)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비, 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,자동화재속보설비,유도등,피난기구,비상조명등,제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,상수도소화용수설비
소방시설 현황(사용가능)	없음

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
설치예정	설치예정	설치예정	설치예정	설치예정

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
21	18	1	2

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1	0	2	0	0	0	0	0

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	지하1~2층 내부 융단 및 용접작업(2023.09~ 2024.10)
위험물	지상1층 위험물저장소운영(산소,LPG)
우레탄 폼 작업여부	지상층 창틀주위
화재예방상 위험요인	지하주차장 바닥 에폭시 코팅 도장작업 예정
관계자 화재 예방활동	일1회 아침 TBM조회 주 안전감시단 2명 근무 안전관리자 1명 일1회이상 수시순회 및 순찰 실시

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2023.09.07.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2023.09.07.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	현장대응단	0.6	정면	소화전 0319호
2착대	전농대	2.6	정면	소화전 0455호
3착대	휘경대	2.6	정면	소화전 2915호

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표