호스텔코리아 건물

공사장 관리카드

작성일	2016. 12. 16.

□ 일반현황

위 치	종로구 종로66가길 21(숭인동 202-13)		관 할	숭인119안전센터
규 모	철골철근콘크리트조, 14/2층 1동, 대지면적 302.60㎡, 건축면적 177.92㎡, 연면적 2,588.82㎡
공사기간	2015. 12. 11.~2017. 1. 31.
건축주	이재청		현장소장	이 경 *************
건설사			안전담당	이 경 *************
용 도	숙박시설		공정율	95%
층별용도	지하2층	기계실, 전기실	완공예정	2017. 1. 31.
	지하1층~지상14층	숙박시설	소방용수	127(출입구 우측 5m) 138(건물 우측 12m)

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2014. 12. 1.	소방설계	㈜태영이엠씨/ 제강동2011-4호
착공신고	2015. 12. 11.	소방시공	㈜원에스티/ 제영등포2012-24호 ㈜동양전설/ 제동대문2015-4호
		소방감리	㈜원우소방/인천남동제2005-22호 감리원 최성정(기계/특급, 전기/특급)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 피난기구(완강기), 유드등, 인명구조기구, 휴대용비상조명등, 제연설비(비상용승강기), 연결송수관설비, 비상콘센트설비
소방시설 현황(사용가능)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
3.3kg - 5

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
10						10	도배, 가구 등

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
6	5	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	용접작업 없음
위험물	없음
우레탄 폼 작업여부	없음
화재예방상 위험요인	현재 골조작업중으로 특별한 화재위험 없음
관계자 화재 예방활동	안전관리자 주간 화재예방 순찰 실시

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2016. 12. 15.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2016. 4. 13.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	종로 숭인	0.7	정면	소화전 127호
2착대	중부 무학	1.5	정면	소화전 147호
3착대	중부 을지로	1.7	우측면

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표

예정공정표