공사장 관리카드

작성일	2017.11.15

□ 일반현황

위 치	은평구 갈현동 393-9			관 할	현장대응단
규 모	철근콘크리트조, 9/2층 1동, 대지면적 528.90㎡, 건축면적 262.95㎡, 연면적 2,213.15㎡
공사기간	2017.11. ~ 2018.07.
건축주	이윤성외3인		현장소장
건설사			안전담당
용 도	숙박시설(관광호텔)		공정율
층별용도	9~2층	숙박시설(관광호텔)	완공예정	2018. 07.
	1층	주차장, 숙박시설(관광호텔)
	-1층	숙박시설(관광호텔)	소방용수	공소 208003호 공소 208040호 공소 208041호
	-2층	숙박시설(관광호텔)

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2017.04.21.	소방설계	㈜대한진호산업
착공신고	2017.11.14.	소방시공	㈜대한진호산업 / 소방기술자(강문호)
		소방감리	한진엔지니어링 / 책임감리원(최돈운)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 피난기구, 인명구조기구, 유도등, 휴대용비상조명등, 연결송수관설비, 연결살수설비
소방시설 현황(사용가능)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
일반소화기 대형소화기	없음	3 0	확성기	간이피난유도등

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
17	17

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	5	0	0	0	0	0	0	0

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	화기 취급사항 없음
위험물	현장보관시설 없음
우레탄 폼 작업여부	해당없음
화재예방상 위험요인	지하 철골 작업중으로 가연성 및 인화설 물질 없으며, 현재 공정상 화재예방상 위험요인 없음
관계자 화재 예방활동	주간 매 4시간 마다 공사장 예방순찰

□ 공사장 사진

공사장 전경사진

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
	현장대응단	0.7	전면	공소 208003호
	역촌대	2.51	우측면	공소 208041호
	녹번대	3.75	좌측면
	신영대	4.95	좌측면

□ 평면도

평면도(지하1층/위험성 고려)

평면도(1층)

평면도(2층)

평면도(3층)

평면도(4층)

평면도(5층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표